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1. Жұмыстардың тізбесі және көлемі
	№
	Жұмыс атауы
	Өлшем бірлігі
	Саны
	Негізгі техникалық талаптар

	1
	Қалыңдығы 20 мм цементті стяжка (еден тегістегіш қабат) орнату
	м² стяжка
	68
	Негіздер мен жабындарды орындау технологиясын сақтай отырып, тегістігін, беріктігін, сенімділігін және ақаулардың болмауын қамтамасыз ету.

	2
	Қалыңдығы 20 мм цементті стяжка орнату. Стяжка қалыңдығының әрбір 5 мм өзгеруіне 1111-0103-0101 нормасына қосу немесе алып тастау
	м² стяжка
	68
	Негіздер мен жабындарды орындау технологиясын сақтай отырып, тегістігін, беріктігін, сенімділігін және ақаулардың болмауын қамтамасыз ету.

	3
	Қалыңдығы 4 мм бір қабатты полимерцементті құймалы еден жабындарын орнату
	м² жабын
	68
	Негіздер мен жабындарды орындау технологиясын сақтай отырып, тегістігін, беріктігін, сенімділігін және ақаулардың болмауын қамтамасыз ету.

	4
	Ламинатталған еден жабындарын желімдеу тәсілімен орнату
	м² жабын
	63
	Негіздер мен жабындарды орындау технологиясын сақтай отырып, тегістігін, беріктігін, сенімділігін және ақаулардың болмауын қамтамасыз ету.

	5
	Поливинилхлоридті плинтустарды өздігінен бұрап кіретін бұрандалармен орнату
	м плинтус
	54,0355
	Негіздер мен жабындарды орындау технологиясын сақтай отырып, тегістігін, беріктігін, сенімділігін және ақаулардың болмауын қамтамасыз ету.

	6
	Құрғақ қоспадан жасалған желіммен керамикалық плиткалардан еден жабындарын орнату
	м² жабын
	5
	Негіздер мен жабындарды орындау технологиясын сақтай отырып, тегістігін, беріктігін, сенімділігін және ақаулардың болмауын қамтамасыз ету.

	7
	Бөлме ішіндегі қабырға бетін гипс негізіндегі құрғақ қоспа ерітіндісімен, қалыңдығы 10 мм-ге дейін сылау
	м² сыланатын бет
	131,25
	Сылақ, шпаклевка және бояу жұмыстарын орындап, жарықшақсыз, қабыршақтанусыз және ағындыларсыз тегіс, біркелкі бет қамтамасыз етілсін.

	8
	Құрғақ қоспа ерітіндісімен сыланған қабырға бетін бояуға дайындау
	м² өңделетін бет
	131,25
	Сылақ, шпаклевка және бояу жұмыстарын орындап, жарықшақсыз, қабыршақтанусыз және ағындыларсыз тегіс, біркелкі бет қамтамасыз етілсін.

	9
	Сылақ және қабырғаның құрастырмалы конструкциясы бойынша су эмульсиялы құрамдармен жақсартылған бояу
	м² боялатын бет
	131,25
	Сылақ, шпаклевка және бояу жұмыстарын орындап, жарықшақсыз, қабыршақтанусыз және ағындыларсыз тегіс, біркелкі бет қамтамасыз етілсін.

	10
	Бетон төбенің бетін құрғақ қоспа ерітіндісімен екі рет бояуға дайындау
	м² өңделетін бет
	68
	Төбені дайындау, шпаклевкалау және бояу жұмыстарын орындау. Беті тегіс, біркелкі және көзге көрінетін ақауларсыз болуы тиіс.

	11
	Сылақ және төбенің құрастырмалы конструкциясы бойынша су эмульсиялы құрамдармен жақсартылған бояу
	м² боялатын бет
	68
	Төбені дайындау, шпаклевкалау және бояу жұмыстарын орындау. Беті тегіс, біркелкі және көзге көрінетін ақауларсыз болуы тиіс.

	12
	Ыстық және суық суға қосумен пластик душ кабинасын орнату
	жиынтық
	1
	Жабдықты суық және ыстық сумен жабдықтау желілеріне қосып орнату. Қосылыстар герметикалық орындалып, ағып кетудің жоқтығы тексерілсін.

	13
	Ыстық және суық суға қосумен, араластырғышты орнату және қосу арқылы инсталляциясы бар жеке қолжуғышты орнату
	жиынтық
	1
	Жабдықты суық және ыстық сумен жабдықтау желілеріне қосып орнату. Қосылыстар герметикалық орындалып, ағып кетудің жоқтығы тексерілсін.


2. Жұмыстарды орындауға қойылатын техникалық талаптар
Мердігер техникалық спецификацияда және ақау ведомосында көзделген жұмыстардың толық көлемін орындауға міндетті.
Материалдар, бұйымдар және жабдықтар жаңа, сапалы болуы және Қазақстан Республикасының қолданыстағы стандарттары мен талаптарына сәйкес келуі тиіс.
Жұмыстар басталғанға дейін нақты өлшемдерді, беттердің жай-күйін және инженерлік желілердің орналасуын нақтылау қажет.
Жұмыстарды еңбекті қорғау, өрт қауіпсіздігі және санитариялық нормаларды сақтай отырып орындау қажет.
Құрылыс қалдықтары пайда болуына қарай және жұмыстар аяқталғаннан кейін шығарылуы тиіс.
Қосымша жұмыстар тек тапсырыс берушімен жазбаша келісілгеннен кейін орындалады.
3. Сапаға және қабылдауға қойылатын талаптар
Қабылдауды тапсырыс беруші орындалған жұмыстардың нақты көлемі мен сапасы бойынша жүзеге асырады.
Әрлеу беттері тегіс, біркелкі, жарықшақтарсыз, қабыршақтанусыз, дақтарсыз және басқа да көзге көрінетін ақауларсыз болуы тиіс.
Сантехникалық қосылыстардың герметикалығы мен жұмысқа қабілеттілігі тексеріледі.
Мердігердің кінәсінен анықталған кемшіліктер оның есебінен жойылады.
Жұмыстар аяқталғаннан кейін объект құрылыс қалдықтарынсыз, таза күйінде тапсырылады.
4. Жұмыстарды орындау мерзімі мен шарттары
Жұмыстарды орындау мерзімі мемлекеттік сатып алу туралы шарттың талаптарымен белгіленеді.
Жұмыстарды бастау — шартқа қол қойылғаннан және объект тапсырыс беруші тарапынан берілгеннен кейін, егер шартта өзгеше көзделмесе.
Мердігер шарт талаптарына сәйкес жұмыс күшін, құрал-саймандарды, жабдықтарды және шығыс материалдарын қамтамасыз етеді.
Жұмыстар көлеміне, материалдарға немесе технологияға енгізілетін өзгерістер тапсырыс берушімен жазбаша келісіледі.
5. Кепілдік міндеттемелер
Кепілдік міндеттемелер мемлекеттік сатып алу туралы шартпен және Қазақстан Республикасының заңнамасымен айқындалады. Мердігер өз кінәсінен туындаған кемшіліктерді кепілдік мерзімі ішінде белгіленген тәртіппен жоюға міндетті.

	Тапсырыс беруші ____________________________
	Мердігер ____________________________
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