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	Жабдықталған атыс тиріне арналған атыс орындарын дайындау, жеткізу және орнату жөніндегі қызметтер.
Оқу және жаттығу атыстарын өткізуге арналған тирді жабдықтау үшін атыс орындарының жиынтығын дайындау, жеткізу және монтаждау. Құрылым атыс орындарын функционалдық тұрғыдан бөлуге, орнықтылықты қамтамасыз етуге және қауіпсіз пайдалану жағдайларын жасауға тиіс.
Техникалық сипаттамалары
1.Атуға арналған орындардың саны: 6 (алты) бірлік.
2.Тік тұрып атуға арналған орындардың саны: 4 (төрт) бірлік.
3.Жатып атуға арналған орындардың саны: 2 (екі) бірлік.
4.Әрбір атыс орнының ені: кемінде 1000 мм (1 метр).
5.Құрылымның биіктігі: 2500 мм (2,5 метр).
6.Тік тұрып атуға арналған жұмыс бетінің тереңдігі: 50 мм (5 см), көрсетілген өлшем жұмыс бетінің өз тереңдігіне қатысты болған жағдайда.
7.Жатып атуға арналған орынның ұзындығы: 1700 мм (1,70 метр).
8.Құрылымның түрі: модульдік, атыс орындары функционалдық тұрғыдан бөлінген және жеке элементтерді сенімді біріктіру мүмкіндігі қарастырылған.
9.Қаңқасы: болат профильді материалдан жасалған, коррозияға қарсы жабыны бар, негізінен қара түсті металл құрылым.
10.Аралық қалқалар: атыс орындарын бөлуге арналған, тир жағдайында пайдалануға жарамды, берік және тозуға төзімді материалдан жасалуы тиіс.
11.Тік тұрып атуға арналған жұмыс беттері: көлденең орналасқан, орнықты, қажетті атыс жабдықтарын орналастыруға арналған болуы тиіс.
12.Жатып атуға арналған орындар: ұзындығы 1700 мм болатын, көлденең орналасқан орнықты алаңдармен жабдықталуы тиіс. 13.Алаңдардың беті тайғанамайтын, жатып ату қалпын қауіпсіз қабылдауға арналған болуы керек. Атуға арналған тұғырдың еденнен биіктігі 20 см болуы тиіс.
14.Құрылымның қауіпсіздігі: пайдаланушылардың жарақат алуына әкелуі мүмкін өткір жиектердің, қылаулардың және шығыңқы элементтердің болуына жол берілмейді.
Қосылыстар: барлық металл элементтер бір-бірімен сенімді түрде біріктірілуі тиіс. Құрылым қалыпты пайдалану кезінде орнықтылығын сақтауы керек.
15.Дайындау сапасы: барлық элементтер ұқыпты дайындалып, көзге көрінетін ақауларсыз болуы тиіс. Барлық алты атыс орны бірыңғай стильде орындалуы керек.
16.Жиынтықтылығы: 6 атыс орнына арналған құрылымдардың толық жиынтығы, оның ішінде монтаждау үшін қажетті бекіту және біріктіру элементтері болуы тиіс.
17.Пайдалану талаптары: құрылым мен қолданылатын материалдар жабдықталған тир жағдайында пайдалануға және осы жабдық түріне қолданылатын қауіпсіздік талаптарына сәйкес болуы тиіс.
Өнім берушіге қойылатын талаптар
1. Өнім беруші осы техникалық ерекшелікке сәйкес атыс орындарының жиынтығын дайындауға, жеткізуге және орнатуға 30 күннін ішінде міндетті. 
2. Дайындау жұмыстары басталғанға дейін Өнім беруші Тапсырыс берушімен эскизді, габариттік өлшемдерді, атыс орындарының орналасуын және құрылымдық орындалуын келісуге міндетті.
3. Өнім беруші құрылымдарды Тапсырыс беруші көрсеткен мекенжай бойынша қажетті бекіту және біріктіру элементтерін пайдалана отырып монтаждауға міндетті. 
4. Монтаждау аяқталғаннан кейін Өнім беруші құрылымның орнықтылығын, қосылыстар мен бекітпелердің сенімділігін, сондай-ақ қауіпсіз пайдалануға кедергі келтіретін ақаулардың жоқтығын тексеруге міндетті.
5. Жұмыстар аяқталғаннан кейін Өнім беруші орнатылған жиынтықты жарамды күйде, мақсаты бойынша пайдалануға дайын түрде Тапсырыс берушіге тапсырады.
Қызмет көрсету нәтижесіне қойылатын талаптар
Қызмет көрсету нәтижесі — дайындалған, жеткізілген және орнатылған 6 (алты) атыс орнынан тұратын жиынтық, оның ішінде тік тұрып атуға арналған 4 (төрт) орын және жатып атуға арналған 2 (екі) орын болуы тиіс.
Әрбір атыс орнының ені кемінде 1000 мм болуы керек. Құрылымның биіктігі 2500 мм, ал жатып атуға арналған орынның ұзындығы 1700 мм болуы тиіс. Жатып атуға арналған тұғырдың еденнен биіктігі 20 см болуы керек.
Құрылым монтаждалып, тексеріліп, қауіпсіздік талаптары сақталған және мақсаты бойынша пайдалануға дайын, жарамды күйде Тапсырыс берушіге тапсырылуы тиіс.
	Услуги по изготовлению, доставке и установке стрелковых мест для оборудованного тира
Изготовление, доставка и монтаж комплекта стрелковых мест для оборудования тира, предназначенного для проведения учебных и тренировочных стрельб. Конструкция должна обеспечивать функциональное разделение стрелковых мест, устойчивость и безопасные условия эксплуатации
Технические характеристики
1. Количество стрелковых мест: 6 (шесть) единиц.
2. Количество мест для стрельбы стоя: 4 (четыре) единицы.
3. Количество мест для стрельбы лёжа: 2 (две) единицы.
4. Ширина каждого стрелкового места: не менее 1000 мм (1 метр).
5. Высота конструкции: 2500 мм (2,5 метра).
6. Глубина рабочей поверхности для стрельбы стоя: 50 мм (5 см), при условии, что указан размер глубины самой поверхности.
7. Длина места для стрельбы лёжа: 1700 мм (1,70 метра).
8. Тип конструкции: модульная, с функциональным разделением стрелковых мест и возможностью надёжного соединения отдельных элементов.
9. Каркас: металлический, изготовленный из стального профильного материала, с антикоррозионным покрытием, преимущественно чёрного цвета.
10. Перегородки: из прочного износостойкого материала, обеспечивающего разделение стрелковых мест и соответствующего условиям эксплуатации в тире.
11. Рабочие поверхности для стрельбы стоя: горизонтальные, устойчивые, предназначенные для размещения необходимого стрелкового инвентаря.
12. Места для стрельбы лёжа: оборудованные устойчивыми горизонтальными площадками длиной 1700 мм, с нескользящей поверхностью, предназначенной для безопасного принятия положения лёжа сам поддон для стрельбы высоты от пола 20 см.
13. Безопасность конструкции: отсутствие острых кромок, заусенцев и выступающих элементов, способных привести к травмированию пользователей.
14. Соединения: все металлические элементы должны быть надёжно соединены между собой. Конструкция должна сохранять устойчивость при штатной эксплуатации.
15. Качество изготовления: все элементы должны быть изготовлены аккуратно, без видимых дефектов, с единым стилем оформления всех шести стрелковых мест.
16. Комплектность: полный комплект конструкций для 6 стрелковых мест, включая необходимые крепёжные и соединительные элементы для монтажа.
17. Требования к эксплуатации: конструкция и используемые материалы должны соответствовать условиям эксплуатации в оборудованном тире и требованиям безопасности, применимым к данному виду оборудования.
Требования к поставщику
1. Поставщик обязан изготовить, доставить и установить комплект стрелковых мест в соответствии с настоящей технической спецификацией в течение 30 календарных дней.
2. До начала изготовления Поставщик обязан согласовать с Заказчиком эскиз, габаритные размеры, расположение стрелковых мест и конструктивное исполнение.
3. Поставщик обязан выполнить монтаж конструкций по адресу, указанному Заказчиком, с использованием необходимых крепёжных и соединительных элементов.
4. После завершения монтажа Поставщик обязан проверить устойчивость, надёжность соединений и креплений, а также отсутствие дефектов, препятствующих безопасной эксплуатации.
5. По завершении работ Поставщик передаёт Заказчику установленный комплект в исправном состоянии, готовый к использованию по назначению.
Требования к результату оказания услуги
Результатом оказания услуги является изготовленный, доставленный и установленный комплект из 6 (шести) стрелковых мест, в том числе 4 (четырёх) мест для стрельбы стоя и 2 (двух) мест для стрельбы лёжа.
Каждое стрелковое место должно иметь ширину не менее 1000 мм. Высота конструкции должна составлять 2500 мм, длина места для стрельбы лёжа — 1700 мм. Конструкция должна быть смонтирована, проверена и передана Заказчику в исправном состоянии, с соблюдением требований безопасности и готовностью к эксплуатации по назначению.
	
	
	
	



