№1 Қосымша
___ от ______2026ж  келісім –шартқа 

                                                    Техникалық ерекшілік 
Атауы: қызметтік үй-жай үшін ақпараттық жазуларды дайындау және монтаждау. Қабырғаға ақпараттық белгі-1 жинақ Елтаңба-өлшемі 50 см. "Ақмола облысы бойынша Көліктік бақылау инспекциясы"деген жазу. Жазудың өлшемі: ені 219 см, биіктігі 30 см. Әріптер көлемді, ПВХ-дан жасалған, алтын түсті сәндік аппликациясы бар. Орналастыруға арналған негіз-бөлменің қабырғасы немесе сәндік панель, оның ішінде икемді мәрмәр. Әріптердің түсі алтын. Елтаңба — толық түсті. Есікке жазу-1 жинақ Мәтін: "Мәжіліс залдары". Жазудың өлшемі: ені 30 см, биіктігі 11,6 см. Материал — ПВХ. Орындау-келісілген макетке сәйкес контурлық дизайны бар әріптер. Түсі мен дизайны бөлменің интерьеріне сәйкес келуі керек және өндіріске дейін Тапсырыс берушімен келісілуі керек. Дайындауға және монтаждауға қойылатын талаптар Бағаға екі өнімді дайындау, жеткізу, бекіту материалдары және монтаждау кіреді. Орнату орнату орны бойынша қабырға мен есік жапырағында орындалады. Жазулар р болуы керек

                                                                                                                                 Приложения  1
                                                                                                     к договору №___ от ______2026г
Техническая спецификация
Наименование: Изготовление и монтаж информационных надписей для служебного помещения.
Информационная вывеска на стену — 1 комплект
Герб — размер 50 см.
Надпись: «Ақмола облысы бойынша Көліктік бақылау инспекциясы».
Размер надписи: ширина 219 см, высота 30 см.
Буквы объёмные, изготовленные из ПВХ, с декоративной аппликацией золотого цвета.
Основание для размещения — стена помещения либо декоративная панель, в том числе из гибкого мрамора.
Цвет букв — золотой. Герб — полноцветный.
Надпись на дверь — 1 комплект
Текст: «Мәжіліс залы».
Размер надписи: ширина 30 см, высота 11,6 см.
Материал — ПВХ.
Исполнение — буквы с контурным оформлением, согласно согласованному макету.
Цвет и оформление должны соответствовать интерьеру помещения и быть согласованы с заказчиком до изготовления.
 Требования к изготовлению и монтажу
В стоимость включаются изготовление, доставка, крепёжные материалы и монтаж обоих изделий.
Монтаж выполняется на стене и дверном полотне по месту установки.
Надписи должны быть ровными, чёткими, без сколов, царапин и иных видимых дефектов.
Текст, размеры и внешний вид изделий должны соответствовать согласованным макетам.
Гарантийный срок — не менее 12 месяцев с даты подписания акта приёма-передачи.
Количество — 1 комплект информационной вывески и 1 комплект надписи на дверь.

