
ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА
Жатақхана аумағында кәріз құдықтарын, құбырларды және КСС тазалау бойынша қызметтер көрсетуге

Жеткізуші кәріз ұңғымалары мен кәріз желісінің құбырларын тазарту, кәріз арқанын ("крот") және гидродинамикалық жабдықты қолдана отырып бітелулерді жою, Ағынды суларды сору, лай мен қатты шөгінділерді жою, сондай-ақ жатақхана аумағында кәріз сорғы станциясын (ССҚ) тазарту бойынша қызметтер көрсетуге тиіс.
2. Қызмет көрсету орны
Сыртқы кәріз желілерін, бақылау кәріз құдықтарын, кәріз құбырларын және кәріз сорғы станциясының құдығын қоса алғанда, Б.Соқпақбаев көшесі 19/1 бойындағы "Ұстаздар жәтақханасы" жатақханасының аумағы.
Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша қызмет көрсету мерзімі 16 күнтізбелік күн ішінде.
3. Көрсетілетін қызметтердің тізбесі мен көлемі
Орындаушы келесі жұмыстарды орындауға міндетті:
Кәріз құдықтарын тазарту:
- кәріз құдықтарын ашу және тексеру;
- илосось немесе ассенизатор машинасын қолдана отырып, құдықтардан Ағынды суларды, Ағынды суларды және сұйық қалдықтарды сорып алу;
- жиналған шламды, құмды, қатты тұрмыстық және өзге де шөгінділерді алып тастау;
- құдықтардың ішкі бетін ластанудан тазарту;
- ұңғымалардың, кіретін және шығатын кәріз құбырларының жай-күйін тексеру;
- пайда болған қалдықтарды жинау және шығару.
Кәріз құбырларын тазарту және бітелуді жою:
- кәріз құбырларының бітелуіне және өтімділіктің бұзылуына тексеру;
- кәріз кабелін ("крот"), спиральды тазарту жабдығын немесе өзге де мамандандырылған құрылғыларды қолдана отырып, механикалық тәсілмен бітелулерді жою;
- қажет болған жағдайда-құбырларды қысыммен гидродинамикалық жуу;
- құбырлардың ішіндегі майлы, тұнбалы, құмды және өзге де шөгінділерді жою;
- кәріз желісі арқылы ағынды сулардың еркін өтуін қалпына келтіру;
- тазалау аяқталғаннан кейін құбырлардың өткізгіштігін тексеру.
Кәріз сорғы станциясын тазарту (ССҚ):
- ССҚ қабылдау құдығынан ағынды сулар мен ағынды суларды айдау;
- ұңғыманың түбінен және қабырғаларынан тұнба шөгінділерін, шөгінділер мен жиналған қатты ластануларды алып тастау;
- қол жетімді ішкі беттерді ластанудан тазарту;
- кіретін және шығатын құбырлардың қолжетімді учаскелерін бітелулерден тазарту;
- ҰКЖ қалыпты жұмысына кедергі келтіретін ластануды жою;
- белгіленген тәртіппен сорылған таза емес заттар мен қашықтағы шөгінділерді шығару;
- жұмыстарды орындағаннан кейін құдықтың жай-күйін бақылау.
Аяқтау жұмыстары:
- пайда болған қалдықтар мен ластануларды жинау және шығару;
- жұмыстарды жүргізу орындарын тиісті санитарлық жағдайға келтіру;
- құдықтардың қақпақтарын штаттық орындарға орнату;
- тазалау аяқталғаннан кейін кәріз желісінің жұмысын тексеру;
- көрсетілген қызметтердің нақты көлемін көрсете отырып, орындалған жұмыстар актісін жасау.
4. Жеткізушіге қойылатын талаптар
Жеткізуші керек:
- кәріз құбырларын тазарту және Лай шөгінділерін жою, Ағынды суларды соруға арналған арнайы техникалар мен жабдықтарды орналастыруға;
- тиісті біліктілігі бар қажетті персоналдың болуы;
- еңбекті қорғау, өнеркәсіптік және санитарлық қауіпсіздік талаптарын сақтау;
- жұмыс орындарын қоршауды және ескерту белгілерін қамтамасыз ету;
- ашық кәріз құдықтарының жанында жұмыстардың қауіпсіз орындалуын қамтамасыз ету;
- сорылған ағынды сулар мен шөгінділерді жатақхана аумағына, нөсер кәрізіне немесе белгіленбеген орындарға төгуге жол бермеу;
- Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес қалдықтарды тиісті объектілерге тасымалдауды және беруді қамтамасыз ету;
- ұңғымалар немесе ұңғымалар ішіндегі жұмыстарды орындау қажет болған жағдайда, газ ортасын бақылауды, желдетуді, сақтандыруды және бақылаушы қызметкердің болуын қоса алғанда, жабық кеңістіктердегі жұмыстарға қойылатын талаптарды сақтау.
5. Көрсетілген қызметтердің сапасына қойылатын талаптар
Жұмыстарды орындау нәтижелері бойынша қамтамасыз етілуі тиіс:
- жұмыстардың келісілген көлемі шегінде жиналған кір мен лай шөгінділерін жою;
- бітелулерді жою және кәріз құбырларының тазартылған учаскелерінің өткізгіштігін қалпына келтіру;
- тазартылған құдықтарда ағынға кедергі келтіретін шөгінділердің болмауы;
- кәріз желісінің тазартылған учаскелері арқылы ағынды сулардың қалыпты өтуі;
- жатақхана аумағында кір мен ластанудың төгілмеуі;
- жұмыс орындарының тиісті санитарлық жағдайы.
Құбырлардың зақымдануы, ұңғымалардың бұзылуы немесе КСС жабдығының ақаулары анықталған кезде Өнім беруші Тапсырыс берушіні хабардар етуге міндетті. Жабдықты жөндеу және ауыстыру, егер шартта өзгеше көзделмесе, бөлек орындалады.
6. Жұмыстарды тапсыру және қабылдау тәртібі
Қызметтер көрсету аяқталғаннан кейін Өнім беруші Тапсырыс берушіге Орындалған жұмыстардың актісін көрсете отырып ұсынады:
- тазартылған кәріз құдықтарының саны;
- тазартылған кәріз құбырларының ұзындығы;
- бітелулерді тазарту саны;
- ұңғыманы тазарту фактісі;
-егер есепке алу көзделсе, сорылған таза емес сулардың және жойылған тұнба шөгінділерінің көлемі;
- қалдықтарды шығару және беру туралы мәліметтер;
- анықталған ақаулар мен ескертулер, егер бар болса.
Тапсырыс беруші орындалған қызметтерді олардың осы техникалық ерекшелікке сәйкестігін тексергеннен кейін қабылдайды.
7. Кепілдік міндеттемелері
Орындаушы орындалған жұмыстардың тиісті сапасына кепілдік береді. Сапасыз орындалған тазарту себебінен тазартылған учаскеде бітелу қайта пайда болған кезде Орындаушы Шарт тараптарымен келісілген мерзімдерде кемшіліктерді өз есебінен жояды.
Кепілдік мерзімі және оны қолдану шарттары шартпен белгіленеді.
8. Қызмет көрсету мерзімі
Жұмыстарды орындау мерзімдері мен кезеңділігін Тапсырыс беруші кәріз желісінің нақты жай-күйіне және шарттың талаптарына сәйкес айқындайды.
9. Төлем шарттары
Төлем Тапсырыс беруші Шарттың талаптарына сәйкес көрсетілген қызметтердің нақты көлемі мен тиісті сапасын растағаннан кейін орындалған жұмыстар актісі негізінде жүргізіледі.
10. Қосымша шарттар
Барлық жұмыстар Қазақстан Республикасының Еңбекті қорғау, санитарлық және экологиялық қауіпсіздік саласындағы заңнамасының қолданыстағы талаптарын сақтай отырып орындалады.
Қызметтердің құны, егер сатып алу немесе шарт талаптарында өзгеше белгіленбесе, қажетті Еңбек ресурстарын, мамандандырылған техниканы, жабдықты, шығыс материалдарын, сорғыны, тазалауды, тасымалдауды және қалдықтарды тиісінше беруді қамтуы тиіс.




ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
На оказание услуг по очистке канализационных колодцев, труб и КНС на территории общежития

Поставщик должен оказать услуги по очистке канализационных колодцев и труб канализационной сети, устранению засоров с применением канализационного троса («крота») и гидродинамического оборудования, откачке нечистот, удалению иловых и твердых отложений, а также очистке канализационной насосной станции (КНС) на территории общежития.
2. Место оказания услуг
Территория общежития «Ұстаздар жатақханасы» по ул. Б.Соқпақбаев 19/1, включая наружные канализационные сети, смотровые канализационные колодцы, канализационные трубы и колодец канализационной насосной станции (КНС).
Срок оказания услуг по заявке Заказчика в течение 16 календарных дней.
3. Перечень и объем оказываемых услуг
Поставщик обязан выполнить следующие работы:
Очистка канализационных колодцев:
- открытие и осмотр канализационных колодцев;
- откачка нечистот, сточных вод и жидких отходов из колодцев с применением илососной или ассенизаторской машины;
- удаление скопившегося ила, песка, твердых бытовых и иных отложений;
- очистка внутренней поверхности колодцев от загрязнений;
- проверка состояния колодцев, входящих и выходящих канализационных труб;
- сбор и вывоз образовавшихся отходов.
Очистка канализационных труб и устранение засоров:
- обследование канализационных труб на предмет засоров и нарушения проходимости;
- устранение засоров механическим способом с применением канализационного троса («крота»), спирального прочистного оборудования или иных специализированных устройств;
- при необходимости — гидродинамическая промывка труб под давлением;
- удаление жировых, иловых, песчаных и иных отложений внутри труб;
- восстановление свободного прохождения сточных вод по канализационной сети;
- контрольная проверка проходимости труб после завершения очистки.
Очистка канализационной насосной станции (КНС):
- откачка нечистот и сточных вод из приемного колодца КНС;
- удаление иловых отложений, осадка и скопившихся твердых загрязнений со дна, и стенок колодца;
- очистка доступных внутренних поверхностей от загрязнений;
- очистка доступных участков входящих и выходящих трубопроводов от засоров;
- удаление загрязнений, препятствующих нормальной работе КНС;
- вывоз откачанных нечистот и удаленного осадка в установленном порядке;
- контроль состояния колодца после выполнения работ.
Завершающие работы:
- сбор и вывоз образовавшихся отходов и загрязнений;
- приведение мест проведения работ в надлежащее санитарное состояние;
- установка крышек колодцев на штатные места;
- проверка работоспособности канализационной сети после завершения очистки;
- составление акта выполненных работ с указанием фактического объема оказанных услуг.
4. Требования к Поставщику
Поставщик должен:
- располагать специализированной техникой и оборудованием для откачки нечистот, удаления иловых отложений и прочистки канализационных труб;
- иметь необходимый персонал, обладающий соответствующей квалификацией;
- соблюдать требования охраны труда, промышленной и санитарной безопасности;
- обеспечить ограждение мест проведения работ и предупредительные знаки;
- обеспечить безопасное выполнение работ вблизи открытых канализационных колодцев;
- не допускать сброса откачанных нечистот и иловых отложений на территорию общежития, в ливневую канализацию или в неустановленные места;
- обеспечить транспортировку и передачу отходов на соответствующие объекты в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан;
- при необходимости выполнения работ внутри колодцев или КНС соблюдать требования к работам в замкнутых пространствах, включая контроль газовой среды, вентиляцию, страховку и наличие наблюдающего работника.
5. Требования к качеству оказанных услуг
По результатам выполнения работ должны быть обеспечены:
- удаление скопившихся нечистот и иловых отложений в пределах согласованного объема работ;
- устранение засоров и восстановление проходимости очищенных участков канализационных труб;
- отсутствие препятствующих стоку отложений в очищенных колодцах;
- нормальное прохождение сточных вод по очищенным участкам канализационной сети;
- отсутствие разливов нечистот и загрязнений на территории общежития;
- надлежащее санитарное состояние мест проведения работ.
При выявлении повреждений труб, разрушения колодцев или неисправностей оборудования КНС Поставщик обязан уведомить Заказчика. Ремонт и замена оборудования выполняются отдельно, если иное не предусмотрено договором.
6. Порядок сдачи и приемки работ
По окончании оказания услуг Поставщик предоставляет Заказчику акт выполненных работ с указанием:
- количества очищенных канализационных колодцев;
- протяженности очищенных канализационных труб;
- количества выполненных прочисток засоров;
- факта очистки колодца КНС;
- объема откачанных нечистот и удаленных иловых отложений, если предусмотрен учет;
- сведений о вывозе и передаче отходов;
- выявленных неисправностей и замечаний, если таковые имеются.
Заказчик принимает выполненные услуги после проверки их соответствия настоящей технической спецификации.
7. Гарантийные обязательства
Поставщик гарантирует надлежащее качество выполненных работ. При повторном возникновении засора на очищенном участке по причине некачественно выполненной прочистки Поставщик устраняет недостатки за свой счет в сроки, согласованные сторонами договора.
Гарантийный срок и условия его применения устанавливаются договором.
8. Срок оказания услуг
Сроки и периодичность выполнения работ определяются Заказчиком в соответствии с фактическим состоянием канализационной сети и условиями договора.
9. Условия оплаты
Оплата производится на основании акта выполненных работ после подтверждения заказчиком фактического объема и надлежащего качества оказанных услуг в соответствии с условиями договора.
10. Дополнительные условия
Все работы выполняются с соблюдением действующих требований законодательства Республики Казахстан в области охраны труда, санитарной и экологической безопасности.
[bookmark: _GoBack]Стоимость услуг должна включать необходимые трудовые ресурсы, специализированную технику, оборудование, расходные материалы, откачку, очистку, транспортировку и надлежащую передачу отходов, если иное не установлено условиями закупки или договора.
