ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
на выполнение работ по восстановлению работоспособности пожарного водовода и обеспечению подачи воды
	Заказчик / Тапсырыс беруші
	ТОО «Қазақ газеттері» / «Қазақ газеттері» ЖШС

	Адрес / Мекенжайы
	г. Астана, район Байқоңыр, ул. Газеты Егемен Казахстан, 5/13 / Астана қ., Байқоңыр ауданы, Газеты Егемен Казахстан көшесі, 5/13

	Срок выполнения / Орындау мерзімі
	15 дней с момента подписания договора / Шартқа қол қойылған күннен бастап 15 күн

	Гарантийный срок / Кепілдік мерзімі
	12 месяцев с даты завершения и приемки работ / Жұмыстар аяқталған және қабылданған күннен бастап 12 ай

	Материалы / Материалдар
	Все материалы, оборудование, кабели, комплектующие и запорная арматура предоставляются Исполнителем за свой счёт. / Барлық материалдар, жабдықтар, кабельдер, жинақтаушы бөлшектер және запорлық арматура Орындаушы тарапынан өз қаражаты есебінен ұсынылады.



	№
	Наименование работ / Жұмыстардың атауы
	Техническая характеристика / Техникалық сипаттамасы
	Ед. изм. / Өлшем бірлігі
	Кол-во / Саны

	1
	Обследование и диагностика пожарного водовода / Өртке қарсы су құбырын тексеру және диагностикалау
	Обследовать существующий пожарный водовод, насос, шкаф управления, отсечной клапан, трубопровод, вентили и соединения. Выявить неисправности, препятствующие подаче воды. / Қолданыстағы өртке қарсы су құбырын, сорғыны, басқару шкафын, ажыратқыш клапанды, құбырды, вентильдерді және қосылыстарды тексеру. Судың берілуіне кедергі келтіретін ақауларды анықтау.
	комплекс / кешен
	1

	2
	Доукомплектование шкафа управления / Басқару шкафын толық жинақтау
	Выполнить доукомплектование шкафа управления необходимыми аппаратами, устройствами защиты, коммутации и управления для штатной работы системы. Материалы — за счёт Исполнителя. / Жүйенің қалыпты жұмыс істеуі үшін басқару шкафын қажетті аппараттармен, қорғау, коммутация және басқару құрылғыларымен толық жинақтау. Материалдар — Орындаушы есебінен.
	комплект / жиынтық
	1

	3
	Монтаж и подключение кабеля / Кабельді монтаждау және қосу
	Поставить и проложить необходимые кабели для насоса, отсечного клапана и шкафа управления, выполнить защиту гофрой/кабель-каналом и крепление. / Сорғыға, ажыратқыш клапанға және басқару шкафына қажетті кабельдерді жеткізу және төсеу, гофрамен/кабель-арнамен қорғау және бекіту.
	комплект / жиынтық
	1

	4
	Монтаж и подключение отсечного клапана / Ажыратқыш клапанды монтаждау және қосу
	Монтаж отсечного клапана с необходимыми фланцами, креплениями и комплектующими. Обеспечить герметичность и штатную работу. / Ажыратқыш клапанды қажетті фланецтермен, бекітпелермен және жинақтаушы бөлшектермен монтаждау. Герметикалығын және қалыпты жұмысын қамтамасыз ету.
	комплект / жиынтық
	1

	5
	Устранение протечек трубопровода / Құбырдағы ағып кетулерді жою
	Устранить выявленные протечки трубопровода и соединений. При необходимости выполнить уплотнение, ремонт или замену неисправных участков и соединительных элементов. Материалы — Исполнителя. / Құбырдағы және қосылыстардағы анықталған ағып кетулерді жою. Қажет болған жағдайда тығыздау, жөндеу немесе ақаулы учаскелер мен қосу элементтерін ауыстыру. Материалдар — Орындаушы есебінен.
	комплекс / кешен
	1

	6
	Замена неисправных вентилей / Ақаулы вентильдерді ауыстыру
	При выявлении неисправных или негерметичных вентилей выполнить их замену на новые, соответствующие назначению пожарного водовода. / Ақаулы немесе герметикалық емес вентильдер анықталған жағдайда оларды өртке қарсы су құбырының мақсатына сәйкес жаңа вентильдерге ауыстыру.
	по факту / нақты
	1

	7
	Монтаж и пусконаладка насоса / Сорғыны монтаждау және іске қосу-баптау
	При необходимости выполнить монтаж, подключение или восстановление работоспособности насоса. Обеспечить штатный запуск и работу в составе системы. / Қажет болған жағдайда сорғыны монтаждау, қосу немесе оның жұмыс қабілеттілігін қалпына келтіру. Жүйе құрамында қалыпты іске қосылуын және жұмысын қамтамасыз ету.
	комплекс / кешен
	1

	8
	Пусконаладка шкафа управления и отсечного клапана / Басқару шкафы мен ажыратқыш клапанды іске қосу-баптау
	Проверить электрические соединения, выполнить настройку и пусконаладку шкафа управления, насоса и отсечного клапана. / Электрлік қосылыстарды тексеру, басқару шкафын, сорғыны және ажыратқыш клапанды баптау және іске қосу жұмыстарын орындау.
	комплекс / кешен
	1

	9
	Комплексная проверка системы / Жүйені кешенді тексеру
	Проверить герметичность трубопровода и соединений, работу вентилей, насоса, шкафа управления и отсечного клапана. / Құбырдың және қосылыстардың герметикалығын, вентильдердің, сорғының, басқару шкафының және ажыратқыш клапанның жұмысын тексеру.
	комплекс / кешен
	1

	10
	Обеспечение подачи воды / Сумен қамтамасыз ету
	После выполнения работ обеспечить фактическую подачу воды по пожарному водоводу и работоспособность системы. / Жұмыстар аяқталғаннан кейін өртке қарсы су құбыры арқылы нақты су беруді және жүйенің жұмысқа қабілеттілігін қамтамасыз ету.
	комплекс / кешен
	1



Требования к материалам / Материалдарға қойылатын талаптар
Все материалы, оборудование, кабели, крепёжные изделия, вентили, уплотнители и иные комплектующие предоставляет Исполнитель за свой счёт. Материалы должны быть новыми, исправными и соответствовать назначению. / Барлық материалдарды, жабдықтарды, кабельдерді, бекіту бұйымдарын, вентильдерді, тығыздағыштарды және басқа жинақтаушы бөлшектерді Орындаушы өз қаражаты есебінен ұсынады. Материалдар жаңа, жарамды және мақсатына сәйкес болуы тиіс.
Гарантийные обязательства / Кепілдік міндеттемелері
Гарантия на выполненные работы, материалы и комплектующие — 12 месяцев. В течение гарантийного срока Исполнитель за свой счёт устраняет недостатки, протечки и неисправности, возникшие по его вине. / Орындалған жұмыстарға, материалдар мен жинақтаушы бөлшектерге кепілдік мерзімі — 12 ай. Кепілдік мерзімі ішінде Орындаушы өз есебінен оның кінәсінен туындаған кемшіліктерді, ағып кетулерді және ақауларды жояды.
Результат работ / Жұмыстардың нәтижесі
Пожарный водовод должен быть приведён в рабочее состояние с обеспечением подачи воды и штатной работы насоса, шкафа управления, отсечного клапана и запорной арматуры. / Өртке қарсы су құбыры су беруді және сорғының, басқару шкафының, ажыратқыш клапанның және запорлық арматураның қалыпты жұмысын қамтамасыз ете отырып, жұмыс жағдайына келтірілуі тиіс.

Дополнительное требование к параметрам пожарного водовода / Өртке қарсы су құбырының параметрлеріне қосымша талап
У наиболее удалённого (диктующего) пожарного крана Исполнитель обязан обеспечить нормативные параметры внутреннего противопожарного водопровода: требуемый расход воды, давление и высоту компактной струи . Фактические параметры должны быть подтверждены испытанием системы с оформлением протокола. При этом давление должно быть не менее расчётного значения, необходимого для обеспечения требуемой водоотдачи и высоты компактной струи.
Ең қашықтағы (диктанттаушы) өрт кранында Орындаушы ішкі өртке қарсы су құбырының нормативтік параметрлерін: қажетті су шығынын, қысымды және жинақы ағынның биіктігін қамтамасыз етуге міндетті. Нақты параметрлер жүйені сынау және тиісті хаттама рәсімдеу арқылы расталуы тиіс. Бұл ретте қысым қажетті су беру мөлшері мен жинақы ағынның биіктігін қамтамасыз ету үшін қажетті есептік мәннен төмен болмауы тиіс.
Требования по безопасности / Қауіпсіздік талаптары
При выполнении работ Исполнитель обязан соблюдать правила техники безопасности, требования охраны труда и пожарной безопасности, обеспечить безопасные условия проведения работ для работников и окружающих.
Жұмыстарды орындау кезінде Орындаушы қауіпсіздік техникасы қағидаларын, еңбекті қорғау және өрт қауіпсіздігі талаптарын сақтауға, қызметкерлер мен айналадағы адамдар үшін жұмыстарды қауіпсіз орындау жағдайларын қамтамасыз етуге міндетті.
Работы выполнить в соответствии с действующими нормативными правовыми актами, правилами, нормами и требованиями Республики Казахстан (СН РК 4.01-01-2011СН РК 4.01-01-201), регулирующими выполнение работ по внутреннему противопожарному водоснабжению, пожарной безопасности и охране труда.
[bookmark: _GoBack]Жұмыстарды Қазақстан Республикасында ішкі өртке қарсы сумен жабдықтау(СН РК 4.01-01-2011СН РК 4.01-01-201), өрт қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы жұмыстарды орындауды реттейтін қолданыстағы нормативтік құқықтық актілерге, қағидаларға, нормалар мен талаптарға сәйкес орындау.
