Техникалық сипаттама 
ГККП «Санаторный Ясли сад Балдырған»  

[bookmark: _GoBack]Ескерту Мұқият оқыңыздар!
Мекеменің сыртқы  алаңқайына  балаларға арналған ойын алаңын жасау бойынша жұмыстар. Ойын алаңы балаларға арналған 7 де 1 ойын комплектациясы( 7в 1 үйшікті алаңқай өлешім ұзындығы 4-5метрден кем емес), карусель, таразы(качалка), качели. Ойын алаңы биіктігі 2,5метр-3метр кем болмауы.     Өлшемі 8метрде*6метр болатындай етіп  жерге стяжка төсеп , оның бетінен балаларға зиянсыз тік төртбұрышты жерге төселетін төсеме резенкесін орналастыру (резеңкенің қалыңдығы 3-5см кем болмауы). Тауардың материалдары сапалы қалыңдығы :   қалың даланың ауа райына төзімді тығыздық қалыңдығы 1,5см кем емес пластиктер жәнеде метал каркастарымен . Метал каркас сырты қалың пластиктермем қапталған. Стойкалары деаметрлері 100 кем болмайтындай . Ойын алаңына : лабиринт домик - с лестницами,   с пластиковой закрытой трубной горькой с качели ,  карусель-вертушка, качеля-балансир, отдельное Горька, песочница, Барлық материалдар  мен жасау, жеткізу, орнату, қайта келіп өлшем  алу осы сомаға кіреді, сонымен қатар жұмыс соңында жасаған жұмыс орнының артын қоқыстардан толықтай тазалап кетуі тиіс. Орындаушы акелген тауарына 12 айлық кепілдік талоны мен тауардың сертификаттарын ұсынуы тиіс. Тауар материалы сапасыз болған жағдайда қайта жасақтау талап етіледі. 








Техническая характеристика
Премечание читать внимательно!
 Работы по обустройству детской игровой площадки на прилегающей к объекту территории. На площадке должны быть размещены: многофункциональный игровой комплекс «7 в 1» (включающий игровой домик/конструкцию общей длиной не менее 4–5 метров), карусель, качели-балансир и качели. Высота игровых конструкций должна составлять не менее 2,5–3 метров. На участке размером 8 на 6 метров необходимо выполнить бетонную стяжку (основание), поверх которой уложить безопасное нетоксичное резиновое покрытие (плитку) толщиной не менее 3–5 см.Используемые материалы должны быть высококачественными, долговечными и устойчивыми к погодным условиям. Толщина пластиковых элементов должна составлять не менее 1,5 см; конструкции должны опираться на металлический каркас, полностью закрытый толстым слоем пластика. Диаметр опорных стоек должен быть не менее 100 мм. В состав игрового комплекса должны входить: игровой домик-лабиринт с лестницей, закрытая пластиковая горка-труба, качели, карусель, качели-балансир, отдельная горка и песочница. Указанная стоимость включает в себя все материалы, производство, доставку, монтаж, а также предварительный выезд на объект для проведения замеров. Кроме того, по завершении работ площадка должна быть тщательно очищена от строительного мусора.Подрядчик обязан предоставить гарантийный сертификат сроком на 12 месяцев, а также сертификаты соответствия на поставляемые товары. В случае использования материалов ненадлежащего качества изделия подлежат повторному изготовлению.


