Приложение 2

Техническая спецификация на

Техническое Обслуживание трансформатора ТМГ -400/10 У1 -400 кВА, расположенный на территории Атырауского музыкального колледжа им.Д.Нурпеисовой» по адресу: г.Атырау, улица Сатпаева, 54 «А»
Внимание:

Услуги по техническому обслуживанию Трансформатора ТМГ -400/10 У1 -400 кВА производится 1 (один) раз - 10 ноября 2026 года. 

В связи с тем, что обслуживание Трансформатора производится 1 раз в год,   просим Исполнителя отнестись к выполнению работ со всей серьезностью, чтобы до следующего обслуживания, то есть до 1 июля 2027 года Трансформатор работал в полном режиме.  Просим отнестись к работам со всей серьезностью.

Все выполненные обязательства должны фиксироваться фото, видеосъемкой в присутствии ответственного лица со стороны Заказчика.
При выполнении Обязательств по договору Исполнитель обязуется:

Техническое обслуживание трансформатора должно производиться в зависимости от его состояния и по мере необходимости.

Устанавливаются такие виды планового технического обслуживания трансформатора: 

-технический осмотр;

-профилактический контроль;
- проверка Высоковольтного выключателя нагрузки;
- Осмотр и обслуживание трансформатора;

- Отбор проб масла из силового трансформатора;
- Замена предохранителя; 

- Залить масло марки Т-1500 – 10 литров;
- Измерение нагрузки трансформатора;
- Замена перегоревших ламп в трансформаторе;

 - Замена вентильных разрядников РВО;

- Проверка, регулировка, окраска заземления ножей и приводов;

- Проверка состояния пусковой кнопки пускателей;
- Чистка оборудования от пыли и грязи;

- Регулирование напряжения и нагрузки по фазам отходящих линий;

- Восстановление надписей на оборудования;
Срок оказания услуги: Техническое обслуживание  трансформатора находящегося на территории колледжа,  будут проводиться 1 раз со дня вступления в силу Договора.  
Все расходы из средств Поставщика! Акт выполненных работ (оказанных услуг) должен быть подписан обеими сторонами и прикреплен к электронному договору.
Объект оказания услуги: г.Атырау, ул.Сатпаева, 54 «А»
Внимание!  Потенциальный поставщик должен предоставить Лицензию СМР с подвидом: Специальные строительные и монтажные работы по прокладке линейных сооружений, включающие капитальный ремонт и реконструкцию, в том числе:

· Магистральных линий электропередач с напряжением до 35кВ и до 110кВ и выше;

А также предоставить:  Свидетельство аккредитации об электролаборатории выданный комитетом по энергетическому надзору и контролю Министерства Энергетики РК.

2- Қосымша
Атырау қаласы, Сатпаев көшесі, 54 «А» мекен-жайда орналасқан Д.Нұрпейісова атындағы Атырау музыка колледжі аумағындағы ТМГ -400/10 У1 -400 кВА трансформаторға техникалық қызмет көрсету қызметтерінің

                          Техникалық сипаттамасы
Назар аударыңыз: 

ТМГ -400/10 У1 -400 кВА Трансформаторына техникалық қызмет көрсету жұмыстары бір рет — 2026 жылғы 10 қарашада жүргізілуі тиіс.

Трансформаторға жылына бір рет қана қызмет көрсетілетінін ескере отырып, келесі жоспарлы техникалық қызмет көрсету мерзіміне дейін — яғни 2027 жылдың 1 шілдесіне дейін — оның толық қуатпен жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін Орындаушыдан жұмысқа барынша жауапкершілікпен қарауды сұраймыз.
Орындалатын барлық жұмыс фото және бейнежазба арқылы тіркелуі және Тапсырыс берушінің арнайы өкілінің қатысуымен жүргізілуі тиіс.
Шарт бойынша қызметтерді  орындау кезінде Орындаушы міндеттенеді:

Трансформаторға техникалық қызмет көрсету оның жай-күйіне байланысты және қажеттілігіне қарай жүргізілуі тиіс.

Трансформаторға жоспарлы техникалық қызмет көрсетудің осындай түрлері белгіленеді:

- техникалық байқау;

- профилактикалық бақылау;
- Жоғары вольтты жүктеме ажыратқышын тексеру;
- Трансформаторды тексеру және қызмет көрсету;

- Күштік трансформатордан май сынамасын алу;
-Сақтандырғышты ауыстыру;

- 10 литр Т-1500 маркалы майын құю;
- Трансформатордың жүктемесін өлшеу;

- Трансформатордағы жанып кеткен шамдарды ауыстыру;
- РВО вентильді ажыратқыштарын және Ток трансформаторын ағымдағы жөндеу;

- Пышақтар мен жетектерді жерге қосуды тексеру, реттеу, бояу;

- Іске қосқыштардың іске қосу батырмасының күйін тексеру;

- Жабдықты шаң мен кірден тазарту;

- Шығатын желілердің фазалары бойынша кернеу мен жүктемені реттеу;

- Жабдықтағы жазбаларды қалпына келтіру;

Қызмет көрсету мерзімі: колледж аумағында орналасқан  трансформаторына КТП техникалық қызмет көрсету шарт күшіне енген күннен бастап 1 рет жүргізілетін болады. Барлық шығындар жеткізушінің қаражатынан! Орындалған жұмыстардың (көрсетілген қызметтердің) актісі екі жақты қол қойылып электронды келісім-шартқа тіркелуі тиіс.
Қызмет көрсету орны: Атырау қаласы, Сатпаев көшесі, 54 «А»
Назар аударыңыз! Орындаушы келесі қосалқы санатты қамтитын құрылыс-монтаждау жұмыстарына (ҚМЖ) арналған лицензияны ұсынуы тиіс: желілік құрылыстарды төсеуге, оның ішінде күрделі жөндеу мен қайта жаңғыртуға арналған арнайы құрылыс-монтаждау жұмыстары, атап айтқанда:
· Кернеуі 35 кВ және 110 кВ немесе одан жоғары болатын негізгі электр беру желілері;
Сондай-ақ,  Қазақстан Республикасы Энергетика Министрлігінің Энергетикалық қадағалау және бақылау комитеті берген электр зертханасының аккредиттеу туралы куәлігін ұсыну қажет.
