ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
На выполнение работ по установке потолочных карнизов (пластиковых шин)
1. Наименование работ: Установка потолочных карнизов из пластика (пластиковых шин) для крепления штор.
2. Объем работ:
	№
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Установка потолочной пластиковой шины двухрядной
	 м
	100

	2
	Установка потолочной пластиковой шины трехрядной
	 м
	12

	
	Итого
	 м
	112


3. Технические требования и состав работ:
3.1. Выполнение замеров и разметки мест установки потолочных пластиковых шин.
3.2. Подготовка мест крепления с учетом материала и состояния потолочного основания.
3.3. Раскрой пластиковых шин по необходимым размерам.
3.4. Установка и крепление потолочных пластиковых шин двухрядных общей длиной 100 метров и трехрядных общей длиной 12 метров.
3.5. Выполнение крепления с использованием соответствующих метизов и крепежных элементов, обеспечивающих надежную фиксацию шин к потолочному основанию.
3.6. При необходимости выполнение соединения отдельных участков шин, установка торцевых заглушек и других предусмотренных конструкцией комплектующих.
3.7. Проверка правильности установки, надежности крепления и свободного перемещения бегунков в направляющих.
3.8. Уборка рабочего места после завершения монтажных работ.
4. Требования к качеству выполнения работ:
· Пластиковые шины должны быть установлены ровно, без перекосов и провисаний.
· Крепление должно быть надежным и соответствовать типу потолочного основания.
· Поверхность шин не должна иметь трещин, сколов и других повреждений, возникших в процессе монтажа.
· Стыки и соединения должны быть выполнены аккуратно.
· Направляющие должны обеспечивать свободное перемещение бегунков.
· Работы должны выполняться с соблюдением требований техники безопасности и рекомендаций производителя.
5. Требования к материалам и оборудованию:
Используемые пластиковые шины, крепежные элементы и комплектующие должны соответствовать назначению, обеспечивать надежность крепления и возможность дальнейшей эксплуатации.
6. Порядок приемки работ:
Приемка выполненных работ осуществляется после проверки фактического объема установленных пластиковых шин, качества монтажа, надежности крепления и соответствия техническим требованиям настоящей спецификации.
7. Общий объем работ: 112 метров, в том числе:
· двухрядные пластиковые шины — 100 метров;
· трехрядные пластиковые шины — 12 метров.
ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА
Төбелік карниздерді (пластикалық Шиналарды)орнату бойынша жұмыстарды орындауға
1. Жұмыс атауы: перделерді бекіту үшін пластиктен (пластикалық Шиналардан) жасалған төбелік карниздерді орнату.
2. Жұмыс көлемі:
№ Жұмыс атауы бірлік.	Саны
1 екі қатарлы төбелік пластикалық шинаны орнату м 100
2 үш қатарлы төбелік пластикалық шинаны орнату м 12
	Барлығы м 112
3. Техникалық талаптар және жұмыс құрамы:
3.1. Төбелік пластикалық Шиналарды орнату орындарын өлшеу және белгілеу.
3.2. Төбенің негізінің материалы мен күйін ескере отырып, бекіту орындарын дайындау.
3.3. Пластикалық шиналарды қажетті мөлшерде кесіңіз.
3.4. Жалпы ұзындығы 100 метр екі қатарлы және жалпы ұзындығы 12 метр үш қатарлы төбелік пластикалық Шиналарды орнату және бекіту.
3.5. Шиналарды төбенің негізіне сенімді бекітуді қамтамасыз ететін тиісті жабдықтар мен бекітпелерді қолдана отырып бекітуді орындау.
3.6. Қажет болған жағдайда шиналардың жекелеген учаскелерін қосуды орындау, соңғы тығындарды және конструкцияда көзделген басқа да компоненттерді орнату.
3.7. Орнатудың дұрыстығын, бекітудің сенімділігін және жүгірткілердің рельстерде еркін қозғалуын тексеру.
3.8. Монтаждау жұмыстары аяқталғаннан кейін жұмыс орнын жинау.
4. Жұмыстарды орындау сапасына қойылатын талаптар:
* Пластикалық шиналар тегіс, қисаюсыз және салбыраусыз орнатылуы керек.
* Бекіту сенімді болуы керек және төбенің негізіне сәйкес келуі керек.
* Шиналардың бетінде орнату процесінде пайда болған жарықтар, чиптер және басқа зақымдар болмауы керек.
* Буындар мен буындар мұқият орындалуы керек.
* Рельстер жүгірушілердің еркін қозғалуын қамтамасыз етуі керек.
* Жұмыстар қауіпсіздік талаптары мен өндірушінің ұсынымдарын сақтай отырып орындалуы керек.
5. Материалдар мен жабдықтарға қойылатын талаптар:
Қолданылатын пластикалық шиналар, бекіткіштер мен компоненттер мақсатқа сәйкес келуі керек, бекітудің сенімділігін және одан әрі пайдалану мүмкіндігін қамтамасыз етуі керек.
6. Жұмыстарды қабылдау тәртібі:
Орындалған жұмыстарды қабылдау орнатылған пластикалық шиналардың нақты көлемін, монтаждау сапасын, бекітудің сенімділігін және осы ерекшеліктің техникалық талаптарына сәйкестігін тексергеннен кейін жүзеге асырылады.
7. Жалпы жұмыс көлемі: 112 метр, оның ішінде:
* екі қатарлы пластикалық шиналар-100 метр;
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