Приложение 
к договору

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
	№ п/п
	Место оказания услуги
	Наименование товара
	Кол-во

	1
	КГУ «Государственный архив Карагандинской области» управления культуры, архивов и документации Карагандинской области
г. Караганда, 
ул. Ержанова 6
	Межкомнатная дверь 
Все размеры, цвета согласовать с заказчиком.
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· Размер дверного полотна: 800 × 2000 мм. – 10 шт. и 600 × 2000 мм. – 1 шт.           
·   Дверь  месте коробки: 1250 × 2150 мм. – 1 шт., 950 × 2150 мм – 9 шт., 720 × 2100 мм. – 1 шт.,  Поставщик перед поставкой товара должен предоставить образец (фото и характеристику) и  на месте сами замерить  точные размеры.согласовать с заказчиком.
· Тип: межкомнатная дверь 
· Материал дверного полотна: МДФ 
· Покрытие: ламинированное.
· Цвет: по согласованию с заказчиком.
· Конструкция: согласно техническим характеристикам производителя.
· Назначение: для установки внутри помещений.                                          
· 
·  Комплектация:
1. Дверное полотно — 1 шт.
2. Дверная коробка — 2 комплект.
3. Наличники — 1 комплект на обе стороны двери.
4. Петли — 2–3 шт.
5. Дверная ручка — 1 комплект.
6. Замок с защёлкой. ключом — 1 шт.
7. Ответная планка — 1 шт.
8. Крепёжные элементы — 1 комплект.
Требования к качеству:
1. Демонтаж существующей межкомнатной двери вместе с дверной коробкой и наличниками.
2. Заделать отверстия вокруг дверной коробки монтажной пеной.
3. Вынос и уборка демонтированных элементов.
4. Подготовка дверного проёма к установке.
5. Монтаж новой дверной коробки и дверного полотна.
6. Установка петель, ручки и замка.
7. Монтаж наличников с обеих сторон.
8. Регулировка двери и проверка её работоспособности.
9. Уборка рабочего места после завершения работ.                                                       
 Условия поставки и сборки Поставка осуществляется в полном объеме, в соответствии с перечнем и количеством, указанными настоящей спецификации. В стоимость поставки должны быть включены: - погрузочно-разгрузочные работы; - подъем на этаж  - сборка и установка демонтаж монтаж двери; - вывоз упаковочного материала и уборка после завершения сборки. Товар должен быть поставлен в упаковке, без дефектов и без механических повреждений. Работы должны быть выполнены качественно, с обеспечением надлежащего открывания и закрывания двери. Стоимость товара, демонтажа, монтажа и необходимых материалов должна быть включена в общую стоимость. обеспечивающей его сохранность при транспортировке. Сборка должна осуществляться квалифицированным персоналом Поставщика с соблюдением требований безопасности и инструкций производителя. Приемка товара осуществляется Заказчиком по количеству и качеству после полной поставки и сборки. В случае выявления недостатков или несоответствия техническим требованиям Поставщик обязан устранить выявленные недостатки либо заменить товар за свой счет в сроки, согласованные с Заказчиком. Гарантийные обязательства Гарантийный срок – 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания акта приема-передачи. В течение гарантийного срока Поставщик обязан безвозмездно устранять выявленные дефекты, возникшие по вине производителя или Поставщика. Срок устранения недостатков – не более 3 (трех) рабочих дней с момента получения  уведомления Заказчика. Цвет набора и дизайн и размеры товара согласовывается с Заказчиком в течение 5 (пять) календарных дней со дня вступления в силу Договора.   
                Материально- ответственное лицо                                                  Г.Токенбаева


















ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА
	№ р/н
	Ұйымның атауы, мекен-жайы
	Өнім атауы

	саны


	
	Қарағанды облысының мәдениет, архивтер және құжаттама басқармасының "Қарағанды облысының мемлекеттік архиві" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
г. Караганда, 
ул. Ержанова 6
	Бөлме аралық есік.
Барлық өлшемдер мен түстер тапсырыс берушімен келісілуі керек.
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1.Түрі: бөлмеаралық есік                                                                                                                         
2.Есік төсемінің өлшемі: 800 × 2000 мм. – 10 шт. және 600 × 2000 мм. – 1 шт.                  Есік қорабының өлшемдері:1250 × 2150 мм – 1 дана;950 × 2150 мм – 9 дана;
720 × 2100 мм – 1 дана.     
Жеткізуші тауарды жеткізгенге дейін оның үлгісін (фотосуреті мен техникалық сипаттамаларын) ұсынуы тиіс. Есік жақтауларын көпіршікпен бекіту.Сонымен қатар, жеткізуші нысанға барып, есіктердің нақты өлшемдерін өз бетінше өлшеп алуы және тапсырыс берушімен келісуі қажет.
- Түрі: бөлме ішіндегі есіг 
- Есік панелінің материалы: багетпен өңделген МДФ
-Қаптамасы: ламинат.          
-Түсі: тапсырыс берушімен келісу бойынша.                                                                      Құрылымы: өндірушінің техникалық сипаттамаларына сәйкес.                                          Мақсаты: ғимараттардың ішкі бөлмелеріне орнатуға арналған.
Жиынтықталуы:
1. Есік төсемі — 1 дана.
2. Есік қорабы — 1 жиынтық.
3. Есік жақтаулары — есіктің екі жағына арналған 1 жиынтық.
4. Есік топсалары — 2–3 дана.
5. Есік тұтқасы — 1 жиынтық.
6. Ілмегі бар құлып — 1 дана.
7. Жауап тақтайшасы — 1 дана.
8. Бекіту элементтері — 1 жиынтық.

Орындалатын жұмыстардың тізбесі:
1. Қолданыстағы бөлме аралық есікті есік қорабымен және жақтауларымен бірге бөлшектеу.
2. Бөлшектелген элементтерді шығару және жұмыс орнын тазалау.
3. Есік ойығын жаңа есікті орнатуға дайындау.
4. Жаңа есік қорабы мен есік төсемін орнату.
5. Топсаларды, есік тұтқасын және құлыпты орнату.
6. Есіктің екі жағына жақтауларды орнату.
7. Есікті реттеу және жұмысқа жарамдылығын тексеру.
8. Жұмыс аяқталғаннан кейін жұмыс орнын тазалау.
Сапаға қойылатын талаптар: тауар жаңа, ақаусыз және зақымданбаған болуы тиіс. Жұмыстар есіктің дұрыс ашылып-жабылуын қамтамасыз ете отырып, сапалы орындалуы керек. Тауардың, ескі есікті бөлшектеудің, жаңа есікті орнатудың және қажетті материалдардың құны жалпы бағаға енгізілуі тиіс.
Үлгілер  жеткізу жүзеге асырылғанға дейін Тапсырыс берушімен міндетті түрде келісілуге тиіс. Жеткізу және құрастыру шарттары Жеткізу осы ерекшелікте көрсетілген тізбе мен санға сәйкес толық көлемде жүзеге асырылады. Жеткізу құнына мыналар кіруі керек: - тиеу-түсіру жұмыстары; - қабатқа көтерілу  - есікті  құрастыру және орнату; - құрастыру аяқталғаннан кейін жұмыс жасаған жерлерін тазалау. Тауар тасымалдау кезінде оның сақталуын қамтамасыз ететін қаптамада жеткізілуі тиіс. Құрастыруды қауіпсіздік талаптары мен өндірушінің нұсқауларын сақтай отырып, жеткізушінің білікті қызметкерлері жүзеге асыруы керек. Тауарды қабылдауды Тапсырыс беруші толық жеткізілгеннен және құрастырылғаннан кейін саны мен сапасы бойынша жүзеге асырады. Кемшіліктер анықталған немесе техникалық талаптарға сәйкес келмеген жағдайда өнім беруші анықталған кемшіліктерді жоюға не тауарды Тапсырыс берушімен келісілген мерзімдерде өз есебінен ауыстыруға міндетті. Кепілдік міндеттемелері Кепілдік мерзімі қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап 12 (он екі) ай. Кепілдік мерзімі ішінде жеткізуші өндірушінің немесе Жеткізушінің кінәсінен туындаған анықталған ақауларды өтеусіз жоюға міндетті. 

         Материалдық жауапты тұлға                                     Г.Токенбаева
   













