ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЖАЛЮЗИ.
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Работы по изготовлению жалюзи/занавесок с установкой общая квадратура составляет: 31.2 м2. Количество окон для предназначенные для установки жалюзей -10.
Вертикальные жалюзи должны состоять: из верхнего карниза, ламелей (полос шириной) с грузиками и нижней цепи. Плавная регулировка светового потока должна осуществляться с помощью цепи управления, которая должна обеспечивать поворот вертикальных полотен (ламелей) вокруг своей оси на 180 градусов. С помощью шнура управления должно сдвинуть полотно жалюзи верх, вниз.
Описание механизмов управления вертикальных жалюзи:
Механизм управления жалюзи должен состоять горизантально, с помощью которой осуществлять разворот ламелей на 180 градусов, и шнура управления, при помощи которого должны сдвигать и раздвигать ламели.
Техническая характеристика механизмов вертикальных жалюзи:
1. Направляющая алюминиевая - стандарт, размер сечения выдержан по всей длине, высокая жесткость, вне зависимости от длины, обеспечивающая беспрепятственное и плавное движение бегунков внутри планки, окраска качественная, равномерная.
2. Бегунки устойчивые к воздействию на излом и изгиб, защелка надежная, проста в обращении (ламели можно легко закрепить и при необходимости снять).
3. Механизм управления - надежный работает плавно, без рывков, по размеру соответствует направляющей, закреплен надежно, обеспечивая бесперебойную работу жалюзи.
4. Шнур управления - белого цвета, капроновый, устойчив к износу.
5. Цепь управления - звенья равномерны по размеру и соответствуют ширине ламели, что обеспечивает плавный разворот и движение ламелей (жалюзи работают без сбоев в течение длительного времени).
6. Нижняя цепочка - белого цвета, прочная, звенья равномерны по размеру, снабжена надежной защелкой для крепления к отвесу ламели, что обеспечивает эстетический вид жалюзи вне зависимости от срока эксплуатации.
1.Вертикальные тканевые жалюзи.
Требования: высокая стойкость к выцветанию, специальная пропитка (полиуретан), придающая жесткость вкупе с антистатическими и пылеотталкивающими свойствами. Многофункциональный механизм управления и регулирование светового потока, изготовление ламелей из экологически чистой ткани.
Равномерная толщина ткани по всей длине рулона, стандартная ширина ламелей 160 мм. Изготовление вертикальных жалюзи индивидуальное.
Состав: не менее 70% полиэстер, 30% шелковой нити.
Свет пропускная способность не более 40%, может подвергаться сухой и влажной чистке. Должен защищать от ЦУ лучей, не должен содержать формальдегидных смол и других вредных испарений. Материал должен быть пропитан пылеотталкивающим раствором, не выгорать, не деформироваться на солнце.
Легкость в уходе, в случае повреждения одной из ламелей, с возможностью снятия и поставить новую.
Поставщик обязуется за свой счет провести обмер, предоставив заказчику по кабинетный расчет и эскизы, доставить и установить жалюзи.
Дизайн и цвет строго по согласованию с Заказчиком!
Поставщик после заявки Заказчика должен в течение дня произвести замер за свой счет. В течение 1 дня Поставщик за свой счет должен изготовить и установить в указанном месте Заказчика.
Установка новых будет за счет поставщика Оплата Заказчиком производится после подписания электронного акта на портале государственных закупок.
В случае выявления дефектов поставщик обязан заменить в течение одного дня (суток) за свой счет. Все финансовые траты, которые могут возникнуть во время разработки жалюзи по производству доставке и установке входят в общую стоимость работ.
Гарантия на все установленные жалюзи 12 месяцев


ДЕРЕКТЕР ТІЗІМІ
Жалюзи ӨНДІРУ ҮШІН

[bookmark: bookmark2]Жалюзи/шымылдықтар жасау бойынша жұмыстар жалпы квадратураны орнату: 31.2 м2 құрайды. Жалюзи орнатуға арналған терезелер саны – 10.
Тік жалюзи мыналардан тұруы керек : үстіңгі карниз, салмағы бар ламелла және төменгі тізбек. Жарық ағынын біркелкі реттеу басқару тізбегі арқылы жүзеге асырылуы керек, ол тік парақтардың (ламелалардың) өз осінің айналасында 180 градусқа айналуын қамтамасыз етуі керек . Басқару сымын пайдаланып төменге жоғарыға жылжыту .
Тік перделерді басқару механизмдерінің сипаттамасы:
Жалюздерді басқару механизмі итарқаларды 180 градусқа айналдыруға арналған шынжырдан және итарқаларды жылжытып, итеру керек басқару сымынан тұруы керек .
Көлденең жалюзи механизмдерінің техникалық сипаттамалары:
1. Алюминий бағыттағыш - стандартты, қиманың өлшемі бүкіл ұзындық бойынша сақталады, ұзындығына қарамастан жоғары қаттылық, штанганың ішінде жүгірушілердің кедергісіз және тегіс қозғалысын, жоғары сапалы, біркелкі бояуды қамтамасыз етеді.
2. Сырғытпалар сынуға және иілуге төзімді, ысырма сенімді, пайдалану оңай (қажет болған жағдайда ламелаларды оңай бекітуге және алып тастауға болады).
3. Басқару механизмі - сенімді, біркелкі, серпілмей жұмыс істейді, өлшемдері бағыттаушыға сәйкес келеді, перделердің үздіксіз жұмысын қамтамасыз ететін сенімді бекітілген.
4. Басқару бауы - ақ, капрон, тозуға төзімді.
5. Басқару тізбегі - буындар өлшемдері бойынша біркелкі және итарқалардың еніне сәйкес келеді, бұл итарқалардың тегіс айналуын және қозғалысын қамтамасыз етеді (жалюздер ұзақ уақыт бойы ақаусыз жұмыс істейді).
6. Төменгі тізбек ақ түсті, ұзаққа созылады, буындар өлшемі бойынша біркелкі, ламеланың штамп сызығына бекітуге арналған сенімді ысырмамен жабдықталған, бұл перделердің жұмыс мерзіміне қарамастан эстетикалық көрінісін қамтамасыз етеді.
1.Тік матадан жасалған жалюзи.
Талаптар:	өшуге жоғары төзімділік, антистатикалық және шаңды репелленттік
қасиеттермен біріктірілген қаттылық беретін арнайы сіңдіру (полиуретан). Көп функциялы басқару механизмі және жарық ағынын реттеу, экологиялық таза матадан ламелаларды жасау.
Орамның бүкіл ұзындығы бойынша біркелкі мата қалыңдығы, стандартты ламелла ені 160 мм. Жеке тік жалюзи өндірісі.
Құрамы: кем дегенде 70% полиэстер, 30% жібек жіп.
Жарық өткізу қабілеті 40% -дан аспайды, құрғақ және дымқыл тазалауға ұшырауы мүмкін. Ультракүлгін сәулелерден қорғау керек, формальдегидті шайырлар және басқа да зиянды түтіндер болмауы керек. Материал шаңнан қорғайтын ерітіндімен сіңдірілген болуы керек, күн сәулесінде деформацияланбайды.
Күтім жеңілдігі, итарқалардың біреуі зақымдалған жағдайда, жаңасын алып тастау және орнату мүмкіндігімен.
Жеткізуші тапсырыс берушіге кеңселік есептеулер мен эскиздерді ұсынып, перделерді жеткізуге және орнатуға өз қаражаты есебінен өлшеу жұмыстарын жүргізуге міндеттенеді. 
Дизайны мен түсі Тапсырыс берушімен келісе отырып!
Жеткізуші Тапсырыс берушінің өтінішінен кейін бір күн ішінде өз есебінен өлшеуге міндетті. 1 күн ішінде Жеткізуші өз қаражаты есебінен Тапсырыс берушінің көрсетілген орнында өндіріп, орнатуы керек.
[bookmark: bookmark4]Жаңа жалюзилерді орнату жеткізушінің есебінен болады.
Тапсырыс берушінің төлемі мемлекеттік сатып алу порталында электрондық актіге қол қойылғаннан кейін жүзеге асырылады.
Ақаулар анықталған жағдайда жеткізуші бір күн (күн) ішінде өз қаражаты есебінен ауыстыруға міндетті. Жеткізу және орнату өндірісі үшін жалюзи әзірлеу кезінде туындауы мүмкін барлық қаржылық шығындар тауардың жалпы құнына қосылады.
Барлық орнатылған жалюзилерге 12 айлық кепілдік







