
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
Замена и установка счетчика холодной воды 


Заказчик: Казахский государственный академический театр для детей и юношества им. Г. Мусрепова
Адрес: г. Алматы, проспект Абылай Хана 38
Срок выполнения работ: 15 календарных дней со дня заключения договора
Количество- 1шт.

В обязанности Поставщика входит:

1. Затраты по приобретению прибора учета и модема его замене и установке.
2. После замены прибора учета Поставщику необходимо осуществить (настроить) передачу данных на сервер ГПХ на ПХВ «Алматы су»
3. Получить от представителей ГПХ на ПХВ «Алматы су» акт соответствия 
4. Перед исполнением условий договора Постащику необходимо согласовать прибор учета с Заказчиком
5. Установка модема 
6. Опломбирование и регистрация водяных счетчиков. 
7. Монтаж разводки, необходимой для установки счетчика

Требования к прибору учета:

Счётчик холодной воды с модемом класса С для дистанционной передачи данных модель Ду20 CEM и Модем NB-IOT.
Технические характеристики счетчика:
Механические счетчики для измерения потребленного объема холодной или горячей воды. Индикация накопленного потребления (удобная шкала считывания). Возможность удаленного считывания (импульсный выход для систем учета ресурсов). Защита механизма счетчика от воздействия магнитного поля (антимагнитная защита). Допускается горизонтальная или вертикальная установка прибора. Не требуется соблюдения длины прямых участков до и после прибора. НАЗНАЧЕНИЕ Для учета водопотребления в системах водоснабжения любого типа:
 • в индивидуальных домах; 
• в квартирах, офисах, административных зданиях. Типичными пользователями являются:
 • строительные организации; 
• эксплуатирующие организации (ДЭЗ, РЭУ, ЖСК, ТСЖ);
 • индивидуальные потребители. Счетчик с импульсным выходoм может использоваться в составе теплосчетчиков и в тепловых сетях систем теплоснабжения для измерения объема теплоносителя; за счет комплектации счетчика датчиком герконовым (ДГ) или МИД-модулем возможна интеграция автоматизированную систему сбора данных (АСКУЭ); может быть установлен в помещениях с повышенной влажностью, а также затапливаемых колодцах.

[bookmark: _GoBack]ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА
Суық су есептегішін ауыстыру және орнату

Тапсырыс беруші: балалар мен жасөспірімдерге арналған Қазақ мемлекеттік академиялық театры. Ғ. Мүсірепов
Мекен-жайы: Алматы қ., Абылай хан даңғылы, 38
Жұмыстарды орындау мерзімі: шарт жасалған күннен бастап 15 күнтізбелік күн
Саны-1 дана.

Жеткізушінің міндеттеріне мыналар кіреді:

1.	Есептеу құралы мен модемді сатып алу, оны ауыстыру және орнату шығындары.
2.	Есепке алу аспабын ауыстырғаннан кейін Өнім беруші"Алматы су" ШЖҚ МЖӘ серверіне деректерді беруді жүзеге асыруы (баптауы) қажет
3.	"Алматы су" ШЖҚ МЖӘ өкілдерінен сәйкестік актісін алу 
4.	Шарт талаптарын орындамас бұрын жеткізуші есепке алу құралын Тапсырыс берушімен келісуі керек
5.	Модемді орнату 
6.	Су есептегіштерін пломбалау және тіркеу. 
7.	Есептегішті орнату үшін қажетті сымдарды орнату

Есептеу құралына қойылатын талаптар:

Қашықтан деректерді беру модемі бар суық су есептегіші du20 Cem моделі және NB-IOT модемі.
Есептегіштің техникалық сипаттамалары:
Суық немесе ыстық судың тұтынылған көлемін өлшеуге арналған механикалық есептегіштер. Жинақталған тұтыну көрсеткіші (ыңғайлы оқу шкаласы). Қашықтан оқу мүмкіндігі (ресурстарды есепке алу жүйелері үшін импульстік Шығыс). Есептегіш механизмін магнит өрісінің әсерінен қорғау (антимагниттік қорғаныс). Құрылғыны көлденең немесе тік орнатуға рұқсат етіледі. Құрылғыға дейін және одан кейін тікелей учаскелердің ұзындығын сақтау қажет емес. Кез келген типтегі сумен жабдықтау жүйелерінде су тұтынуды есепке алу мақсаты:
 * жеке үйлерде; 
* пәтерлерде, кеңселерде, әкімшілік ғимараттарда. Әдеттегі пайдаланушылар:
 * құрылыс ұйымдары; 
* пайдаланушы ұйымдар (ДЕЗ, РЭУ, ТҚК, HOA);
 * жеке тұтынушылар. Импульстік шығысы бар есептегішті жылу есептегіштердің құрамында және жылу тасымалдағыштың көлемін өлшеу үшін жылумен жабдықтау жүйелерінің жылу желілерінде пайдалануға болады; есептегішті геркон (ДГ) датчигімен немесе СІМ-модульмен жинақтау есебінен деректерді жинаудың автоматтандырылған жүйесін (АСКУЭ) интеграциялауға болады; ылғалдылығы жоғары үй-жайларда, сондай-ақ су басатын құдықтарда орнатуға болады















