Техникалық сипаттама
үй-жайлардың өндірістік ортасы шарттарының параметрлерін аспаптық өлшеу жөніндегі қызметтерге
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Өнім берушіге қойылатын талаптар: өндірістік орта факторларын (микроклимат, жарықтандыру, желдету) сынау (өлшеу) жұмыстарын жүргізу құқығына «ҰАО» РМК жүйесінде қолданыстағы аккредиттеу аттестатының болуы. Қолданылатын өлшем құралдары салыстырып тексерілген және Қазақстан Республикасының ӨМБМЖ Тізіліміне енгізілген болуы тиіс.
Қажетті өлшеулердің көлемі мен тізбесі:
1. Қабылдау және тіркеу аймағы (16 м²) – микроклимат параметрлері (температура, ауаның салыстырмалы ылғалдылығы); жұмыс үстеліндегі жарықтандыру деңгейі; шу деңгейі, дБ; электромагниттік кедергілер деңгейі, В/м; газдану деңгейі, %. 2 нүкте.
2. Материалды бастапқы өңдеу аймағы (29 м²) – микроклимат параметрлері (температура, ауаның салыстырмалы ылғалдылығы); жұмыс үстеліндегі жарықтандыру деңгейі; шу деңгейі, дБ; электромагниттік кедергілер деңгейі, В/м; газдану деңгейі, %. 2 нүкте.
3. Спектрлік талдау аймағы (29 м²) – микроклимат параметрлері (температура, ауаның салыстырмалы ылғалдылығы); жұмыс үстеліндегі жарықтандыру деңгейі; шу деңгейі, дБ; электромагниттік кедергілер деңгейі, В/м; газдану деңгейі, %. 2 нүкте.



                              Техническая спецификация
на услуги по инструментальным замерам параметров условий производственной   среды помещений

Услуги по инструментальным замерам параметров условий производственной среды помещений Испытательной лаборатории.
Требования к поставщику: Наличие действующего Аттестата аккредитации в системе РГП «НЦА» на право проведения испытаний (замеров) факторов производственной среды (микроклимат, освещенность, вентиляция). Применяемые средства измерений должны быть поверены и внесены в Реестр ГСЕИ Республики Казахстан.
Объемы и перечень необходимых замеров:
1. Зона приёма и регистрации (16 м2) – параметры микроклимата (температура, относительная влажность воздуха); освещенность на рабочем столе; уровень шума, дБ; уровень электромагнитных помех, В/м; уровень загазованности, %. 2 точки.
2. Зона первичной обработки материала (29 м2) – параметры микроклимата (температура, относительная влажность воздуха); освещенность на рабочем столе; уровень шума, дБ; уровень электромагнитных помех, В/м; уровень загазованности, %. 2 точки.
3. Зона проведения спектральных анализов (29м2) – параметры микроклимата (температура, относительная влажность воздуха); освещенность на рабочем столе; уровень шума, дБ; уровень электромагнитных помех, В/м; уровень загазованности, %. 2 точки.
