	№ п/п
	Наименование работ
	Техническая спецификация, характеристика работ

	1
	Работа по изготовлению и установке рулонных жалюзи 

	Тип изделия. Рулонные жалюзи, свободновисящая модель с верхним креплением. 
Полотно. Два слоя ткани с чередующимися прозрачными и непрозрачными полосами. Совмещение полос должно обеспечивать регулирование светового потока и степени затемнения помещения. Цвет и образец ткани согласовываются с Заказчиком до изготовления.
[bookmark: _GoBack]Конструкция. Материал, цвет и качество ткани согласовываются с Заказчиком  Конструкция должна обеспечивать ровное наматывание полотна и возможность стыковки нескольких изделий на широких окнах.
Управление. Подъём и опускание полотна посредством цепи управления через блок управления барабанного типа. Сторону расположения цепи (справа или слева) согласовать с Заказчиком с учётом места установки.
Замер и монтаж. Перед изготовлением Поставщик производит замеры окон на месте установки и согласовывает с Заказчиком размеры и расположение изделий. Изготовление, доставка, крепёж, расходные материалы и установка входят в стоимость работ Поставщика. После монтажа изделия должны быть надёжно закреплены, свободно подниматься и опускаться.
Срок исполнения. В течение 20 календарных дней со дня вступления договора в силу.





Сатып алынатын қызметтердің техникалық ерекшелігі

	№ р/с
	Жұмыстардың атауы
	Техникалық ерекшелік, Жұмыс сипаттамасы

	1
	Роликті жалюзи жасау және орнату бойынша жұмыс
	Бұйым түрі. Жоғары жағынан бекітілетін, еркін ілінетін рулонды жалюзилері. 
Матасы. Мөлдір және мөлдір емес жолақтары кезектесіп келетін екі қабат мата. Жолақтарды сәйкестендіру бөлмеге түсетін жарық мөлшерін және қараңғылану деңгейін реттеуге мүмкіндік беруі тиіс. Матаның түсі мен үлгісі дайындалғанға дейін Тапсырыс берушімен келісіледі.
Құрылымы. Материал, түсі және мата сапасы Тапсырыс берушімен келісіледі.  Құрылым матаның біркелкі оралуын және кең терезелерде бірнеше бұйымды түйістіріп орнату мүмкіндігін қамтамасыз етуі тиіс.
Басқару. Мата барабан түріндегі басқару блогы арқылы өтетін тізбектің көмегімен көтеріліп, түсіріледі. Тізбектің орналасатын жағы (оң немесе сол жақ) орнату орнына қарай Тапсырыс берушімен келісіледі.
Өлшеу және орнату. Дайындау алдында Өнім беруші орнату орнында терезелердің өлшемін алып, бұйымдардың өлшемдері мен орналасуын Тапсырыс берушімен келіседі. Дайындау, жеткізу, бекіткіштер, шығыс материалдары және орнату Өнім беруші көрсететін жұмыстардың құнына кіреді. Орнатылған бұйымдар берік бекітіліп, еркін көтеріліп-түсуі тиіс.
Орындау мерзімі. Шарт күшіне енген күннен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде.




