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1. Жұмыстың атауы: Жиегі бар ақпараттық стендтерді дайындау және орнату — 32 дана.
Техникалық сипаттамалары: Ақпараттық стенд ақпараттық материалдарды орналастыруға арналған. Стендтің материалы — ПВХ, қалыңдығы кемінде 5 мм, тығыздығы кемінде 0,60 г/см³, өлшемі 90×60 см. Жиектің тереңдігі — 3 см. ПВХ бетіне ақпаратты орналастыруға арналған материал — винил. Стенд А4 форматындағы 4 мөлдір қалтамен жабдықталуы тиіс. Қалталардың материалы — ПВС, қалыңдығы кемінде 0,75 мм. Орнатуға арналған бекіткіштер жеткізу жиынтығына 2 дана көлемінде кіруі тиіс. Стендтің дизайны мен эскизі Тапсырыс берушімен алдын ала келісіледі. Түстік безендірілуі Тапсырыс берушімен келісіледі. Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған болуы тиіс.
2. Жұмыстың атауы: Кабинетке арналған қалтасы бар тақтайшаларды дайындау және орнату — 3 дана.
Техникалық сипаттамалары: Тақтайша кабинет есіктеріне немесе қабырғаларына ақпараттық материалдарды орналастыруға арналған. Материалы — ПВХ, қалыңдығы кемінде 5 мм, тығыздығы кемінде 0,60 г/см³. Тақтайшаның өлшемі — А4 форматы. Тақтайша А4 форматындағы 1 мөлдір қалтамен жабдықталуы тиіс. Қалтаның материалы — ПВС, қалыңдығы кемінде 0,75 мм. Тақтайшаның дизайны мен эскизі Тапсырыс берушімен алдын ала келісіледі. Түстік безендірілуі Тапсырыс берушімен келісіледі. Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған болуы тиіс.
3. Жұмыстың атауы: «QR-111» ақпараттық тақтайшаларын дайындау және орнату — 24 дана.
Техникалық ерекшелігі: Орындаушы білім беру ұйымының үй-жайларында «QR-111» ақпараттық тақтайшаларының дизайн-макетін әзірлеу, дайындау, жеткізу және орнату жұмыстарын орындауға міндетті. Тақтайшалар білім алушылар мен қызметкерлер көп жиналатын орындарда QR-кодтар мен ақпараттық материалдарды орналастыруға арналған. Дайындау материалы — органикалық шыны, акрил ПММА (құйма акрил), қалыңдығы кемінде 3 мм. Тақтайшалардың форматтары — А3 және А4. Беті — мөлдір, сүт түсті ақ немесе түрлі түсті, Тапсырыс берушімен келісім бойынша. Жиектері фрезерлеу арқылы өңделіп, кейін тегіс әрі жылтыр күйге дейін жылтыратылуы тиіс. Бейнені басып шығару акрил бетіне тікелей ультракүлгін басып шығару (UV flatbed) әдісімен жүзеге асырылады. Толық түсті басып шығару — CMYK, 4+0. Мөлдір акрилге басып шығару кезінде кескіннің қажетті жерлерінде мөлдір еместігін қамтамасыз ету үшін ақ негіз қабаты (White Underbase) қолданылуы тиіс. Басып шығару ажыратымдылығы — кемінде 720 dpi, ұсақ элементтер мен мәтін үшін 1440 dpi ұсынылады. Макеттің ажыратымдылығы — 1:1 масштабында 300 dpi. Түстік профиль — CMYK, ISO Coated v2 (ECI) немесе FOGRA39. Кескінді қорғау үшін қажалуға және түсінің оңуына төзімділікті қамтамасыз ететін күңгірт немесе жылтыр ультракүлгін лак жағуға рұқсат етіледі. Макетте әр жағынан кемінде 3 мм кесуге арналған қосымша жиек қарастырылуы тиіс; пішінді кесу кезінде кесу сызығынан тыс 2 мм қосымша қор қалдырылуы тиіс. Дайындауға арналған файлдар — PDF/X-4 немесе AI (Adobe Illustrator), қаріптер қисық сызықтарға айналдырылып, кескіндер файлға енгізілуі тиіс. Тақтайшалар Тапсырыс беруші бекіткен дизайн-макетке сәйкес тікбұрышты немесе пішінді болуы мүмкін. Бұрыштарын дөңгелектеуге, әртүрлі пішіндегі контурларды, бағыттаушы элементтер мен логотиптерді пайдалануға рұқсат етіледі. Бұрыштарды дөңгелектеудің ең аз радиусы — 3 мм. Орындаушы дизайн-макетті, QR-кодтардың мазмұнын, түстік безендірілуін, өлшемдерін және ақпараттық элементтердің орналасуын Тапсырыс берушімен алдын ала келісуге міндетті. QR-кодтар анық болуы, мобильді құрылғылармен дұрыс оқылуы және Тапсырыс беруші ұсынған деректерге сәйкес келуі тиіс.
Орнатылатын орындар мен саны: турникет — А3 форматындағы 1 тақтайша; фойе — А3 форматындағы 1 тақтайша; оқу корпусы — А3 форматындағы 1 тақтайша; акт залы — А3 форматындағы 1 тақтайша; спорт залы — А3 форматындағы 1 тақтайша; жатақхана — А3 форматындағы 1 тақтайша; дәліз — А4 форматындағы 1 тақтайша; оқу корпусы — А4 форматындағы 6 тақтайша; киім ауыстыратын бөлме — А4 форматындағы 2 тақтайша; асхана — А4 форматындағы 1 тақтайша; кітапхана — А4 форматындағы 1 тақтайша; ерлер дәретханасы — А4 форматындағы 1 тақтайша; әйелдер дәретханасы — А4 форматындағы 1 тақтайша; кинозал — А4 форматындағы 1 тақтайша; кіреберіс — А4 форматындағы 4 тақтайша. Жалпы саны — 24 дана, оның ішінде А3 форматындағы 6 тақтайша және А4 форматындағы 18 тақтайша.
Бекітуге және жұмыстарды орындауға қойылатын талаптар: Орнату үшін әрбір тақтайша қабырға мен тақтайшаның арасында қажетті саңылауды қамтамасыз ететін және қабырғаға берік бекітуге арналған 4 қашықтық ұстағышпен және қажетті бекіту элементтерімен жиынтықталуы тиіс. Ұстағыштар берік, коррозияға төзімді материалдан жасалуы және тақтайшаның өлшеміне, қалыңдығына және салмағына сәйкес келуі тиіс. Қашықтық ұстағыштар мен барлық қажетті бекіту элементтері жұмыстардың құнына кіруі тиіс. Орындаушы өз есебінен дизайн-макетті әзірлеуді және келісуді, тақтайшаларды дайындауды, жұмыс орнына жеткізуді, бекіту материалдары мен құралдарын ұсынуды, Тапсырыс берушімен келісілген орындарда монтаждау және орнату жұмыстарын қамтамасыз етеді. Орнату жұмыстары тақтайшалардың берік бекітілуін, жақсы көрінуін және QR-кодтарды сканерлеуге қолайлылығын қамтамасыз етуі тиіс. Жұмыстар аяқталғаннан кейін Орындаушы монтаждау сапасын, зақымдардың жоқтығын және QR-кодтардың жұмыс істейтінін тексеруге міндетті. Барлық жұмыстар қауіпсіздік талаптарын сақтай отырып, сапалы орындалуы тиіс. Жұмыстардың құны дайындауға, материалдарға, басып шығаруға, жеткізуге, қашықтық ұстағыштарға, бекіту элементтеріне, монтаждау және орнатуға байланысты барлық шығындарды қамтуы тиіс. Тақтайшалар жаңа болуы, сызаттарсыз, жарықтарсыз, сынықтарсыз, көпіршіктерсіз, қабаттарының ажырауынсыз және басып шығару ақауларынсыз болуы тиіс. Жұмыстардың нәтижесі Тапсырыс берушіге пайдалануға толық дайын күйінде беріледі.
Ақпараттық материалдардың мазмұны, мәтіндер мен QR-кодтар Тапсырыс беруші тарапынан ұсынылады немесе тақтайшаларды дайындау басталғанға дейін Тапсырыс берушімен алдын ала келісіледі. Орындаушы дайындалған тақтайшалардың келісілген макеттерге сәйкестігін және QR-кодтардың дұрыс жұмыс істеуін қамтамасыз етуге міндетті.




Техническая спецификация
1. Наименование работы: Изготовление и установка информационный стенд с бортиком — 32 штуки. 
Технические характеристики: Информационный стенд предназначен для размещения информационных материалов. Материал стенда — ПВХ, толщина не менее 5 мм, плотность не менее 0,60 г/см³, размер 90×60 см. Глубина бортика — 3 см. Материал для нанесения информации на поверхность ПВХ — винил. Стенд должен быть оснащён 4 прозрачными карманами формата А4. Материал карманов — ПВС, толщина не менее 0,75 мм. Крепления для установки должны входить в комплект поставки в количестве 2 штук. Дизайн и эскиз стенда предварительно согласовываются с Заказчиком. Цветовое оформление согласовывается с Заказчиком. Товар должен быть новым, ранее не использованным.
2. Наименование работы: Изготовление и установка табличка для кабинета с карманом — 3 штуки. 
Технические характеристики: Табличка предназначена для размещения информационных материалов на дверях или стенах кабинета. Материал — ПВХ, толщина не менее 5 мм, плотность не менее 0,60 г/см³. Размер таблички — формат А4. Табличка должна быть оснащена 1 прозрачным карманом формата А4. Материал кармана — ПВС, толщина не менее 0,75 мм. Дизайн и эскиз таблички предварительно согласовываются с Заказчиком. Цветовое оформление согласовывается с Заказчиком. Товар должен быть новым, ранее не использованным. 
3. Наименование работы: Изготовление и установка информационных табличек «QR-111» — 24 штук.
Техническая спецификация: Исполнитель обязан выполнить работы по разработке дизайн-макета, изготовлению, доставке и установке информационных табличек «QR-111» в помещениях организации образования. Таблички предназначены для размещения QR-кодов и информационных материалов в местах массового пребывания обучающихся и сотрудников. Материал изготовления — органическое стекло, акрил ПММА (литьевой акрил), толщиной не менее 3 мм. Форматы табличек — А3 и А4. Поверхность — прозрачная, молочно-белая или цветная, по согласованию с Заказчиком. Края должны быть обработаны фрезерованием с последующей полировкой до гладкого, блестящего состояния. Печать изображения осуществляется методом прямой ультрафиолетовой печати на акриле (UV flatbed). Полноцветная печать — CMYK, 4+0. При печати на прозрачном акриле для обеспечения непрозрачности изображения в необходимых местах должна применяться белая подложка (White Underbase). Разрешение печати — не менее 720 dpi, для мелких элементов и текста рекомендуется 1440 dpi. Разрешение макета — 300 dpi в масштабе 1:1. Цветовой профиль — CMYK, ISO Coated v2 (ECI) или FOGRA39. Для защиты изображения допускается нанесение матового или глянцевого УФ-лака, обеспечивающего устойчивость к истиранию и выцветанию. Макет должен предусматривать вылеты под обрез не менее 3 мм с каждой стороны; при фигурной резке — припуск 2 мм за пределами линии реза. Файлы для изготовления — PDF/X-4 или AI (Adobe Illustrator), шрифты переведены в кривые, изображения встроены в файл. Таблички могут иметь прямоугольную или фигурную форму в соответствии с утверждённым Заказчиком дизайн-макетом. Допускаются закруглённые углы, фигурные силуэты, указательные элементы и логотипы. Минимальный радиус закругления углов — 3 мм. Исполнитель обязан предварительно согласовать с Заказчиком дизайн-макет, содержание QR-кодов, цветовое оформление, размеры и расположение информационных элементов. QR-коды должны быть чёткими, корректно считываться мобильными устройствами и соответствовать предоставленным Заказчиком данным.
Места и количество установки: турникет — 1 табличка формата А3; фойе — 1 табличка формата А3; учебный корпус — 1 табличка формата А3; актовый зал — 1 табличка формата А3; спортивный зал — 1 табличка формата А3; общежитие — 1 табличка формата А3; коридор — 1 табличка формата А4; учебный корпус — 6 табличек формата А4; раздевалка — 2 таблички формата А4; столовая — 1 табличка формата А4; библиотека — 1 табличка формата А4; мужской туалет — 1 табличка формата А4; женский туалет — 1 табличка формата А4; кинозал — 1 табличка формата А4; подъезд — 4 таблички формата А4. Общее количество — 24 штуки, в том числе 6 табличек формата А3 и 18 табличек формата А4.
Требования к креплению и выполнению работ: Для монтажа каждая табличка должна комплектоваться 4 дистанционными держателями и необходимыми крепёжными элементами, обеспечивающие надёжное крепление к стене и необходимый зазор между поверхностью стены и табличкой. Держатели должны быть изготовлены из прочного, устойчивого к коррозии материала и соответствовать размеру, толщине и весу таблички. Дистанционные держатели и все необходимые крепёжные элементы должны входить в стоимость работ. Исполнитель обеспечивает за свой счёт разработку и согласование дизайн-макета, изготовление табличек, доставку до места выполнения работ, предоставление крепёжных материалов и приспособлений, монтаж и установку в согласованных с Заказчиком местах. Установка должна обеспечивать надёжное крепление, хорошую видимость и удобство сканирования QR-кодов. После завершения работ Исполнитель обязан проверить качество монтажа, отсутствие повреждений и работоспособность QR-кодов. Все работы должны быть выполнены качественно, с соблюдением требований безопасности. Стоимость работ должна включать все расходы на изготовление, материалы, печать, доставку, дистанционные держатели, крепёжные элементы, монтаж и установку. Таблички должны быть новыми, без царапин, трещин, сколов, пузырей, отслоений и дефектов печати. Результат работ передаётся Заказчику в полностью готовом к эксплуатации виде. 
Содержание информационных материалов, тексты и QR-коды предоставляются Заказчиком либо предварительно согласовываются с Заказчиком до начала изготовления табличек. Исполнитель обязан обеспечить соответствие изготовленных табличек согласованным макетам и корректность работы QR-кодов.


