Техникалық сипаттама
Giotto маммографын жабдықтарын жөндеу
[bookmark: _GoBack]Қызмет көрсетуші ұйымда "атом энергиясын пайдалану саласында қызметтер көрсетуге", лицензияланатын қызмет түрінің мынадай кіші түрлері бойынша - "Құрамында иондаушы сәулеленудің радиоизотоптық көздері бар немесе иондаушы сәуле шығаратын медициналық құрылғыларды қоса алғанда, аспаптар мен қондырғыларға техникалық қызмет көрсету, монтаждау, бөлшектеу, зарядтау, қайта зарядтау, жөндеу"лицензиясының болуы:
Жалпы мақсаттағы медициналық рентгендік жабдық.
Қажетті жұмыс түрлерін орындау үшін қажетті сенім білдірілген құралдармен жарақтандырылған өндірістік базаның болуы.
Аппараттың бақылау-техникалық параметрлерін реттеуге арналған бақылау-өлшеу жабдығының болуы.
Медициналық мақсаттағы бұйымдар мен медициналық техниканың жөндеуден кейінгі қауіпсіздік деңгейі медициналық мақсаттағы бұйымдар мен медициналық техниканың техникалық паспортында белгіленген қауіпсіздік деңгейінен төмен болмауы тиіс.
Жеткізушінің есебінен қосалқы бөлшектерді ауыстыру 
1. Giotto маммографының тұрақтандыру және қоректендіру инверторлық блоктары-1 дана 
2. Giotto маммографының басқару тақталары мен бейне төлемдері -2 дана
3. Giotto маммографының мотор жетектері мен орналасу датчиктері-1 дана
Төтенше жағдайларда жауапты тұлғаның талабы бойынша инженерлік персонал объектіге 1 сағат ішінде келуі тиіс. (Тәулік уақытына қарамастан).
1000В-тан төмен емес санаты бар ПТЭ және ПТБ рұқсатының болуы.
Әлеуетті өнім берушіде "еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау"бойынша рұқсаттың болуы
Әлеуетті өнім берушіде ҚР Инвестициялар және даму министрінің 30.12.2014 ж. №358 бұйрығына сәйкес қысыммен жұмыс істеуге рұқсаттың болуы.


Техническая спецификация
Ремонт маммографа Giotto.

Наличие у обслуживающей организации лицензии на «Предоставление услуг в области использования атомной энергии», по следующим подвидам лицензируемого вида деятельности - «Техническое обслуживание, монтаж, демонтаж, зарядка, перезарядка, ремонт приборов и установок, включая медицинские, содержащие радиоизотопные источники ионизирующего излучения, или генерирующий ионизирующее излучение»:
Медицинского рентгеновского оборудования общего назначения.
Наличие производственной базы, оснащенной необходимыми поверенными средствами для выполнения необходимых видов работ.
Иметь контрольно-измерительное оборудование для настройки контрольно-технических параметров аппарата.
Замена запасных частей за счет поставщика:
Инверторные блоки стабилизации и питания маммографа Giotto - 1 штук
Платы управления и видеоплаты маммографа Giotto  -2 штук
Моторные приводы и датчики позиционирования маммографа Giotto - 1 штук
Уровень безопасности изделий медицинского назначения и медицинской техники после ремонта не должен быть ниже уровня безопасности, установленного техническим паспортом изделий медицинского назначения и медицинской техники.

Наличие допуска ПТЭ и ПТБ с категорией не ниже 1000В.
Наличие у Потенциального поставщика допуска по «Безопасность и охрана труда»
Наличие у Потенциального поставщика допуска к работам с сосудами, работающим под давлением согласно приказа Министра по инвестициям и развитию РК №358 от 30.12.2014г.









