1-қосымша

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

Өлшеу үшін шығатын тактильді мнемосхем мен тақтайшаларды дайындау
 және орнату бойынша жұмыстар
Жұмыс атауы: көру қабілеті бұзылған адамдар үшін ақпараттың қолжетімділігін қамтамасыз ету үшін тактильді мнемотехниканы дайындау және орнату

Жұмыстың мақсаты: Зағип және нашар көретін адамдарды қоса алғанда, көру қабілеті бұзылған адамдар үшін үй-жайлардың орналасуын, функционалдық аймақтардың, қозғалыс жолдарының, кіреберістердің, шығулардың және өзге де инфрақұрылым объектілерінің орналасуын көрсететін тактильді мнемосхимияларды дайындау, жеткізу және монтаждау арқылы навигациялық ақпараттың қолжетімділігін қамтамасыз ету.

Орындаушы мыналарды қамтитын жұмыстар кешенін орындауы тиіс:

1. Мнемоникалық схемаларды орнату орындарын тексеру және мөлшерін, санын және орналасуын нақтылау.

2. Нысанның орналасуын және қол жетімділік талаптарын ескере отырып, мнемикалық схемалардың макеттерін дайындау.

3. Макеттерді дайындау басталғанға дейін Тапсырыс берушімен келісу.

4. Рельефті графикалық элементтері, тактильді белгілері және Брайль жазулары бар тактильді Мнемотехника жасау.

5. Дайын өнімді тапсырыс берушінің объектісіне жеткізу.

6. Пайдаланудың ыңғайлылығы мен қауіпсіздігін қамтамасыз ете отырып, келісілген орындарда мнемотехниканы монтаждау.

7. Тактильді элементтердің дайындалу сапасын, Бекітілу сенімділігін және оқылуын тексеру.

 Тактильді мнемотехникаға қойылатын техникалық талаптар

 Жалпы талаптар;

- Мнемикалық схемалар ғимараттар мен құрылыстардың ішінде көру қабілеті бұзылған адамдарды өз бетінше бағдарлауға арналған болуы керек.

- Бұйымдар объектінің мақсатына, оның нақты орналасуына және Тапсырыс берушімен келісілген макетіне сәйкес келуі тиіс.

- Барлық графикалық элементтер анық, жанасуға және тактильді қабылдауға ыңғайлы болуы керек.

- Ақпарат бедерлі кескіндерді, қарама-қарсы түстерді және Брайль шрифтін қолдана отырып, қол жетімді түрде ұсынылуы керек.

- Құрылымда өткір жиектер, бөртпелер, шығыңқы бекіткіштер және жарақат алуға қабілетті басқа ақаулар болмауы керек.

- Бұйымдар орнату орнында көзделген жағдайларда пайдалануға жарамды болуы тиіс.

 Өндіріс материалы-акрил

Мнемотехникада мыналар қарастырылуы керек:

- пайдаланушының ағымдағы Орнын белгілеу ("Сіз осындасыз");

- Үй-жайлар жоспары және қозғалыстың негізгі бағыттары;

- егер келісілген жоспарда көзделген болса, кіреберістер, шығулар және эвакуациялық шығулар;

- баспалдақтар, пандустар;

- кабинеттер, залдар, дәліздер және функционалдық аймақтар;

- санитарлық бөлмелер және басқа да қоғамдық Үй-жайлар;

- қозғалыс бағытының көрсеткіштері;

- түсіндірмелері бар шартты белгілер;

- Тапсырыс берушінің талаптарына сәйкес орыс және/немесе қазақ тілдерінде Брайль шрифтімен жазулар.

Мнемотехниканың мазмұны сенімді, өзекті және объектінің нақты орналасуына сәйкес болуы керек.

Өлшемдері және орындалуы

1. Әрбір мнемотехниканың жалпы өлшемдері көрсетілген жоспардың ауданына, орналастыру шарттарына және тактильді қабылдаудың ыңғайлылығына қойылатын талаптарға байланысты анықталады.

2. Өлшемдері, негіздің қалыңдығы, рельефтің биіктігі және Брайль шрифтінің параметрлері Қолданылатын нормативтік талаптарға және келісілген техникалық шешімге сәйкес келуі керек.

3. Орналасу графикалық элементтердің шамадан тыс үйіндісіз ақпараттың логикалық орналасуын қамтамасыз етуі керек.

4. Жазулар, таңбалар мен сызықтар анық болуы керек, майлау, жыртылу, деформация және басқа ақаулар болмауы керек.

5. Қажет болған жағдайда бетті сызаттардан, ластанудан және қоршаған ортаның әсерінен қорғау көзделеді.

Монтаждауға қойылатын талаптар

- Монтаждау Тапсырыс берушімен алдын ала келісілген орындарда орындалады.

- Мнемотехниканың биіктігі мен орналасуы пайдаланушылар үшін, оның ішінде кресло-арбалармен қозғалатын адамдар үшін тактильді ақпаратқа ыңғайлы қол жетімділікті қамтамасыз етуі керек.

- Орнату орнын таңдағанда, өнімге еркін көзқарасты және оны пайдалану үшін кедергілердің болмауын қамтамасыз ету қажет.

- Бекіту сенімді болуы керек, өнімнің өздігінен жылжуын, босатылуын немесе құлауын болдырмайды.

-Мнемикалық схема тірекке орнатылуы керек, түрі Тапсырыс берушімен келісілуі керек.

- Монтаждау жұмыстары инженерлік коммуникацияларға және үй-жайды әрлеуге зақым келтірмеуі тиіс.

- Орнатудан кейін Орындаушы бекітудің тұрақтылығын, орналастырудың қолжетімділігін және жарақат алу қаупі бар элементтердің жоқтығын тексеруге міндетті.

Сапаға және нормативтік сәйкестікке қойылатын талаптар:

Дайындау және орнату Қазақстан Республикасының аумағында мүгедектігі бар адамдар үшін объектілердің қолжетімділігі саласындағы қолданыстағы талаптар, қолданылатын құрылыс нормалары, стандарттар және қауіпсіздік талаптары сақтала отырып орындалуы тиіс.

Макеттерді дайындау және өндіру кезінде қолданыстағы нормативтік талаптарды ескеру қажет:

- халықтың аз қозғалатын топтары үшін ғимараттар мен құрылыстардың қолжетімділігі;

- тактильді Ақпараттық көрсеткіштер мен навигация құралдары;

- Брайль шрифтінің геометриясы және оқылуы;

- белгілердің контрастылығы және тактильді айырмашылығы;

- ақпараттық құрылымдарды қауіпсіз орналастыру және бекіту.

Нақты нормативтік құжаттар және олардың өзекті редакциялары сатып алу объектісі мен түріне қатысты айқындалуы тиіс. Бедерлі элементтер мен брайль шрифтін қолданудың өзі барлық міндетті талаптарға сәйкестігін растамайды.

Жұмыстарды орындау және қабылдау тәртібі:

1. Дайындық кезеңі. Объектіні тексеру, үй-жайлардың жоспарларын алу, мнемотехникалық схемалардың санын, мөлшерін және орналасуын нақтылау.

2. Макеттерді әзірлеу. Графикалық және тактильді шешімді дайындау, элементтердің мазмұны мен орналасуын Тапсырыс берушімен келісу.

3. Дайындау. Материалдардың, рельефтің және жазулардың сапасын тексере отырып, бекітілген макеттер бойынша бұйымдар өндіру.

4. Орнату. Келісілген орындар мен бекіту тәсілдерін сақтай отырып, бұйымдарды жеткізу және орнату.

5. Қабылдау. Бекітілген макетке сәйкестігін, дайындау сапасын, жазулардың дұрыстығын, Брайль элементтерінің болуын және монтаждау сенімділігін тексеру.

Жұмыстар аяқталғаннан кейін Орындаушы Тапсырыс берушіге орындалған жұмыстар актісін және қажет болған жағдайда пайдаланылған материалдарға арналған құжаттарды және белгіленген талаптарға сәйкестігін растауды қоса алғанда, шартта көзделген дайын мнемосхем мен құжаттарды береді.

Сандық сипаттамалары:

1. Тактильді мнемосхем, өлшемі кемінде 40*60 см – 1 дана

2. "Қоңырау түймесі" белгісі - 2 дана

3. "Дәретхана" белгісі-2 дана

4.  "Балдақтарға арналған ілмек" белгісі-1 дана

Түпкілікті мөлшері, саны, дайындау материалы және құны тапсырыс берушінің техникалық тапсырмасына және шарттың талаптарына сәйкес айқындалады.

Жұмыстарды орындау орны: Ақкөл қаласы, Абай көшесі 6 

Жұмыстарды орындау мерзімі-шарт күшіне енген сәттен бастап күнтізбелік 30 күн ішінде.

Жұмыстарды орындауға байланысты барлық шығыстар Шарттың бағасына енгізіледі
Приложение 1

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Работы по изготовлению и установке тактильных мнемосхем и 
табличек с выездом для замера
Наименование работ: изготовление и установка тактильных мнемосхем для обеспечения доступности информации для лиц с нарушением зрения

Цель работ: обеспечение доступности навигационной информации для лиц с нарушением зрения, включая незрячих и слабовидящих людей, посредством изготовления, поставки и монтажа тактильных мнемосхем, отображающих планировку помещений, расположение функциональных зон, путей передвижения, входов, выходов и иных объектов инфраструктуры.

Исполнитель должен выполнить комплекс работ, включающий:

1. Обследование мест установки мнемосхем и уточнение размеров, количества и расположения.

2. Подготовку макетов мнемосхем с учетом планировки объекта и требований доступности.

3. Согласование макетов с заказчиком до начала изготовления.

4. Изготовление тактильных мнемосхем с рельефными графическими элементами, тактильными обозначениями и надписями шрифтом Брайля.

5. Поставку готовых изделий на объект заказчика.

6. Монтаж мнемосхем в согласованных местах с обеспечением удобства и безопасности использования.

7. Проверку качества изготовления, надежности крепления и читаемости тактильных элементов.

 Технические требования к тактильным мнемосхемам

 Общие требования;
- Мнемосхемы должны быть предназначены для самостоятельного ориентирования лиц с нарушением зрения внутри зданий и сооружений.

- Изделия должны соответствовать назначению объекта, его фактической планировке и согласованному с заказчиком макету.

- Все графические элементы должны быть четкими, различимыми на ощупь и удобными для тактильного восприятия.

- Информация должна быть представлена в доступной форме с применением рельефных изображений, контрастных цветов и шрифта Брайля.

- Конструкция не должна иметь острых кромок, заусенцев, выступающих крепежных элементов и других дефектов, способных причинить травму.

- Изделия должны быть пригодны для эксплуатации в условиях, предусмотренных местом установки.

 Материал изготовления - акрил
На мнемосхеме должны быть предусмотрены:

- обозначение текущего местоположения пользователя («Вы находитесь здесь»);

- план помещений и основные маршруты передвижения;

- входы, выходы и эвакуационные выходы, если предусмотрены согласованным планом;

- лестницы, пандусы;

- кабинеты, залы, коридоры и функциональные зоны;

- санитарные комнаты и другие общественные помещения;

- указатели направления движения;

- условные обозначения с пояснениями;

- надписи шрифтом Брайля на русском и/или казахском языках в соответствии с требованиями заказчика.

Содержание мнемосхемы должно быть достоверным, актуальным и соответствовать фактической планировке объекта.

Размеры и исполнение

1. Габаритные размеры каждой мнемосхемы определяются исходя из площади отображаемого плана, условий размещения и требований к удобству тактильного восприятия.

2. Размеры, толщина основания, высота рельефа и параметры шрифта Брайля должны соответствовать применимым нормативным требованиям и согласованному техническому решению.

3. Макет должен обеспечивать логичное расположение информации без чрезмерного нагромождения графических элементов.

4. Надписи, символы и линии должны быть четкими, без смазывания, разрывов, деформаций и иных дефектов.

5. При необходимости предусматривается защита поверхности от царапин, загрязнений и воздействия окружающей среды.

Требования к монтажу

- Монтаж выполняется в местах, предварительно согласованных с заказчиком.

- Высота и положение мнемосхемы должны обеспечивать удобный доступ к тактильной информации для пользователей, в том числе людей, передвигающихся на креслах-колясках.

- При выборе места установки необходимо обеспечить свободный подход к изделию и отсутствие препятствий для его использования.

- Крепление должно быть надежным, исключающим самопроизвольное смещение, расшатывание или падение изделия.

-Мнемосхема должна быть установлена на стойке, вид согласовать с заказчиком.
- Монтажные работы не должны приводить к повреждению инженерных коммуникаций и отделки помещения.

- После монтажа исполнитель обязан проверить устойчивость крепления, доступность размещения и отсутствие травмоопасных элементов.

Требования к качеству и нормативному соответствию:
Изготовление и установка должны выполняться с соблюдением действующих на территории Республики Казахстан требований в области доступности объектов для лиц с инвалидностью, применимых строительных норм, стандартов и требований безопасности.

При подготовке макетов и производстве необходимо учитывать действующие нормативные требования к:

- доступности зданий и сооружений для маломобильных групп населения;

- тактильным информационным указателям и средствам навигации;

- геометрии и читаемости шрифта Брайля;

- контрастности и тактильной различимости обозначений;

- безопасному размещению и креплению информационных конструкций.

Конкретные нормативные документы и их актуальные редакции должны быть определены применительно к объекту и виду закупки. Само по себе использование рельефных элементов и шрифта Брайля не подтверждает соответствие всем обязательным требованиям.
Порядок выполнения и приемки работ:
1. Подготовительный этап. Обследование объекта, получение планов помещений, уточнение количества, размеров и мест размещения мнемосхем.

2. Разработка макетов. Подготовка графического и тактильного решения, согласование содержания и расположения элементов с заказчиком.

3. Изготовление. Производство изделий по утвержденным макетам с проверкой качества материалов, рельефа и надписей.

4. Монтаж. Доставка и установка изделий с соблюдением согласованных мест и способов крепления.

5. Приемка. Проверка соответствия утвержденному макету, качества изготовления, правильности надписей, наличия элементов Брайля и надежности монтажа.

По завершении работ исполнитель передает заказчику готовые мнемосхемы и документы, предусмотренные договором, включая акт выполненных работ и, при необходимости, документы на использованные материалы и подтверждение соответствия установленным требованиям.

Количественные характеристики:
1. Тактильная мнемосхема, размер не менее 40*60 см – 1шт
2. Табличка «кнопка вызова» - 2шт

3. Табличка «туалет» - 2 шт
4.  Табличка «крючок для костылей» - 1шт
Окончательные размеры, количество, материал изготовления и стоимость определяются в соответствии с техническим заданием заказчика и условиями договора.

Место выполнения работ: г.Акколь, ул. Абая 6 

Срок выполнения работ – С момента вступления в силу Договора в течении 30 календарных дней.

Все расходы, связанные с выполнением работ включаются в цену договора
