Технический характеристика на мебель :
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    Вешалка гардеробная из нержавеющей стали:
•
Материал: нержавеющая сталь.
•
Конструкция: стационарная, двухсторонняя.
•
Ширина: 2400 мм.
•
Количество рядов: 6 рядов для размещения верхней одежды.
•
Крючки: металлические, предназначенные для размещения верхней одежды.
•
Номерки: на крючках предусматриваются номерные бирки для идентификации мест хранения одежды.
•
Конструкция: вертикальные стойки с горизонтальными перекладинами и рядами крючков с двух сторон.
•
Обработка: аккуратная обработка и зачистка металлических элементов.
•
Крепление: надежная фиксация конструкции для безопасной эксплуатации.
•
Назначение: для использования в гардеробных помещениях общественных зданий.
Комплектация: изготовление, все необходимые крепежные элементы и установка конструкции.
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       Ресепшен для гардероба:
Габаритные размеры: 2870 × 870 × 1150 мм
Материалы и конструкция:
•
Корпус — ЛДСП толщиной 16 мм.
•
Видимые торцы — ПВХ-кромка толщиной 1 мм.
•
Рабочая поверхность — ЛДСП 16 мм, с защитной ПВХ-кромкой.
•
Нижняя часть — тумба для хранения документов и необходимых принадлежностей.
•
Верхняя часть — стойка для обслуживания посетителей.
•
Предусмотреть место для размещения оргтехники и документов.
•
Предусмотреть необходимые отделения и закрытые секции с распашными фасадами.
•
Использовать качественную мебельную фурнитуру.
•
Для сборки конструкции предусмотреть необходимые крепежные элементы: конфирматы, шурупы, уголки и другие крепежные материалы.
•
Предусмотреть отверстия для вывода и скрытой прокладки кабелей оргтехники.
•
Конструкция должна быть устойчивой и удобной для ежедневной эксплуатации.
Цвет и внешний вид: Цвет и декор ЛДСП подбираются в соответствии с существующей мебелью и интерьером помещения.
Комплектация: Изготовление, необходимая мебельная фурнитура, крепежные материалы, доставка и монтаж.
Примечание: окончательная конфигурация и расположение внутренних элементов уточняются при изготовлении с учетом фактического места установки и размещаемого оборудования.
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       Ресепшен для отдела кадров:
Габаритные размеры: 3860 × 870 × 1150 мм
Материалы и конструкция:
•
Корпус — ЛДСП толщиной 16 мм.
•
Видимые торцы — ПВХ-кромка толщиной 1 мм.
•
Рабочая поверхность — ЛДСП 16 мм, с защитной ПВХ-кромкой.
•
Нижняя часть — тумба для хранения документов и необходимых принадлежностей.
•
Верхняя часть — стойка для обслуживания посетителей.
•
Предусмотреть место для размещения оргтехники и документов.
•
Предусмотреть необходимые отделения и закрытые секции с распашными фасадами.
•
Использовать качественную мебельную фурнитуру.
•
Для сборки конструкции предусмотреть необходимые крепежные элементы: конфирматы, шурупы, уголки и другие крепежные материалы.
•
Предусмотреть отверстия для вывода и скрытой прокладки кабелей оргтехники.
•
Конструкция должна быть устойчивой и удобной для ежедневной эксплуатации.
Цвет и внешний вид: Цвет и декор ЛДСП подбираются в соответствии с существующей мебелью и интерьером помещения.
Комплектация: Изготовление, необходимая мебельная фурнитура, крепежные материалы, доставка и монтаж.
Примечание: окончательная конфигурация и расположение внутренних элементов уточняются при изготовлении с учетом фактического места установки и размещаемого оборудования.
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                           Подиум в конференц-зале:
Предусматривается изготовление и установка подиума для конференц-зала габаритными размерами 7500 × 3500 × 200 мм. Конструкция подиума выполняется на прочном внутреннем каркасе из сухой обрезной древесины с надежным соединением и креплением всех элементов. Верхняя часть каркаса закрывается влагостойкой фанерой толщиной 21 мм, поверх которой выполняется финишное покрытие из ламината, подобранного в соответствии с существующим напольным покрытием конференц-зала. Деревянные элементы используются сухие, без гнили и
видимых повреждений. Конструкция будет устойчивой, прочной, без прогибов и скрипов при эксплуатации и рассчитана на равномерно распределенную нагрузку не менее 500 кг/м².
Столик
Столик изготавливается из ЛДСП толщиной 16 мм с обработкой видимых торцов ПВХ-кромкой толщиной 1 мм. Габаритные размеры изделия: 800 × 400 × 650 мм. Для сборки используются необходимые мебельные крепежные элементы и фурнитура. Конструкция должна быть устойчивой и предназначенной для ежедневной эксплуатации.
Кресло
Кресло предназначено для использования в помещении и изготавливается на прочном каркасе с мягким сиденьем и спинкой. Обивка выполняется из мебельной ткани, внутри предусматривается износостойкий мебельный наполнитель. Основание и несущие элементы выполняются из прочных материалов, обеспечивающих устойчивость и комфорт при эксплуатации. Габаритные размеры кресла: 820 × 690 × 720 мм.
Подставка для ТВ
Подставка для телевизора изготавливается из ЛДСП толщиной 16 мм с обработкой видимых торцов ПВХ-кромкой толщиной 1 мм. Габаритные размеры изделия: 1280 × 700 × 400 мм. Конструкция предусматривает устойчивое основание для размещения телевизора и необходимого оборудования. Для сборки используются необходимые мебельные крепежные элементы и фурнитура.
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         Шкаф для ключей в фойе:
Шкаф для хранения ключей изготавливается из ЛДСП толщиной 16 мм с обработкой видимых торцов ПВХ-кромкой толщиной 1 мм. Габаритные размеры изделия: 1970 × 1200 мм. Верхняя часть шкафа выполняется с остекленными фасадами из стекла толщиной 4 мм и предназначена для хранения и выдачи ключей. Внутри предусматриваются крючки для размещения ключей с возможностью их нумерации и маркировки, а также надежный замок. Нижняя часть выполняется в виде более глубокой тумбочной секции с открывающимися фасадами: высота тумбы — 896 мм, глубина — 460 мм. Конструкция комплектуется необходимой мебельной фурнитурой и крепежными элементами и предусматривает надежное крепление к стене.
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            Шкаф для верхней одежды:
Шкаф для верхней одежды изготавливается из ЛДСП толщиной 16 мм с обработкой видимых торцов ПВХ-кромкой толщиной 1 мм. Габаритные размеры изделия: 3000 × 650 × 2200 мм. Задняя стенка выполняется из ХДФ. Фасады — распашные, с использованием качественных мебельных петель с доводчиками. Внутри шкафа предусматриваются металлические штанги для верхней одежды, полки и необходимые секции для удобного хранения одежды и сопутствующих вещей. Нижняя часть предназначается для размещения обуви и других вещей, верхняя часть — для хранения сезонной одежды. Конструкция будет устойчивой и надежной, с обязательным креплением к стене для предотвращения опрокидывания. Все необходимые мебельные крепежные элементы и фурнитура входят в комплектацию изделия.
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