                                  Техническая спецификация
	
Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации 
Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализаций включает:
1. Перечень работ по периодическому техническому обслуживанию противопожарной сигнализации включает в себя:
- Профилактический внешний осмотр системы, удаление пыли, грязи, следов коррозии с поверхностей клемм и предохранителей ;
- Проверка напряжения источника резервного и основного питания
- Проверка исправности предохранителей, надежность крепления клемм и проводов
- Проверка качества заземления;
- Обработка деревянных конструкций чердачного пемещения;
- Осмотр приборов и проводки на целостность;
- Перезарядка огнетушителей;
- Испытания внутреннего противопожарного водоснабжения;
- Обучения персоналов к пожарной безопасности;
- Проверка работоспособности системы путем имитации срабатывания;
- Проверка работоспособности системы при отключении основного питания;
- Измерение сопротивления изоляции;
- Проверка программного обеспечения и настроек системы в целом;
- В случае выхода из строя  пожарной сигнализации поставщик обязан устранить поломку за счет собственных средств с предоставление акта выполненных работ с детальным описанием и счет фактуры;
	- Мелкий ремонт (замена деталей за счет Поставщика) и текущий ремонт (устранение неисправности и технических средств, путем замены или восстановления комплектующих изделий и технических средств за  счет Поставщика)
 - Ведение соответствующего журнала учета обслуживания сигнализации по каждому объекту обслуживания с описанием выполняемых работ на объекте.
- Оказание технической помощи Заказчику в вопросах, касающихся эксплуатации установок (проведение инструктажа), составление инструкций по эксплуатации установок и т.п.
Техническое обслуживание пожарной сигнализации включает:
•	устранение неисправностей (текущий ремонт);
•	замена неработоспособных охранно-пожарных датчиков, приборов, блоков, плат, кабелей, проводов и других компонентов охранно-пожарной системы функционально эквивалентные заменяемым;
•	принятие мер и выдача рекомендаций по устранению сбоев в работе системы пожарных датчиков;
•	оказание консультативных услуг по вопросам эксплуатации системы пожарных датчиков объекта;
•	плановый контроль работы аппаратуры осуществляется ежемесячно;
•	более обширные работы по предотвращению и устранению неисправностей должны производиться ежеквартально;
	Система пожарной сигнализации предназначена для своевременного обнаружения места возгорания и формирования управляющих сигналов для систем оповещения о пожаре и автоматического пожаротушения.
	Пожарная сигнализация - получение, обработка, передача и представление в заданном виде потребителям при помощи технических средств информации о пожаре на охраняемых объектах.

После проведения комплекса профилактических работ производится заполнение журнала по техническому обслуживанию и ремонту. Таким образом, по журналу можно просмотреть всю историю по техническому обслуживанию, количество неисправностей и вышедшего из строя оборудования, а также рекомендации по правильной эксплуатации системы и модернизации.

2.  Основное требование: в случае сбоя в работе пожарной сигнализации и речевого оповещения, необходимо устранение нарушений в течение 24 часов с записью в журнале регистрации.

3. Срок оказание услуги с момента заключение договора до 31 декабря 2026 года. 
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Техникалық сипаттама
	
Өрт дабылы жүйесіне техникалық қызмет көрсету 
Күзет-өрт дабылдарына техникалық қызмет көрсету мыналарды қамтиды:
1.	Өртке қарсы дабылға мерзімді техникалық қызмет көрсету жөніндегі жұмыстардың тізбесі:
- Жүйені профилактикалық сыртқы тексеру, терминалдар мен сақтандырғыштардың беттерінен шаңды, кірді, коррозия іздерін кетіру ;
- Резервтік және негізгі қуат көзінің кернеуін тексеру
- Сақтандырғыштардың жарамдылығын, терминалдар мен сымдарды бекітудің сенімділігін тексеру
- Жерге қосу сапасын тексеру;
- Ағаш шатыр құрылымындарын өңдеу;
- Аспаптар мен сымдардың тұтастығын тексеру;
- Өрт сөндіргіштерді қайта зарядтау;
- Ішкі өртке қарсы сумен жабдықтауды сынау;
- Персоналдарды өрт қауіпсіздігіне үйрету және оқыту;
- Іске қосуды модельдеу арқылы жүйенің жұмысын тексеру;
- Негізгі қоректендіруді ажырату кезінде жүйенің жұмысқа қабілеттілігін тексеру;
- Оқшаулау кедергісін өлшеу;
- Бағдарламалық жасақтаманы және жалпы жүйелік параметрлерді тексеру;
- Өрт дабылы істен шыққан жағдайда өнім беруші орындалған жұмыстардың актісін егжей-тегжейлі сипаттаумен және шот-фактурамен бере отырып, өз қаражаты есебінен бұзылуды жоюға міндетті;
	- Ұсақ жөндеу (жеткізушінің есебінен бөлшектерді ауыстыру) және ағымдағы жөндеу (жеткізушінің есебінен жиынтықтаушы бұйымдар мен техникалық құралдарды ауыстыру немесе қалпына келтіру жолымен ақаулар мен техникалық құралдарды жою)
 - Объектіде орындалатын жұмыстарды сипаттай отырып, әрбір қызмет көрсету объектісі бойынша сигнализацияға қызмет көрсетуді есепке алудың тиісті журналын жүргізу.
- Қондырғыларды пайдалануға қатысты мәселелерде Тапсырыс берушіге техникалық көмек көрсету (нұсқама жүргізу), қондырғыларды пайдалану бойынша нұсқаулықтар жасау және т. б.
Профилактикалық жұмыстар кешенін жүргізгеннен кейін техникалық қызмет көрсету және жөндеу бойынша журнал толтырылады. Осылайша, журнал техникалық қызмет көрсетудің бүкіл тарихын, ақаулар мен істен шыққан жабдықтардың санын, сондай-ақ жүйені дұрыс пайдалану және жаңарту бойынша ұсыныстарды көре алады.
Өрт дабылына техникалық қызмет көрсету мыналарды қамтиды:
• Ақаулықтарды жою (техникалық қызмет көрсету);
• жұмыс істемейтін өрт және қауіпсіздік датчиктерін, құрылғыларды, блоктарды, тақталарды, кабельдерді, сымдарды және ауыстырылатындарға функционалдық жағынан сәйкес келетін өрт және қауіпсіздік жүйесінің басқа компоненттерін ауыстыру;
• өрт хабарлау жүйесінің жұмысындағы ақауларды жою бойынша шаралар қабылдау және ұсыныстар беру;
• объектінің өрт хабарлау жүйесінің жұмысы бойынша кеңес беру қызметтерін көрсету;
• ай сайын жабдықтың жұмысына жоспарлы мониторинг жүргізіледі;
• тоқсан сайын кең ауқымды ақауларды жою жұмыстары;
Өрт дабылы жүйесі өртті дер кезінде анықтауға және өрт дабылы жүйелері мен өртті автоматты түрде сөндіруге басқару сигналдарын қалыптастыруға арналған.
Өрт дабылы – күзетілетін объектілердегі өрт туралы ақпараттың техникалық құралдарының көмегімен берілген нысанда тұтынушыларға қабылдау, өңдеу, беру және ұсыну.

2.  Негізгі талап: өрт дабылы мен сөйлеу құлақтандыруы істен шыққан жағдайда, тіркеу журналына жазумен 24 сағат ішінде бұзушылықтарды жою қажет.
3.Қызмет көрсету мерзімі шарт жасалған сәттен бастап 2025 жылғы 31 желтоқсанға дейін.








	Наименование
	Количество

	Услуги по техническому обслуживанию пожарной оборудования
	12 месяцев


	
	

	Атауы
	Саны

	
	

	Өрт жабдығына техникалық қызмет көрсету жөніндегі қызметтер
	12 ай

	
	



