



2 қосымша
Техникалық сипаттамалары 

Автономиялық қазандықтарына
техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтер
2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін тапсырысшының өтініші бойынша келісім жасалған уақыттан бастап Қазақстан Республикасының Бас Прокуратурасы жанындағы Құқық қорғау органдары академиясының автономдық қазандықтарына техникалық қызмет көрсетілу келесі 10 (он) қазандықтарға: ДКВ-2000 - 1 дана,  ВВ-2035RD-EM - 4 дана, Ferroli 800 - 3 дана, ВВ1535RD-EM – 2 дана, Z-1000 – 2 дана, қуаты 1 МВт
	№
	Жұмыстың атауы
	Өлшем бірлігі

	1
	Агрегаттар мен бұрыштардың механикалық зақымдануының жоқтығын іштей қарау: ДКВ-2000 - 1 дана,  ВВ-2035RD-EM - 4 дана, Ferroli 800 - 3 дана,  ВВ1535RD-EM – 2 дана, Z-1000 – 2 дана, қуаты 1 МВт
	1 қызмет

	2
	Ішкі электр желілері мен автоматика қалыптарын тексеру: ДКВ-2000 - 1 дана,  ВВ-2035RD-EM - 4 дана, Ferroli 800 - 3 дана,  ВВ1535RD-EM – 2 дана, Z-1000 – 2 дана, қуаты 1 МВт
	1 қызмет

	3
	Жылыту фильтрін тазалау: ДКВ-2000 - 1 дана,  ВВ-2035RD-EM - 4 дана, Ferroli 800 - 3 дана,  ВВ1535RD-EM – 2 дана, Z-1000 – 2 дана, қуаты 1 МВт
	1 қызмет

	4
	Қызметтік индикациялық тәртібінің дұрыстығын тексеру: ДКВ-2000 - 1 дана,  ВВ-2035RD-EM - 4 дана, Ferroli 800 - 3 дана,  ВВ1535RD-EM – 2 дана, Z-1000 – 2 дана, қуаты 1 МВт
	1 қызмет

	5
	Электрберуші қызметінің дұрыстығын тексеру: ДКВ-2000 - 2 дана,  ВВ-2035RD-EM - 3 дана, Ferroli 800 - 3 дана, ВВ-620- 1 дана, ВВ1535RD-EM – 2 дана, Z-1000 – 2 дана, қуаты 1 МВт
	1 қызмет

	6
	Қызметтің апат жағдайында ажыратылуының дұрыстығын тексеру: ДКВ-2000 - 1 дана,  ВВ-2035RD-EM - 4 дана, Ferroli 800 - 3 дана,  ВВ1535RD-EM – 2 дана, Z-1000 – 2 дана, қуаты 1 МВт
	1 қызмет

	7
	Котел датчигінің жұмысын тексеру: ДКВ-2000 - 1 дана,  ВВ-2035RD-EM - 4 дана, Ferroli 800 - 3 дана,  ВВ1535RD-EM – 2 дана, Z-1000 – 2 дана, қуаты 1 МВт
	1 қызмет

	8
	Жылытуды қадағалау: ДКВ-2000 - 1 дана,  ВВ-2035RD-EM - 4 дана, Ferroli 800 - 3 дана,  ВВ1535RD-EM – 2 дана, Z-1000 – 2 дана, қуаты 1 МВт
	1 қызмет

	9
	Әрбір режимдегі котелдардың жұмысын тексеру: ДКВ-2000 - 1 дана,  ВВ-2035RD-EM - 4 дана, Ferroli 800 - 3 дана,  ВВ1535RD-EM – 2 дана, Z-1000 – 2 дана, қуаты 1 МВт
	1 қызмет

	10
	Котелдардың жылу беру камерасы мен жылуайналымын тазарту: ДКВ-2000 - 1 дана,  ВВ-2035RD-EM - 4 дана, Ferroli 800 - 3 дана,  ВВ1535RD-EM – 2 дана, Z-1000 – 2 дана, қуаты 1 МВт
	1 қызмет

	11
	Жалғану жіктерін тексеру: ДКВ-2000 - 1 дана,  ВВ-2035RD-EM - 4 дана, Ferroli 800 - 3 дана,  ВВ1535RD-EM – 2 дана, Z-1000 – 2 дана, қуаты 1 МВт
	1 қызмет

	12
	Запалды электродтарды қадағалау: ДКВ-2000 - 1 дана,  ВВ-2035RD-EM - 4 дана, Ferroli 800 - 3 дана,  ВВ1535RD-EM – 2 дана, Z-1000 – 2 дана, қуаты 1 МВт
	1 қызмет

	13
	Фотоэлементтерді тексеру ДКВ-2000 - 1 дана,  ВВ-2035RD-EM - 4 дана, Ferroli 800 - 3 дана,  ВВ1535RD-EM – 2 дана, Z-1000 – 2 дана, қуаты 1 МВт
	1 қызмет

	14
	Жылу беру желдегіштерін орнату және тексеру: ДКВ-2000 - 1 дана,  ВВ-2035RD-EM - 4 дана, Ferroli 800 - 3 дана,  ВВ1535RD-EM – 2 дана, Z-1000 – 2 дана, қуаты 1 МВт
	1 қызмет

	15
	Ернемек арқылы жалғастыруды қадағалау: ДКВ-2000 - 1 дана,  ВВ-2035RD-EM - 4 дана, Ferroli 800 - 3 дана,  ВВ1535RD-EM – 2 дана, Z-1000 – 2 дана, қуаты 1 МВт
	1 қызмет

	16
	Жылу беру насостары мен турболизаторды жеделдету, күйге келтіру және қоссатылы жылу беру насосын тексеру: Ferroli 800 - 3 дана.
	1 қызмет

	17
	Апаттық қысым түсіру жүйесінің және созылмалы бактардың қалпын тексеру: ДКВ-2000 - 1 дана,  ВВ-2035RD-EM - 4 дана, Ferroli 800 - 3 дана,  ВВ1535RD-EM – 2 дана, Z-1000 – 2 дана, қуаты 1 МВт
	1 қызмет

	18
	Жылу айналымы қызметінің шаң жинағышы мен сүлгісін тазарту ДКВ-2000 - 1 дана,  ВВ-2035RD-EM - 4 дана, Ferroli 800 - 3 дана,  ВВ1535RD-EM – 2 дана, Z-1000 – 2 дана, қуаты 1 МВт
	1 қызмет

	19
	Трансформаторды қосу жұмыстарын қадағалау:  ДКВ-2000 - 1 дана,  ВВ-2035RD-EM - 4 дана, Ferroli 800 - 3 дана,  ВВ1535RD-EM – 2 дана, Z-1000 – 2 дана, қуаты 1 МВт
	1 қызмет


Қазандықтарға техникалық қызмет көрсету бойынша

қызметке қойылатын талаптар:


1. Жылытқыш котелдары сынса, не болмаса ақаулы болса тез арада жөндеу немесе котелдың ақаулығын жоюға міндетті түрде тәулік бойы (жұмасына 7 күн тәулігіне 24 сағат)  жұмыс істейтін арнайы қызмет көрсету өкілдері болу қажет.

2. Қызмет көрсету өкілдерінің ұялы және жұмыс телефондары әрдайым желі аясында болумен қатар, тапсырыстарды қабылдау үшін әрқашан қосулы болу қажет.

3. Жөндеу жұмыстары керек болған немесе ақаулықты жөндеу үшін тапсырысты алған уақыттан бастап, қызмет көрсету өкілдері жылыту жүйесінде тоңып қалуды жібермеу үшін жөндеу жұмыстарына не болмаса ақаулықты жасауға кідірмей кірісулері қажет.

4. Автономдық жылу беру котелдарына жоспарлы сервистік қызмет міндетті түрде айына 1 (бір) рет көрсетіледі.

5. Техникалық қызмет көрсетудің нәтижесі бойынша: эксплуатацияға дайын техникалық жабдықтардың жағдайы жөніндігі актіні беру; завод-өндірушісінің ұсынысы бойынша аталған котелдің маркасына, қажетті қор бөлшектерін және шығыс материалдарын айырбастау үшін ақаулық актісін жасау.

6. Жасалатын жұмыс құнына барлық қажет етілетін қордың бөліктері, жинақтары 
және шығыс материалдарының құны кіреді.
Приложение 2

Техническая спецификация 
Услуги по техническому обслуживанию автономных котлов 

Техническое обслуживание автономных котлов Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан с момента заключения договора по заявкам Заказчика по 31 декабря 2026 года следующих 12 (двенадцать) котлов: ДКВ 2000 –1 штуки, ВВ-2035RD-EM -4 штуки, Ferroli 800 -3 штуки, ВВ-1535RD-EM -2 штуки, Z-1000 – 2 штуки, мощностью 1 МВт
	№
	Наименование работ
	Единица
измерения

	1
	Внешний осмотр на отсутствие механических повреждений на узлах и агрегатах: ДКВ-2000 в количестве 1 штуки, ВВ-2035RD-EM количестве 4 штуки, Ferroli 800 в количестве 3 штук, ВВ-1535RD-EM-2 штуки, Z-1000 – 2 штуки, мощностью 1 МВт
	1 услуга

	2
	Проверка состояния внутренней электропроводки и автоматики: ДКВ-2000 в количестве 1 штуки, ВВ-2035RD-EM количестве 4 штук, Ferroli 800 в количестве 3 штук, ВВ-1535RD-EM-2 штуки, Z-1000 – 2 штуки, мощностью 1 МВт
	1 услуга

	3
	Очистка топливного фильтра: ДКВ-2000 в количестве 1 штуки, ВВ-2035RD-EM количестве 4 штук, Ferroli 800 в количестве 3 штук, ВВ-1535RD-EM-2 штуки, Z-1000 – 2 штуки, мощностью 1 МВт
	1 услуга

	4
	Проверка исправности системы индикации режимов: ДКВ-2000 в количестве 1 штуки, ВВ-2035RD-EM количестве 4 штук, Ferroli 800 в количестве 3 штук, ВВ-1535RD-EM-2 штуки, Z-1000 – 2 штуки, мощностью 1 МВт
	1 услуга

	5
	Проверка исправности системы электропитания: ДКВ-2000 в количестве 1 штуки, ВВ-2035RD-EM количестве 4 штук, Ferroli 800 в количестве 3 штук, ВВ-1535RD-EM-2 штуки, Z-1000 – 2 штуки, мощностью 1 МВт
	1 услуга

	6
	Проверка исправности системы аварийного отключения: ДКВ-2000 в количестве 1 штуки, ВВ-2035RD-EM количестве 4 штук, Ferroli 800 в количестве 3 штук, ВВ-1535RD-EM-2 штуки, Z-1000 – 2 штуки, мощностью 1 МВт
	1 услуга

	7
	Проверка работы датчиков котла: ДКВ-2000 в количестве 1 штуки, ВВ-2035RD-EM количестве 4 штук, Ferroli 800 в количестве 3 штук, ВВ-1535RD-EM-2 штуки, Z-1000 – 2 штуки, мощностью 1 МВт
	1 услуга

	8
	Ревизия горелки: ДКВ-2000 в количестве 1 штуки, ВВ-2035RD-EM количестве 4 штук, Ferroli 800 в количестве 3 штук, ВВ-1535RD-EM-2 штуки, Z-1000 – 2 штуки, мощностью 1 МВт
	1 услуга

	9
	Проверка работы котла на всех режимах: ДКВ-2000 в количестве 1 штуки, ВВ-2035RD-EM количестве 4 штук, Ferroli 800 в количестве 3 штук, ВВ-1535RD-EM-2 штуки, Z-1000 – 2 штуки, мощностью 1 МВт
	1 услуга

	10
	Очистка теплообменника и топочной камеры котлов: ДКВ-2000 в количестве 1 штуки, ВВ-2035RD-EM количестве 4 штук, Ferroli 800 в количестве 3 штук, ВВ-1535RD-EM-2 штуки, Z-1000 – 2 штуки, мощностью 1 МВт
	1 услуга

	11
	Проверка клемных соединений: ДКВ-2000 в количестве 1 штуки, ВВ-2035RD-EM количестве 4 штук, Ferroli 800 в количестве 3 штуки, ВВ-1535RD-EM-2 штуки, Z-1000 – 2 штуки, мощностью 1 МВт
	1 услуга

	12
	Ревизия запальных электродов: ДКВ-2000 в количестве 1 штуки, ВВ-2035RD-EM количестве 4 штук, Ferroli 800 в количестве 3 штуки, ВВ-1535RD-EM-2 штуки, Z-1000 – 2 штуки, мощностью 1 МВт
	1 услуга

	13
	Ревизия фотоэлементов: ДКВ-2000 в количестве 1 штуки, ВВ-2035RD-EM количестве 4 штук, Ferroli 800 в количестве 3 штуки, ВВ-1535RD-EM-2 штуки, Z-1000 – 2 штуки, мощностью 1 МВт
	1 услуга

	14
	Ревизия и настройка топливных насосов: ДКВ-2000 в количестве 1 штуки, ВВ-2035RD-EM количестве 4 штук, Ferroli 800 в количестве 3 штуки, ВВ-1535RD-EM-2 штуки, Z-1000 – 2 штуки, мощностью 1 МВт
	1 услуга

	15
	Ревизия фланцевых соединений: ДКВ-2000 в количестве 1 штуки, ВВ-2035RD-EM количестве 4 штук, Ferroli 800 в количестве 3 штуки, ВВ-1535RD-EM-2 штуки, Z-1000 – 2 штуки, мощностью 1 МВт
	1 услуга

	16
	Ревизия и обслуживание насоса топливного двухступенчатого настройка топливного насосов и турболизатора форсунки: Ferroli 800 в количестве 3 шт
	1 услуга

	17
	Проверка состояния расширительных баков и системы аварийного сброса давления системы ДКВ-2000 в количестве 1 штуки, ВВ-2035RD-EM количестве 4 штук, Ferroli 800 в количестве 3 штуки, ВВ-1535RD-EM-2 штуки, Z-1000 – 2 штуки, мощностью 1 МВт
	1 услуга

	18
	Очистка фильтров и грязевиков системы теплообмена ДКВ-2000 в количестве 1 штуки, ВВ-2035RD-EM количестве 4 штук, Ferroli 800 в количестве 3 штуки, ВВ-1535RD-EM-2 штуки, Z-1000 – 2 штуки, мощностью 1 МВт
	1 услуга

	19
	Проверка работ трансформаторов зажигания   ДКВ-2000 в количестве 1 штуки, ВВ-2035RD-EM в количестве 4 штук, Ferroli 800 в количестве 3 штуки, ВВ-1535RD-EM-2 штуки, Z-1000 – 2 штуки, мощностью 1 МВт
	1 услуга


Требование к услуге по техническому обслуживанию 
автономных котлов:

1. При поломке или обнаружении неисправностей отопительных котлов 

обязательное наличие круглосуточных (7 дней в неделю 24 часа в сутки) представителей сервисных служб для оперативного текущего ремонта и/или устранения неисправностей котлов.

2. Сотовые, рабочие телефоны представителей сервисной службы всегда должны быть доступны (на связи) для подачи заявки о требовании текущего ремонта или устранении неисправности котлов.

3. С момента получения заявки о требовании текущего ремонта и/или устранения 

неисправностей котлов, представители сервисной службы должны незамедлительно приступить к текущему ремонту и/или устранению неисправностей, чтобы не допустить замерзания воды в системе отопления. 

4. Обязательное плановое сервисное обслуживание автономных отопительных котлов 1 (один) раз в месяц.


5. В стоимость услуги должны входить стоимость всех необходимых запасных 

частей, комплектующих и расходных материалов.
