ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ                                                                                 на услугу  переосвидетельствование огнетушителей

1. Услуги должны быть оказаны в соответствии с требованиями действующего законодательства и нормативно-технических документов (в том числе  приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 23 июня 2017 года №439 «Об утверждении технического регламента «Общие требования к пожарной безопасности» и СТ РК 1487-2006 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации»), должны включать в себя:
Техническое обслуживание включает в себя:
1) осмотр огнетушителей;
2) ремонт огнетушителей;
3) испытание огнетушителей;
4) перезарядку огнетушителей.
2. Квалифицированный персонал, прошедший специальное обучение по обращению с сосудами, работающими под давлением, по техническому обслуживанию и безопасной работе с огнетушителями, знающим действующую нормативную и техническую документацию на огнетушители, источники вытесняющего газа и на используемые виды ОТВ.
3. Квалифицированный персонал, по освидетельствованию и ремонту огнетушителей должен пройти специальное обучение по «Промышленной безопасности», по «Пожарно-техническому минимуму», по «Безопасной эксплуатации оборудования работающего под давлением», подтвержденные удостоверениями и протоколами обучений установленного образца, иметь удостоверения по «Проверке знаний по ОТ и ТБ», руководитель организации  должен иметь  СЕРТИФИКАТ по «Безопасности и охране труда». 
4.   Не допускается субподряд/соисполнение (Предельный объем, %)


ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
на оказание услуг «Перезарядка огнетушителей»

      В соответствии с требованиями п. 1032 Технического регламента «Требования к безопасности пожарной техники для защиты объектов» зарядка и перезарядка огнетушителей всех типов должна производиться в соответствии с инструкциями по эксплуатации.
     
Требования к выполнению работ и услуг:

1. Осуществлять оказание услуг по перезарядке огнетушителей в строгом соответствии с требованиями нормативно – правовых актов Республики Казахстан в части перезарядки огнетушителей.
2. Перезарядка порошковых и углекислотных огнетушителей включает в себя внешний и внутренний осмотр, ремонт, гидравлическое испытание на прочность, пневматические испытания на герметичность корпуса, пусковой головки, шланга, запорного устройства и покраску огнетушителя;
3. Результаты проведенных проверок и испытаний фиксируются на бирке огнетушителя, в его паспорте;
4. При невозможности перезарядки технически неисправных огнетушителей сторонами составляется акт выбраковки непригодных огнетушителей с указанием неисправностей;
5. Отгрузку огнетушителей на перезарядку, а также возврат огнетушителей после оказанных услуг производить по адресу: г.Усть-Каменогорск, пр.Сатпаева 26/1.
6. В случае неисправности составных частей огнетушителя (запорно-пусковое устройство, индикатор давления, ручка для переноски огнетушителя и ручка для управления подачей порошка, шланг гибкий, клапан, раструб) потенциальный поставщик должен произвести ремонт или замену указанных деталей на новый.

	
	№ позиции
	Наименование услуги
	Дополнительная характеристика
	Ед.изм.
	Количество, объем
	Адрес оказания услуги

	1
	Услуги по освидетельствованию противопожарного инвентаря
	Переосвидетельствование огнетушителей соответствие установленным стандартам
	штука
	ОП5-36
	г. Усть-Каменогорск, пр.Сатпаева 26/1



                                       ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК
                      Өрт сөндіргіштерді қайта куәландыру қызметі.
1. Қызметтер қолданыстағы заңнаманың және нормативтік-техникалық құжаттардың талаптарына (оның ішінде «Өрт қауіпсіздігіне қойылатын жалпы талаптар» техникалық регламентін бекіту туралы «Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 2017 жылғы 23 маусымдағы № 439 бұйрығымен және» Өрт техникасы. Өрт сөндіргіштер. Пайдалануға қойылатын талаптар ") мыналарды қамтуы тиіс:
Техникалық қызмет көрсету:
1) өрт сөндіргіштерді тексеру;
2) өрт сөндіргіштерді жөндеу;
3) өрт сөндіргіштерді сынау;
4) өрт сөндіргіштерді қайта зарядтау.
2. Қысыммен жұмыс істейтін ыдыстармен жұмыс істеу, өрт сөндіргіштерге техникалық қызмет көрсету және өрт сөндіргіштермен қауіпсіз жұмыс істеу бойынша арнайы оқытудан өткен, өрт сөндіргіштерге, ығыстыратын газ көздеріне және пайдаланылатын OTV түрлеріне қолданыстағы нормативтік және техникалық құжаттаманы білетін білікті персонал.
3. Өрт сөндіргіштерді куәландыру және жөндеу бойынша білікті персонал «Өнеркәсіптік қауіпсіздік», «Өрт-техникалық минимумы», «Қысыммен жұмыс істейтін жабдықты қауіпсіз пайдалану» бойынша белгіленген үлгідегі куәліктермен және оқыту хаттамаларымен расталған арнайы оқудан өтуі, «ТҚ және ТБ бойынша білімді тексеру» бойынша куәліктері болуы тиіс, басшы ұйымның «Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау» жөніндегі SERTIFIKAT болуы тиіс. 
4. Қосалқы мердігерлік/бірлесіп орындауға жол берілмейді (Шекті көлем,%)

	ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК
            «Өрт сөндіргіштерді қайта зарядтау» қызметтерін көрсету.
«Объектілерді қорғауға арналған өрт техникасының қауіпсіздігіне қойылатын талаптар» техникалық регламентінің 1032-тармағының талаптарына сәйкес барлық үлгідегі өрт сөндіргіштерді зарядтау және қайта зарядтау пайдалану жөніндегі нұсқаулықтарға сәйкес жүргізілуі тиіс.
Жұмыстар мен қызметтерді орындауға қойылатын талаптар:
1. Өрт сөндіргіштерді қайта зарядтау бойынша қызмет көрсетуді Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің өрт сөндіргіштерді қайта зарядтау бөлігіндегі талаптарына қатаң сәйкестікте жүзеге асыру.
2. Ұнтақты және көмірқышқылды өрт сөндіргіштерді қайта зарядтауға сыртқы және ішкі тексеру, жөндеу, беріктікке гидравликалық сынау, корпустың, іске қосу бастарының, шлангінің, тиек құрылғысының герметикалығына пневматикалық сынақтар және өрт сөндіргішті бояу кіреді;
3. Жүргізілген тексерулер мен сынақтардың нәтижелері өрт сөндіргіштің биркасында, оның паспортында тіркеледі;
4. Техникалық ақаулы өрт сөндіргіштерді қайта зарядтау мүмкін болмаған кезде тараптар жарамсыз өрт сөндіргіштерді жарамсыз деп тану актісін жасайды;
[bookmark: _GoBack]5. Өрт сөндіргіштерді қайта зарядтауға тиеу, сондай-ақ өрт сөндіргіштерді көрсетілген қызметтерден кейін қайтару Өскемен қаласы, Сатпаев даңғылы 26/1, мекенжайы бойынша жүргізілсін.
6. Өрт сөндіргіштің құрамдас бөліктері (бекіту-іске қосу құрылғысы, қысым индикаторы, өрт сөндіргішті тасымалдауға арналған қалам және ұнтақ беруді басқаруға арналған қалам, иілгіш шланг, клапан, раструб) жарамсыз болған жағдайда әлеуетті жеткізуші көрсетілген бөлшектерді жөндеуді немесе жаңасына ауыстыруды жүргізуі тиіс.
	№ позициялар
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	Қызмет көрсету мекенжайы

	1
	Өрт сөндіру техникасын тексеру қызметтері
	Өрт сөндіргіштердің белгіленген стандарттарға сәйкестігін қайта куәландыру
	дана
	ОП5-36
	 Өскемен қаласы   Сатпаев 26/1 даңғылы.




