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на выполнение работ по новогоднему уличному оформлению фасада здания
1. Наименование работ
Выполнение работ по новогоднему праздничному оформлению фасада двухэтажного здания с использованием уличных декоративных световых элементов, включая поставку материалов, доставку, монтаж, электрическое подключение, крепление 
2. Общие требования
Исполнитель обязан выполнить комплекс работ по новогоднему праздничному оформлению фасада двухэтажного здания.
Оформление выполняется с использованием световых декоративных элементов белого цвета, предназначенных для эксплуатации на открытом воздухе.
Все работы должны быть выполнены качественно, аккуратно и безопасно, с обеспечением равномерного и эстетичного размещения световых элементов по фасаду здания.
Световое оборудование и материалы должны быть пригодны для эксплуатации на открытом воздухе, в условиях воздействия атмосферных осадков, ветра и отрицательных температур.
3. Основные технические характеристики
	Наименование
	Технические характеристики

	Гирлянда «Водопад»
	Уличная светодиодная гирлянда типа «Водопад», цвет свечения белый, размер  длина 1 м, разноуровневая предназначенная для наружного применения, с влагозащищённым исполнением и возможностью безопасного подключения к электрической сети- 80 метров 

	Размещение декоративных элементов
	Монтаж световых элементов по фасаду двухэтажного здания с равномерным распределением по архитектурным элементам фасада согласно согласованной с Заказчиком схеме размещения.

	Крепление
	Надёжное и безопасное крепление световых элементов с использованием необходимых крепёжных материалов, обеспечивающих устойчивость конструкций и сохранность фасада здания.

	Электрическое подключение
	Подключение световых элементов к существующей электрической сети объекта с соблюдением требований электробезопасности.

	Кабельная продукция
	Электрические кабели, удлинители, соединительные провода и иные необходимые элементы для подключения светового оборудования.

	Переходники и соединительные элементы
	Все необходимые переходники, разъёмы, коннекторы, распределители, соединители и иные комплектующие для монтажа и подключения.

	Защита электрических соединений
	Защита электрических соединений от воздействия влаги, атмосферных осадков и отрицательных температур с применением материалов, предназначенных для наружной эксплуатации.

	Средства подъёма
	Предоставление и использование автовышки, автогидроподъёмника либо другого соответствующего требованиям безопасности подъёмного оборудования для выполнения монтажных работ на фасаде двухэтажного здания.

	Монтаж
	Монтаж  гирлянд «Водопад», включая установку, крепление, прокладку необходимых кабелей и электрическое подключение.

	Расходные материалы
	Все необходимые расходные материалы: крепёж, кабель, удлинители, переходники, соединители, хомуты, скобы, изоляционные и герметизирующие материалы и иные комплектующие.


4. Требования к световым декоративным элементам
Световые декоративные элементы должны:
· быть предназначены для эксплуатации на открытом воздухе;
· иметь длину свисания 1 метр ;
· иметь цвет свечения белый;
· иметь напряжение питания 220 В;
· иметь степень защиты от воздействия окружающей среды IP54, IP65 или IP67— идеальный выбор для улицы. Такая бахрома выдерживает сильный снег, ледяной дождь и перепады температур.;
· иметь влагозащищённый и морозостойкий провод;
· быть исправными и не иметь механических повреждений;
· иметь целостную конструкцию;
· не иметь оголённых токоведущих частей;
· иметь надёжные соединения и элементы крепления;
· обеспечивать равномерное световое оформление фасада;
· соответствовать требованиям действующих технических регламентов и нормативных документов Республики Казахстан, применимых к соответствующему оборудованию.
 Требования к выполнению монтажных работ
Монтаж выполняется на фасаде двухэтажного здания.
Исполнитель самостоятельно обеспечивает необходимое оборудование, инструменты, персонал и материалы для выполнения работ.
При проведении монтажных работ Исполнитель обязан обеспечить:
· использование исправной автовышки/автогидроподъёмника либо иного безопасного подъёмного оборудования;
· соблюдение требований безопасности при работе на высоте;
· надёжное крепление всех элементов;
· безопасную прокладку электрических кабелей;
· защиту электрических соединений от влаги;
· отсутствие свободно свисающих и представляющих опасность проводов;
· отсутствие угрозы падения декоративных элементов;
· сохранность фасада здания.
7. Требования к фасаду здания
Крепление световых элементов должно осуществляться таким способом, чтобы не допускать необоснованного повреждения фасада здания.
8. Требования безопасности
Не допускается:
· использование повреждённого светового оборудования;
· использование повреждённых кабелей, разъёмов и соединителей;
· наличие оголённых токоведущих частей;
· прокладка кабелей, создающая угрозу жизни и здоровью людей;
· использование неисправной автовышки или другого подъёмного оборудования;
· ненадёжное крепление световых элементов;
· выполнение работ с нарушением требований безопасности при работе на высоте;
· использование оборудования, не предназначенного для эксплуатации на открытом воздухе.
9. Стоимость работ
Цена предложения должна включать все расходы Исполнителя, необходимые для полного и качественного выполнения работ, в том числе:
· стоимость  гирлянд «Водопад» общая длина 80 метров
· доставку материалов и оборудования;
· погрузочно-разгрузочные работы;
· транспортные расходы;
· монтаж;
· автовышку/автогидроподъёмник;
· работу монтажного персонала;
· электрические кабели;
· удлинители;
· переходники;
· разъёмы и соединители;
· крепёжные материалы;
· хомуты и скобы;
· изоляционные и герметизирующие материалы;
· иные расходные материалы;
· инструменты и оборудование;
· средства индивидуальной защиты работников;
· электрические комплектующие;
· иные расходы, необходимые для надлежащего выполнения работ.
Все расходные материалы, оборудование, механизмы, транспортные расходы и работы, необходимые для выполнения работ, должны быть включены в стоимость предложения. Дополнительная оплата со стороны Заказчика не производится.
11. Гарантийные обязательства
Исполнитель гарантирует исправность и надёжность выполненных монтажных работ на период эксплуатации, установленный Заказчиком 12 месяцев 
В случае выявления недостатков монтажа, ослабления креплений, неисправности соединений или иных недостатков, возникших по вине Исполнителя, Исполнитель обязан устранить их за свой счёт в течение срока, согласованного с Заказчиком.
12. Порядок приёмки выполненных работ
Выполненные работы принимаются Заказчиком после завершения монтажных работ и проверки:
· соответствия количества установленных элементов технической спецификации;
· качества и равномерности оформления фасада;
· надёжности крепления;
· исправности световых элементов;
· безопасности электрического подключения;
· соответствия требованиям настоящей технической спецификации.























ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА
ғимараттың қасбетін жаңа жылдық көше безендіру бойынша жұмыстарды орындауға
1. Жұмыстардың атауы
Материалдарды жеткізуді, жеткізуді, монтаждауды, электр қосуды, бекітуді қоса алғанда, көшедегі сәндік жарық элементтерін пайдалана отырып, екі қабатты ғимараттың қасбетін жаңа жылдық мерекелік безендіру бойынша жұмыстарды орындау 
2. Жалпы талаптар
Орындаушы екі қабатты ғимараттың қасбетін жаңа жылдық мерекелік безендіру бойынша жұмыстар кешенін орындауға міндетті.
Дизайн ашық ауада пайдалануға арналған ақ түсті жеңіл сәндік элементтерді қолдану арқылы жүзеге асырылады.
Барлық жұмыстар ғимараттың қасбеті бойынша жарық элементтерінің біркелкі және эстетикалық орналасуын қамтамасыз ете отырып, сапалы, ұқыпты және қауіпсіз орындалуы керек.
Жеңіл жабдықтар мен материалдар атмосфералық жауын-шашынның, желдің және аязды температураның әсерінен ашық ауада пайдалануға жарамды болуы тиіс.
3. Негізгі техникалық сипаттамалары
№ Атауы Техникалық сипаттамалары Саны
1 сәндік жаңа жылдық элементтер "Жарық таяқшасы" / жарықдиодты түтік (түтік) сыртқы жарықдиодты жарық түтігі (түтік), ұзындығы 1 метр, жарқырау түсі ақ, қуат кернеуі 220 В, қорғаныс дәрежесі IP65-тен төмен емес, ылғалға төзімді және аязға төзімді сыммен (ПВХ, резеңке немесе силикон). Элемент сыртқы қолдануға арналған болуы керек.	50 дана.
2 "Сарқырама" гирляндасы "Сарқырама" типті көше жарықдиодты гирляндасы, жарқырау түсі ақ, өлшемі 6 × 3 м, сыртқы қолдануға арналған, ылғалға төзімді өнімділігі және электр желісіне қауіпсіз қосылу мүмкіндігі бар.	2 дана.
3 сәндік элементтерді орналастыру Тапсырыс берушімен келісілген орналастыру схемасына сәйкес қасбеттің сәулеттік элементтері бойынша біркелкі үлестіре отырып, екі қабатты ғимараттың қасбеті бойынша жарық элементтерін монтаждау.	1 жұмыстар кешені
4 бекіту құрылымдардың тұрақтылығын және ғимараттың қасбетінің сақталуын қамтамасыз ететін қажетті бекіту материалдарын пайдалана отырып, жарық элементтерін сенімді және қауіпсіз бекіту.	1 жинақ
5 Электр байланысы жарық элементтерін электр қауіпсіздігі талаптарын сақтай отырып, объектінің қолданыстағы электр желісіне қосу.	
6 кабельдік өнім электр кабельдері, ұзартқыштар, жалғағыш сымдар және жарық жабдығын қосу үшін өзге де қажетті элементтер.	
7 адаптерлер мен қосқыш элементтер барлық қажетті адаптерлер, қосқыштар, коннекторлар, дистрибьюторлар, қосқыштар және монтаждау мен қосуға арналған басқа компоненттер.	
8 Электр қосылыстарын қорғау сыртқы пайдалануға арналған материалдарды пайдалана отырып, электр қосылыстарын ылғалдың, атмосфералық жауын-шашынның және теріс температураның әсерінен қорғау.	
9 көтеру құралдары екі қабатты ғимараттың қасбетінде монтаждау жұмыстарын орындау үшін АВТО мұнараны, автогидро көтергішті не қауіпсіздік талаптарына сәйкес келетін басқа да көтергіш жабдықты беру және пайдалану.	
10 Монтаждау Монтаждау 50 Жарық декоративті элементтері және 2 "Сарқырама" гирляндасы, оның ішінде орнату, бекіту, қажетті кабельдерді төсеу және электр байланысы.	
			
11 шығын материалдары барлық қажетті шығын материалдары: бекіткіштер, кабельдер, ұзартқыштар, адаптерлер, қосқыштар, қысқыштар, қапсырмалар, оқшаулағыш және герметикалық материалдар және өзге де жиынтықтауыштар.	
4. Жеңіл сәндік элементтерге қойылатын талаптар
Жеңіл сәндік элементтер:
* ашық ауада пайдалануға арналған;
* әрқайсысының ұзындығы 1 метр;
* жарқырау түсі ақ;
* 220 В кернеуі бар;
* қоршаған ортаның әсерінен қорғау дәрежесі IP65-тен төмен емес;
* ылғалға төзімді және аязға төзімді сымға ие болыңыз;
* жарамды және механикалық зақымдалмаған;
* біртұтас құрылымға ие болыңыз;
* жалаңаш ток өткізгіш бөліктері жоқ;
* сенімді байланыстар мен бекіту элементтері бар;
* қасбеттің біркелкі жарық дизайнын қамтамасыз ету;
* тиісті жабдыққа қолданылатын Қазақстан Республикасының қолданыстағы техникалық регламенттері мен нормативтік құжаттарының талаптарына сәйкес келу.
5. "Сарқырама" гирляндаларына қойылатын талаптар
Гирляндалар болуы керек:
* сыртқы қолдануға арналған;
* жарқырау түсі ақ;
* әрқайсысының өлшемі 6 × 3 м болуы керек;
* ылғалға төзімді өнімділікке ие болыңыз;
* теріс температурада пайдалануға жарамды болу;
* жарамды кабельдер, қосылыстар және жарық элементтері болуы керек;
* электр желісіне қауіпсіз қосылу;
* қасбетке сенімді бекіту керек;
* ток өткізгіш бөліктерге зақым келтірмеу.
6. Монтаждау жұмыстарын орындауға қойылатын талаптар
Орнату екі қабатты ғимараттың қасбетінде жүзеге асырылады.
Орындаушы жұмысты орындау үшін қажетті жабдықты, құралдарды, персоналды және материалдарды дербес қамтамасыз етеді.
Монтаждау жұмыстарын жүргізу кезінде Орындаушы мыналарды қамтамасыз етуге міндетті:
* жарамды АВТО мұнараны/автогидро көтергішті немесе өзге де қауіпсіз көтергіш жабдықты пайдалану;
* биіктікте жұмыс істеу кезінде қауіпсіздік талаптарын сақтау;
* барлық элементтерді сенімді бекіту;
* электр кабельдерін қауіпсіз төсеу;
* электр қосылыстарын ылғалдан қорғау;
* еркін ілулі және қауіпті сымдардың болмауы;
* сәндік элементтердің құлау қаупінің болмауы;
* ғимараттың қасбетін сақтау.
7. Ғимараттың қасбетіне қойылатын талаптар
Жарық элементтерін бекіту ғимараттың қасбетіне негізсіз зақым келтірмеу үшін жүзеге асырылуы тиіс.
8. Қауіпсіздік талаптары
Рұқсат етілмейді:
* зақымдалған Жарық жабдықтарын пайдалану;
* зақымдалған кабельдерді, қосқыштарды және қосқыштарды пайдалану;
* жалаңаш ток өткізгіш бөліктердің болуы;
* адамдардың өмірі мен денсаулығына қауіп төндіретін кабельдерді төсеу;
* ақаулы АВТО мұнараны немесе басқа көтергіш жабдықты пайдалану;
* жарық элементтерін сенімсіз бекіту;
* биіктікте жұмыс істеу кезінде қауіпсіздік талаптарын бұза отырып жұмыстарды орындау;
* ашық ауада пайдалануға арналмаған жабдықты пайдалану.
9. Жұмыс құны
Ұсыныс бағасы жұмысты толық және сапалы орындау үшін қажетті Орындаушының барлық шығындарын қамтуы керек, соның ішінде:
• ұзындығы 1 метр болатын 50 жеңіл сәндік элементтердің құны;
* 2 "Сарқырама" гирляндасының құны 6 × 3 м;
* материалдар мен жабдықтарды жеткізу;
* тиеу-түсіру жұмыстары;
* көлік шығындары;
* орнату;
* АВТО-мұнара / АВТО-гидравликалық лифт;
* монтаждау персоналының жұмысы;
* электр кабельдері;
* ұзартқыш сымдар;
* адаптерлер;
* қосқыштар мен қосқыштар;
* бекіту материалдары;
* қысқыштар мен қапсырмалар;
* оқшаулағыш және тығыздағыш материалдар;
* басқа шығын материалдары;
* құралдар мен жабдықтар;
* қызметкерлерді жеке қорғау құралдары;
* электр компоненттері;
* жұмыстарды тиісінше орындау үшін қажетті өзге де шығыстар.
Жұмысты орындау үшін қажетті барлық шығын материалдары, жабдықтар, механизмдер, көлік шығындары және жұмыстар ұсыныс құнына қосылуы керек. Тапсырыс беруші тарапынан қосымша төлем жасалмайды.
10. Жұмыстың нәтижесі
Жұмыстың нәтижесі екі қабатты ғимараттың қасбетін толығымен орындалған жаңа жылдық көше дизайны болып табылады, оның ішінде:
* 50 дана. ұзындығы 1 метр, ақ түсті жеңіл сәндік элементтер;
* 2 дана "Сарқырама" көше жарықдиодты шамдары, өлшемі 6 × 3 м, ақ түсті;
* оларды жеткізу;
* орнату;
* сенімді бекіту;
* электр байланысы;
* қажетті кабельдермен, адаптерлермен, қосқыштармен және шығын материалдарымен қамтамасыз ету;
* қажетті көтергіш жабдықты пайдалану;
11. Кепілдік міндеттемелері
Орындаушы Тапсырыс беруші белгілеген пайдалану кезеңінде орындалған монтаждау жұмыстарының жарамдылығы мен сенімділігіне кепілдік береді.
Монтаждау кемшіліктері, бекітпелердің әлсіреуі, қосылыстардың ақаулары немесе Орындаушының кінәсінен туындаған өзге де кемшіліктер анықталған жағдайда Орындаушы оларды Тапсырыс берушімен келісілген мерзім ішінде өз есебінен жоюға міндетті.
12. Орындалған жұмыстарды қабылдау тәртібі
Орындалған жұмыстарды Тапсырыс беруші монтаждау жұмыстары мен тексеру аяқталғаннан кейін қабылдайды:
* белгіленген элементтер санының техникалық сипаттамаға сәйкестігі;
* қасбеттің сапасы мен біркелкілігі;
* бекіту сенімділігі;
* Жарық элементтерінің жарамдылығы;
* электр қосылымының қауіпсіздігі;
• осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкестігі.
