Приложение №1 к договору

Техническая спецификация на пошив и установку штор

Техническая спецификация на пошив и установку штор  включает выезд на замер, согласование дизайна и материалов, изготовление портьер/тюля, поставку карнизов и монтаж. 
Основные разделы технической спецификации
· Общие положения: Работы по пошиву штор  (пошив, изготовление, доставка, монтаж штор, тюля, ламбрекенов или сценических занавесов).
· Исходные данные объекта: Размеры оконных проемов 18,6м(ширина)*4,0м(высота), 6,0м (ширина)*4,0м(высота),  10,0м (ширина)*4,0м (высота). Длина карниза соответствует ширине проемов
· Требования к материалам:
· Материал предоставляется заказчиком  
· Комплектация:
· Подхваты, декоративные элементы.
· Карнизы потолочные скрытые двухрядные, кронштейны, заглушки, бегунки, крючки.
· Требования к качеству и работам:
· Обязательный предварительный выезд специалиста на замер.
· Качество обработки швов (отсутствие стяжек, ровные строчки, термообработка или подгиб краев).
· Монтаж карнизов и навеска/драпировка готовых изделий «под ключ».
· Гарантийные обязательства: срок гарантии на выполненные работы и фурнитуру (12 месяцев).
· Сроки и условия выполнения: в течении 15 дней со дня заключения договора
· Тип помещения (административное здание,  зал, )
· Состав комплекта (тюль/портьеры  с карнизами и установкой)
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