


Техническая спецификация
Работы по изготовлению и установки вытяжки для производственного цеха


	Заказчик: Республиканское государственное предприятие “Информационно-производственный центр” Министерства внутренних дел Республики Казахстан
Настоящая техническая спецификация определяет требования к поставке, монтажу и вводу в эксплуатацию вытяжного зонта с электродвигателем, а также к выполнению работ по замене стеклопакета. Оборудование должно быть новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным. 

 Предмет закупки
Работы по изготовлению и установки вытяжки                                                .

Основные технические характеристики:
1. Тип изделия: вытяжной зонт размер 600 х 600 мм (длина и ширина)
2. Материал изготовления: нержавеющая сталь либо оцинкованная сталь.
3. Толщина металла: не менее 0,5 мм
4. Тип электродвигателя: электрический
5. Напряжение питания: 220 В / 50 Гц
6. Уровень шума: не более 65 дБ

Комплектность поставки:
1. Вытяжной зонт – 1 шт
2. Электродвигатель (вентилятор) – 1 шт
3. Обратный клапан – 1 шт
4. Труба оцинкованная 100 мм длина 1250 мм – 2 шт
5. Крепежные элементы

Работы по монтажу вытяжного зонта 
В состав работ входит:
1. Доставка оборудования к месту установки
2. Монтаж вытяжного зонта согласно проектным и техническим требованиям
3. Подключение электродвигателя к существующей электрической сети
4. Проверка работоспособности оборудования
5. Пуско-наладочные работы и сдача в эксплуатацию
Все монтажные работы должны выполняться квалифицированным персоналом с соблюдением правил техники безопасности и электробезопасности

Замена стеклопакета на пластиковую глухую конструкцию
Количество 1 (одна) единица 101 cм х 29 см

Назначение: обеспечение технологического выхода вытяжного канала через оконный проем.

Требование к конструкции:
1. Тип: пластиковая оконная глухая конструкция (без открывающихся створок)
2. Материал профиля: ПВХ
3. Цвет профиля: белый
4. Заполнение: сэндвич-панель / глухая вставка (без остекления)
5. Толщина заполнения: не менее 24 мм

Состав работ:
1. Демонтаж существующего стеклопакета
2. Изготовление пластиковой глухой конструкции по фактическим размерам
3. Устройство технологического отверстия для вывода вытяжного канала
4. Установка глухой конструкции в оконный проем
5. Герметизация стыков и примыканий
6. Проверка надежности крепления и герметичности

Требование к качеству и гарантии
     Поставщик предоставляет гарантию:
     На оборудование – не менее 12 месяцев
     На выполненные монтажные работы - не менее 12 месяцев 
     В течении гарантийного срока Поставщик обязан за свой счет устранять выявленные дефекты, возникшие по его вине.

Требование к участникам закупки
    Наличие опыта выполнения аналогичных работ
    Наличие квалифицированного персонала

Срок выполнения работ
    Срок поставки и выполнения работ: 15 рабочих дней с даты подписания договора

Адрес поставки и выполнения работ
    Адрес поставки оборудования и выполнения монтажных работ: 
    г. Актобе, ул. Жастар, 38.
    






























					        Техникалық сипаттама.
Тапсырыс беруші: Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің «Ақпараттық және өндірістік орталық» республикалық мемлекеттік кәсіпорны Осы техникалық сипаттама электр қозғалтқышы бар сорғыш қақпағын жеткізу, орнату және іске қосу, сондай-ақ қос әйнекті терезелерді ауыстыру талаптарын анықтайды. Жабдық жаңа, пайдаланылмаған және қайта жаңартылмаған болуы тиіс. 

Сатып алу объектісі
Электр қозғалтқышы (желдеткіш) бар сорғыш қақпағын жеткізу және орнату
Мақсаты: Бөлмедегі ластанған ауаны шығару.
Негізгі техникалық сипаттамалары:
1. Өнім түрі: сорғыш қақпақ, өлшемі 600 x 600 мм (ұзындығы және ені)
2. Материал: тот баспайтын болат немесе гальванизацияланған болат.
3. Металл қалыңдығы: 0,5 мм-ден кем емес
4. Электр қозғалтқышының түрі: электрлік
5. Жеткізу кернеуі: 220 В / 50 Гц
6. Дыбыс деңгейі: 65 дБ-ден аспайды

Жеткізу көлемі:
1. Экстракторлық қақпақ – 1 дана
2. Электр қозғалтқышы (желдеткіш) – 1 дана
3. Қайта ағызатын клапан – 1 дана.
4. Гальванизацияланған құбыр 100 мм, ұзындығы 1250 мм – 2 дана.
5. Бекіту элементтері

Сорып шығаратын қақпақты орнату жұмыстары 
Жұмысқа мыналар кіреді:
1. Жабдықты орнату орнына жеткізу
2. Желдету қақпағын жобалық және техникалық талаптарға сәйкес орнату
3. Электр қозғалтқышын бар электр желісіне қосу
4. Жабдықтың жұмыс істеу қабілетін тексеру
5. Іске қосу-реттеу жұмыстары және пайдалануға беру
Барлық орнату жұмыстары білікті мамандармен t ережелеріне сәйкес жүргізілуі тиіс

Екі қабатты әйнектелген терезені пластикалық бекітілген терезеге ауыстыру
Саны: 1 (бір) дана 101 cм х 29 см
Мақсаты: терезе саңылауы арқылы шығару желдеткіш құбырына технологиялық шығуды қамтамасыз ету.

Жобалау талаптары:
1. Түрі: пластиктен жасалған жалюзилі құрылым (ашылатын створкалары жоқ)
2. Профиль материалы: ПВХ
3. Профиль түсі: ақ
4. Құрамы: сэндвич-панель / жалюзилі кірістірме (әйнексіз)
5. Құрастыру қалыңдығы: кемінде 24 мм

Жұмыс көлемі:
1. Қос әйнекті терезені бөлшектеу
2. Нақты өлшемдерге сәйкес пластиктен бекітілген құрылымды дайындау
3. Шығару желдеткіш құбыры үшін технологиялық саңылауды орнату
4. Терезе саңылауына бекітілген құрылымды орнату
5. Қосылыстар мен түйістерді герметизациялау
6. Бекітудің сенімділігі мен тығыздығын тексеру


Сапа мен кепілдік талаптары
Жабдықтаушы кепілдік береді:
Жабдыққа – кемінде 12 ай



Орындалған монтаждық жұмыстарға – кемінде 12 ай 
3.2. Кепілдік мерзімі ішінде Жабдықтаушы өз кінәсінен туындаған кез келген ақауларды өз қаражатына жоюға міндетті.

Сатып алуға қатысушыларға қойылатын талаптар
Ұқсас жұмыстарды орындау тәжірибесі
Білікті кадрлардың болуы

Жұмысты аяқтау мерзімі
Жеткізу және аяқтау мерзімі: келісімшартқа қол қойылған күннен бастап 15 жұмыс күні ішінде.

Жеткізу және аяқтау мекенжайы
Жабдықты жеткізу және монтаж жұмыстарын аяқтау мекенжайы: 
Ақтөбе қаласы, Жастар көшесі, 38.
