Техническая спецификация на услугу по заправке кислородных баллонов

Услуга по заправке  кислородных баллонов в количестве 25 штук. 40 литр в баллоне.Требования к кислороду: Кислород газообразный, медицинский, в баллонах ГОСТ №5583-78. Самовывоз с заправочной станции
Кислород медицинский: объемное содержание кислорода 99,5%. Поставляемый кислород производится в соответствии с объемной долей кислорода не менее 99.5%; - объемная доля водяных паров не более 0.009 %; - содержание ацетилена – отсутствует; - содержание масла – отсутствует.
Оттегі баллонын толтыру қызметінің техникалық сипаттамалары
25 дана мөлшерінде оттегі баллондарын құю жөніндегі қызмет. Цилиндрде 40 литр.Оттегіге қойылатын талаптар: газ тәрізді оттегі, медициналық, ГОСТ №5583-78 баллондарында. Жанармай құю станциясынан алып кету
Медициналық оттегі: оттегінің көлемдік мөлшері 99,5%. Жеткізілетін оттегі оттегінің көлемдік үлесі кемінде 99.5% - ға сәйкес өндіріледі; - су буының көлемдік үлесі 0.009% – дан аспайды; - ацетилен құрамы – жоқ; - май құрамы-жоқ.
