Техническая спецификация
на оказание услуг по заправке баллонов кислородом


	№
п/п
	Требование 
технической спецификации
	Описание

	1
	Наименование услуг:
	Услуги по заправке баллонов техническим кислородом

	2
	Количество:
	1

	3
	Единица измерения:
	Услуга

	4
	Место оказания услуг:
	г. Астана, ул. Домалак ана, дом 11

	5
	Периодичность оказания услуг
	по заявке Заказчика 

	6
	Функциональные характеристики
	Технический кислород предназначен для использования сервисной и монтажной службой при выполнении газопламенных работ, в том числе для пайки медных трубопроводов, нагрева медных труб и соединительных элементов.

	7
	Полное описание, требуемые услуги (условия оказания услуг)
	Заправка баллонов осуществляется техническим газообразным кислородом (O₂) в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, применимыми нормативно-техническими документами, технической документацией на соответствующий тип баллона и технологическим регламентом организации, осуществляющей наполнение баллонов. Качество технического кислорода должно соответствовать требованиям применимого стандарта и/или нормативно-технической документации. Общее количество заправляемого технического кислорода — 40 кг. Количество кислорода при каждой заправке определяется исходя из вместимости баллона, его рабочего давления и допустимых параметров наполнения. Контроль количества заправленного кислорода обязателен. Контроль герметичности вентиля и соединений после заправки обязателен. Исполнитель не осуществляет заправку баллона при выявлении повреждений корпуса, неисправности вентиля, истечения установленного срока технического освидетельствования либо иных дефектов, препятствующих безопасному наполнению. Услуга считается оказанной после: 1) передачи Заказчику заправленных баллонов; 2) проверки количества переданных баллонов; 3) проверки маркировки и внешнего состояния баллонов; 4) предоставления предусмотренных сопроводительных документов; 5) подписания сторонами акта оказанных услуг и/или иного документа, предусмотренного договором.

	8
	Качественные характеристики товара:
	Исполнитель несет ответственность за соответствие отпущенного технического кислорода заявленному виду, количеству и установленным требованиям качества. По требованию Заказчика Исполнитель предоставляет документы, подтверждающие качество технического кислорода.

	9
	Эксплуатационные характеристики товара:
	Исполнитель гарантирует соответствие заправленного технического кислорода установленным требованиям качества и безопасности. После заправки баллоны должны быть герметичными, без утечек и пригодными для дальнейшей эксплуатации в соответствии с их техническим назначением.

	10
	Требование к потенциальному поставщику
	Исполнитель должен иметь необходимые разрешительные документы, лицензии, уведомления и/или иные документы, подтверждающие право на осуществление соответствующей деятельности, если наличие таких документов предусмотрено законодательством Республики Казахстан. Исполнитель должен соблюдать требования промышленной и пожарной безопасности при наполнении, обращении, хранении и, в случае осуществления им транспортировки, перевозке баллонов с техническим кислородом. При обращении с кислородом должны соблюдаться требования по недопущению его контакта с маслами, жировыми и иными веществами, способными создавать опасность.




























Техническая спецификация закупаемых товаров
оттегі баллондарын толтыру бойынша қызмет көрсетуге

	№
п/п
	Техникалық ерекшелік талабы
	Сипаттамасы

	1
	Қызмет көрсету атауы:
	Техникалық оттегімен баллондарды толтыру қызметі

	2
	Саны:
	1

	3
	Өлшем бірлігі:
	қызметі

	4
	Қызмет көрсету орны:
	Астана қ., Домалақ ана көшесі, 11-үй

	5
	Қызмет көрсету кезеңділігі:
	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша

	6
	Функционалдық сипаттамалары
	Техникалық оттегі сервистік және монтаждау қызметінің газ жалынымен жұмыс істеу кезінде, соның ішінде мыс құбырларын дәнекерлеу, мыс құбырлары мен жалғастырушы элементтерін қыздыру үшін пайдалануға арналған.

	7
	Толық сипаттамасы, талап етілетін қызметтер (қызмет көрсету шарттары)
	Баллондарды толтыру Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына, қолданыстағы нормативтік-техникалық құжаттарға, баллонның тиісті түріне арналған техникалық құжаттамаға және баллондарды толтыруды жүзеге асыратын ұйымның технологиялық регламентіне сәйкес техникалық газ тәрізді оттегімен (O₂) жүзеге асырылады. Техникалық оттегінің сапасы қолданыстағы стандарттың және/немесе нормативтік-техникалық құжаттаманың талаптарына сәйкес келуі тиіс. Толтырылатын техникалық оттегінің жалпы мөлшері — 40 кг. Әрбір толтыру кезіндегі оттегінің мөлшері баллонның сыйымдылығына, оның жұмыс қысымына және толтырудың рұқсат етілген параметрлеріне қарай анықталады. Толтырылған оттегінің мөлшерін бақылау міндетті. Толтырғаннан кейін вентиль мен қосылыстардың герметикалығын тексеру міндетті. Орындаушы баллон корпусының зақымдануы, вентильдің ақаулығы, техникалық куәландырудың белгіленген мерзімінің өтіп кетуі немесе қауіпсіз толтыруға кедергі келтіретін өзге де ақаулар анықталған жағдайда баллонды толтырмайды. Қызмет мынадай жағдайларда көрсетілген болып есептеледі: 1) толтырылған баллондар Тапсырыс берушіге берілгеннен кейін; 2) берілген баллондардың саны тексерілгеннен кейін; 3) баллондардың таңбалануы мен сыртқы жағдайы тексерілгеннен кейін; 4) көзделген ілеспе құжаттар ұсынылғаннан кейін; 5) тараптар қызмет көрсету актісіне және/немесе шартта көзделген өзге де құжатқа қол қойғаннан кейін.

	8
	Тауардың сапалық сипаттамалары:
	Орындаушы берілген техникалық оттегінің мәлімделген түрге, мөлшерге және белгіленген сапа талаптарына сәйкестігі үшін жауап береді. Тапсырыс берушінің талабы бойынша Орындаушы техникалық оттегінің сапасын растайтын құжаттарды ұсынады.

	9
	Тауардың пайдалану сипаттамалары:
	Орындаушы толтырылған техникалық оттегінің сапа мен қауіпсіздіктің белгіленген талаптарына сәйкестігіне кепілдік береді. Толтырылғаннан кейін баллондар герметикалық болуы тиіс... (мәтін үзілген).

	10
	Әлеуетті жеткізушіге қойылатын талаптар
	Орындаушы Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайда, тиісті қызметті жүзеге асыру құқығын растайтын қажетті рұқсат құжаттарына, лицензияларға, хабарламаларға және/немесе өзге де құжаттарға ие болуы тиіс. Орындаушы техникалық оттегі бар баллондарды толтыру, олармен жұмыс істеу, сақтау және егер ол тасымалдауды жүзеге асырған жағдайда, оларды тасымалдау кезінде өнеркәсіптік және өрт қауіпсіздігі талаптарын сақтауы тиіс. Оттегімен жұмыс істеген кезде оның майлармен, майлы және қауіп төндіруі мүмкін өзге де заттармен жанасуына жол бермеу жөніндегі талаптар сақталуы тиіс



