         

Устройство навеса для техники 
Навес 13м х 8 м (104 м2)
1) Обварка, установка, бетонирование 104 м2 х 9000 тг.
2) Установка балок, обрешетки и кровля профлистом на высоте 5 м 
3) Обшивка с 3-х сторон профлистом:
               Задняя 18 м х 3,5 м = 45,5 м2
               Боковые 8м х 4,2 м = 33,6м2 х 2 = 67,2м2
               45,5м2 + 67,2м2=112,7м2 

Заливка бетоном стяжки помещения склада
1) Склад 3м х 6м х 3000 тг 
2) Склад автозапчастей 4м х 6м 
3) Переход к складам 6м х 2м 
4) Сварочный цех 5м х 6м 
5) Склад для хранения угля 5м х 6м 

Урочище  «Екіаша» Тентекское лесничество
Устройство терассы, крыльца
1) Забетонировать 6 столбов, обварка, покраска.
2) Накрыть профлистом 
3) Установка деревянных балок, обрешетки и накрыть профлистом 

Устройство ограждения конторы Тентекского лесничества
1) Установка столбов 
2) Монтаж ограждения 35м 

Строительство ограждения кардона на питомнике аула «Майлышат»
1) Установка столбов на бетон 12 шт 
2) Монтаж ограждения 27м 
3) Лестничный марш бетонный 12м2 
4) Стяжка бетонная «Беседка» 8м2 
5) Навес 6м х 1,70м, бетонирование, обварка, накрыть профлистом –Установка перила бетонирование стоек, обварка 
6) Установка малого забора, бетонирование, обварка 
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Техникаға арналған шатырдың құрылысы 
Шатыр 13м х 8 м (104 м2)
1) Дәнекерлеу, орнату , бетондау104 м2 
2) 5м биіктікте балкаларды, тақтайларды орнату және профлисттармен шатырды жабу 
3) 3 жағынан профлистпен қаптау :
              Артқы жағы 18 м х 3,5 м = 45,5 м2
    Бүйір жақтары 8м х 4,2 м = 33,6м2 х 2 = 67,2м2

Қойма еденіне бетон жабынын құю
1) Қойма 3м х 6м 
2) Автобөлшектер коймасын 4м х 6м 
3) Қоймаларға баратын бөлме 6м х 2м 
4) Дәнекерлеу цехы 5м х 6м 
5) Көмір сақтау қоймасы 5м х 6м 

Тентек орманшылығының «Екіаша» шатқалы 
Терасса және табалдырық салу 
1) 6 бағананы бетондау, дәнекерлеу және бояу 
2) Профлистпен жабу
3) Ағаш балкаларды және тақтайларды орнату, профлистпен қаптау 

Тентек орманшылығының кеңсесінің айналасын қоршау
1) Бағаналарды орнату 
2) 35 м қоршауды монтаждау 

«Майлышат» ауылындағы тұқымбақта қошау орнату 
1) Бетонға тіректерге орнату 12 дана 
2) 27м қоршауды монтаждау 
3) Бетон баспалдақ орнату 12м2 
4) Беседка бетон құю 8м2 
5) 6м х 1,70мшатырды бетонға орнату, дәнекерлеу, профлистпен жабу 
6) Қошауларды орнату, бағаналарды орнату, дәнекерлеу 
7) Шағын қоршау орнату, бетондау, дәнекерлеу 







