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Шартқа 2 қосымша

Сатып алынатын жұмыстардың, қызметтердің техникалық ерекшеліктері 
	№ р/с
	Жұмыстардың атауы
	Жұмыстардың, қызметтердің техникалық ерекшеліктері

	1
	2
	3

	  1.
	Жолдарды қардан тазалау және шығару қызметтері
	1. Автокөлік және жұк тасымалдау техникасы нақты қолда болуы тиісті, Ротордың және қарды шығаруға арналған жабдықтың болуы.
 2. Жұмыстарды атқару кезінде еңбекті қорғау және техника қауіпсіздігін сақтау.

3. Нысанда аумағындағы тәртіп ережесін сақтау.

4. Ғимараттың және оның аймағындағы желетерды, орналыстырылған бордюрлерге зақым келтірмей жұмыстарды жүргізу.

5. Орындаушы зақым келтірген жағдайда, зақымдалған нысанға өз қаражатымен қайта қалпына келтіру жұмыстарың жүргізеді.

6. Қысқы тайғақтықтың пайда болу кезеңінде бірінші кезекте нашар көрінетін жол учаскелерін, төмен радиустағы тік еңістер мен қисықтарды, бір деңгейдегі қиылыстарды, елді мекендерде өтетін жол учаскелерін, жасанды құрылыстарға кіреберістерді және шұғыл тежеу талап етілетін барлық басқа орындарды бақылау қажет. Бұл учаскелерде шиналардың жолға іліну коэффициентін арттыратын материалдарды шашырату қажет. Жолды толтыру үшін қолданылатын материалдар оны ластамауы керек, оңай құлап кетуі керек. Бөлшектердің мөлшері 5 мм-ден аспауы керек.құмды ірі және орташа түйіршікті қолдану керек. Қар тазалау техникасы жыпылықтайтын маякпен жабдықталуы керек.

7. Қызмет көрсету орыны – Қарабұлақ ауылы Степногорск қаласы.

8. Қар шығару Тапсырыс берушінің өтініші бойынша түскен сәттен бастап қоғамдық көліктерге арналған олдарды тазалау үшін 1 сағат ішінде жүргізіледі.
 (өтінімдер санын ауа-райына және қардың көлеміне байланысты Тапсырыс беруші айқындайды).



                                                                                                                                                                                                         Приложение 2 к Договору 
Техническая спецификация закупаемых работ, услуг
	№
п/п
	Наименование работ
	Техническая спецификация, характеристика работ, услуг

	1
	2
	3

	1.
	Услуги по вывозу и очистке дорог от снега
	1. Наличие необходимой автотранспортной и погрузочной техники, наличие ротора и техники для вывоза снега.
2. Соблюдение охраны труда  и техники безопасности при проведении работ по вывозу снега.

3. Соблюдение режима и порядка на объекте.

4. Производить работы без повреждений насаждений, бордюр, зданий и сооружений.

5. В случае повреждений Поставщик будет обязан восстановить поврежденные объекты за счет собственных средств.
6. . В период возникновения зимней скользкости в первую очередь необходимо следить за плохо видимыми участками дорог, крутыми склонами и кривыми в низком радиусе, пересечениями на одном уровне, участками дорог, проходящими в населенных пунктах, подъездами к искусственным сооружениям и всеми другими местами, где требуется экстренное торможение. На этих участках необходимо распылять материалы, повышающие коэффициент сцепления шин с дорогой. Материалы, используемые для заполнения дорожки, не должны пачкать ее, она должна легко разрушаться. Размер деталей не должен превышать 5 мм.песок следует использовать крупно и среднезернистый. Снегоуборочная техника должна быть оснащена мигающим маячком. 
7.  Место оказания услуг – город Степногорск село Карабулак.
8. Уборка снега производится по заявке Заказчика в течении 1 часа для расчистки дорог для движения общественного транспорта  с момента поступления. Поставщику (количество заявок определяет Заказчик, в зависимости от погодных условий и от объёма снега).



