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	1
	Қара түсті, күңгірт беті бар керме төбені орнатуға арналған материалдарды жеткізу және жарықдиодты спот-шамдарды орнату жұмыстарын орындау.
Техникалық сипаттамалары және жұмыстардың көлемі 
1. Керме төбеге арналған төбе жабыны 
Үй-жайлардың ішіне керме төбе орнатуға арналған, қара түсті, күңгірт беті бар ПВХ төбе жабыны 54 м².
2. Бекіту профилі (багет) 
Керме төбе жабынын үй-жайдың периметрі бойынша сенімді бекітуге арналған алюминий немесе ПВХ профиль нақты өлшемдер бойынша.
3. Бекіту және монтаждау элементтері
Төбе жүйесін монтаждау үшін қажетті бекіткіштер, жалғағыш элементтер және жиынтықтаушы бөлшектер.
4. Жарықдиодты спот-шамдар
Үй-жайды жарық әрі біркелкі жарықтандыруды қамтамасыз ететін кіріктірілетін немесе сыртқы орнатылатын жарықдиодты шамдар. Түс температурасы мен қуаты тапсырыс берушімен келісіледі 16 дана.
5. Спот-шамдарға арналған монтаждау платформалары
Керме төбеге жарықтандыру құрылғыларын сенімді орнатуға арналған платформалар мен ендірме элементтер 16 дана.
6. Электр монтаждау материалдары
Жарықтандыру құрылғыларын қосуға қажетті кабель, жалғағыш клеммалар, оқшаулағыш және басқа да қажетті материалдар.
7. Керме төбені монтаждау
Өлшем алу, негізді дайындау, бекіту профилін орнату, төбе жабынын монтаждау және керу, түйіскен жерлерін өңдеу 54 м².
8. Спот-шамдарды орнату
Орнату орындарын белгілеу, платформаларды монтаждау, шамдарды орнату, электр желісіне қосу және жұмысқа жарамдылығын тексеру 16 дана.
9. Орындалған жұмыстарды тексеру және тапсыру
Монтаждау сапасын, төбе жабынының біркелкі керілуін, бекітпелердің сенімділігін және жарықтандыру жүйесінің жұмысқа жарамдылығын тексеру; жұмыс орнын тазалау.
Сапаға қойылатын талаптар
Керме төбе біркелкі қара түсті, күңгірт беткейлі және тегіс болуы тиіс. Төбе бетінде салбырау, қатпарлар, зақымданулар және көзге көрінетін ақаулар болмауы қажет.
Төбе жабыны мен профильдердің бекітілуі сенімді болуы және өндірушінің талаптарына, сондай-ақ үй-жайдың пайдалану жағдайларына сәйкес келуі тиіс.
Спот-шамдар үй-жайды жарық әрі біркелкі жарықтандыруды қамтамасыз етуі, жарамды күйде болуы және сенімді бекітілуі тиіс.
Электр монтаждау жұмыстары электр қауіпсіздігі талаптары мен қолданыстағы нормаларды сақтай отырып орындалуы қажет.
Қолданылатын барлық материалдар жаңа, сапалы және тиісті жұмыс түрлеріне арналған болуы тиіс.
Жұмыстар аяқталғаннан кейін орындаушы монтаждау сапасын, барлық 16 спот-шамның жұмысқа жарамдылығын тексеріп, дайын нәтижені тапсырыс берушіге тапсыруға міндетті.
Жұмыстарды орындау мерзімі
Материалдарды жеткізу мен монтаждау жұмыстарын орындаудың жалпы мерзімі — жұмыстар басталған күннен бастап 5 (бес) күнтізбелік күн. Егер шартта мерзімді есептеудің өзге тәртібі белгіленсе, шарт талаптары қолданылады.
Жұмыстарды орындау шарттары
Жұмыстардың құнына барлық қажетті материалдар, жиынтықтаушы бөлшектер, қажет болған жағдайда жеткізу қызметі, ауданы 54 шаршы метр керме төбені монтаждау, 16 спот-шамды орнату және электр желісіне қосу, сондай-ақ жұмыс орнын тазалау кіруі тиіс.
Жұмыстарды орындау нәтижесі
Жалпы ауданы 54 шаршы метр болатын, қара түсті, күңгірт беті бар, пайдалануға дайын керме төбе. Төбеге 16 жарықдиодты спот-шам орнатылып, олардың жұмысқа жарамдылығы тексерілген болуы тиіс.
	Поставка материалов и выполнение монтажных работ по устройству натяжного потолка чёрного матового цвета с установкой светодиодных софитов.
Наименование материалов и работ
Технические характеристики
1. Натяжное потолочное полотно
ПВХ-полотно, цвет чёрный, матовая поверхность, предназначенное для устройства натяжных потолков внутри помещений 54 м².
2. Профиль крепёжный (багет)
Алюминиевый или ПВХ-профиль, предназначенный для надёжного крепления натяжного полотна по периметру помещения по фактическим замерам.
3. Крепёжные и монтажные элементы
Крепёж, соединительные элементы и комплектующие, необходимые для монтажа потолочной системы комплект.
4. Светодиодные софиты
Встраиваемые или накладные светодиодные светильники, обеспечивающие яркое и равномерное освещение помещения; цветовая температура и мощность согласовываются с заказчиком 16 шт.
5. Монтажные платформы для софитов
Платформы и закладные элементы для надёжной установки светильников в натяжной потолок 16 шт. 
6. Электромонтажные материалы
Кабель, соединительные клеммы, изоляционные и иные необходимые материалы для подключения осветительных приборов комплект.
7. Монтаж натяжного потолка
Замер, подготовка основания, установка крепёжного профиля, монтаж и натяжение полотна, обработка примыканий 54 м².
8. Установка софитов
Разметка мест установки, монтаж платформ, установка светильников, подключение и проверка работоспособности 16 шт.
9. Проверка и сдача выполненных работ
Проверка качества монтажа, равномерности натяжения полотна, надёжности крепления и работоспособности освещения; уборка рабочего места.
Требования к качеству 
Натяжной потолок должен иметь однородный чёрный матовый цвет, ровную поверхность, без провисаний, складок, повреждений и видимых дефектов.
Крепление полотна и профилей должно быть надёжным и соответствовать требованиям производителя и условиям помещения.
Софиты должны обеспечивать яркое и равномерное освещение помещения, быть исправными и надёжно закреплёнными.
Электромонтажные работы должны выполняться с соблюдением требований электробезопасности и действующих норм.
Все применяемые материалы должны быть новыми, качественными и предназначенными для соответствующего вида работ.
По завершении работ исполнитель обязан проверить качество монтажа, работоспособность всех 16 софитов и передать заказчику готовый результат.
Срок выполнения работ
Общий срок поставки материалов и выполнения монтажных работ — 5 (пять) календарных дней с даты начала работ, если иной порядок исчисления срока не установлен договором.
Условия выполнения работ
В стоимость должны входить материалы, комплектующие, доставка (при необходимости), монтаж натяжного потолка площадью 54 кв. м, установка и подключение 16 софитов, а также уборка места проведения работ.
Результат выполнения работ
Готовый к эксплуатации натяжной потолок чёрного матового цвета общей площадью 54 кв. м с установленными и проверенными 16 светодиодными софитами.
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