ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА
автоматты шлагбаумды сатып алуға және монтаждауға және жылдық техникалық қызмет көрсетуге

1. Сатып алынатын жұмыстардың жалпы сипаттамалары мен мақсаты:
• Сатып алу атауы: "кілтке дейін" автоматты шлагбаумды сатып алу және монтаждау, сондай-ақ орындалған жұмыстар актісі бекітілген сәттен бастап 12 ай ішінде техникалық қызмет көрсетуге (Тапсырыс берушімен келісім бойынша ай сайын не тоқсан сайын).
* Жеткізу және монтаждау орны: шарт талаптарына сәйкес / Тапсырыс берушінің мекенжайы.

2. Жабдыққа қойылатын талаптар:
2.1. Автоматты тосқауыл жинау
* Жебенің ұзындығы: 5 метр (алюминий, шағылыстырғыш, жұмсақ қорғаныс амортизаторы бар).
* Кіріктірілген басқару блогы бар тосқауыл тірегі.
* * Жебе ұстағыш резеңкеленген.
• Тепе-теңдік серіппесі.
* * Кемінде 5 дана Д/У пульті, оның ішінде ғимарат ішінде Д/У в түймешігін орнату.
• Кабель, сымдар, гофр, кабельканал және т. б.
* Ашылу/жабылу уақыты: 2.5-тен 6 секундқа дейін.
* Қуат кернеуі: шкаф -220; электр қозғалтқышы-24 (қауіпсіз кернеу).
* Корпусты қорғау дәрежесі (шкафтар): IP54-тен төмен емес.
* Жұмыс температурасының диапазоны: -40-Тан +55-ке дейін.
* Жабдық: шлагбаум шкафы, жебе, кіріктірілген басқару блогы, электр қуаты өшкен кезде механикалық құлыптан босату жүйесі, монтаждау негізі.

3. Құрылыс-монтаждау және іске қосу-баптау жұмыстарына қойылатын талаптар 
1.	Дайындық және жер жұмыстары: топырақты игеру, шлагбаум тұғырының астына бетон іргетас салу және ендірілген элементтерді ескере отырып, камера тірегі.
2.	Кабельдік трассалар: қорғаныс гофрленген құбырларда / PND арналарында Күштік және төмен токты кабельдерді төсеу.
3.	Орнату және іске қосу: жабдықты қатты бекіту, жебе серіппесін теңестіру, соңғы позицияларды реттеу, бейнекамераның көру бұрышын туралау, барлық қауіпсіздік және басқару жүйелерінің жұмыс қабілеттілігін кешенді тестілеу.

4. 12 ай ішінде техникалық қызмет көрсету қызметтеріне (ТҚК) қойылатын талаптар
Жеткізуші монтаждалған кешенге жоспарлы және авариялық қызмет көрсету бойынша 1 жыл ішінде қызмет көрсетуге міндеттенеді.
* ТҚК кезінде регламенттік жұмыстардың құрамы:
o механикалық қосылыстарды, якорь болттарын, серіппелердің керілуін және тепе-теңдігін тексеру, редуктордың жылжымалы тораптарын майлау.
o электр тізбектерін, қуат контактілерін, басқару блогының денсаулығын бақылау.
o қауіпсіздік фотоэлементтері мен бейнекамера линзаларын тексеру және тазалау.
o камераны туралау, көру бұрыштарын және сандарды бекіту сапасын тексеру.
* Авариялық шығу: ақаулар туындаған кезде Өнім беруші мамандарының кетуі Тапсырыс берушіден ресми өтінім алған сәттен бастап 24 сағаттан кешіктірілмей жүзеге асырылады.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
на приобретение и монтаж автоматического шлагбаума и годовое техническое облуживание

1. Общие характеристики и назначение закупаемых работ:
· Наименование закупа: Приобретение и монтаж автоматического шлагбаума «под ключ», а также на техническое обслуживание (ежемесячное либо ежеквартальное по согласованию с Заказчиком) в течение 12 месяцев с момента утверждения акта выполненных работ.
· Место поставки и монтажа: Согласно условиям договора /адрес Заказчика.
[bookmark: _GoBack]
2. Требования к оборудованию:
2.1. Автоматический шлагбаум в сборе
· Длина стрелы: 5 метров (алюминиевая, светоотражающая, с мягким защитным демпфером).
· Стойка шлагбаума со встроенным блоком управления.
· Ловитель для стрелы прорезиненная.
· Балансировочная пружина.
· Пульты Д/У в количестве не менее 5 штук, в том числе установка кнопки Д/У в внутри здания. 
· Кабель, проводы, гофра, кабельканал и т.д.
· Время открытия/закрытия: от 2.5 до 6 секунд.
· Напряжение питания: тумба —220; электродвигатель — 24 (безопасное напряжение).
· Степень защиты корпуса (тумбы): не ниже IP54.
· Диапазон рабочих температур: от -40 до +55.
· Комплектация: тумба шлагбаума, стрела, встроенный блок управления, система механической разблокировки при отключении электроэнергии, монтажное основание.
· 
3. Требования к строительно-монтажным и пусконаладочным работам 
1. Подготовительные и земляные работы: разработка грунта, устройство бетонного фундамента под тумбу шлагбаума и стойку камеры с учетом закладных элементов.
2. Кабельные трассы: прокладка силовых и слаботочных кабелей в защитных гофрированных трубах / ПНД-каналах.
3. Монтаж и пусконаладка: жесткое закрепление оборудования, балансировка пружины стрелы, настройка конечных положений, юстировка угла обзора видеокамеры, комплексное тестирование работоспособности всех систем безопасности и управления.

4. Требования к услугам по техническому обслуживанию (ТО) в течение 12 месяцев
Поставщик обязуется оказывать обслуживание  по плановому и аварийному обслуживанию смонтированного комплекса в течение 1 года.
· Состав регламентных работ при ТО:
· Проверка механических соединений, анкерных болтов, натяжения и балансировки пружин, смазка подвижных узлов редуктора.
· Контроль электрических цепей, контактов питания, исправности блока управления.
· Проверка и очистка линз фотоэлементов безопасности и видеокамеры.
· Юстировка камеры, проверка углов обзора и качества фиксации номеров.
· Аварийный выезд: при возникновении неисправностей выезд специалистов Поставщика осуществляется не позднее 24 часов с момента получения официальной заявки от Заказчика.
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