


Техническая спецификация



Испытание внутреннего противопожарного водопровода и кранов (19 пожарных кранов) и наружных пожарных гидрантов (1шт)  , перемотка пожарных рукавов (19шт), проверка работоспособности пожарных насосов-повысителей на давление воды (2шт)в учебном и спальном корпусе.
После проведения вышеперечисленных работ, обязательно требуются акты, протокола  и заключения по результатам испытаний.





Техникалық ерекшелік
[bookmark: _GoBack]Ішкі өртке қарсы су құбырлары мен шүмектерді сынау (19 өртке қарсы кран) және сыртқы өрт гидранттары (1шт), өрт сөндіру түтіктерін кері айландыру (19 дана), өртке қарсы сорғылардың өнімділігін судың қысымына қарай өлшемін тексеру (2 дана) жатақхана және оқу ғимаратында.

Жоғарыда аталған жұмыстарды орындағаннан кейін сынақ нәтижелері бойынша актілер, хаттамалар және қорытындылар қажет.


