ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК
5546 әскери бөлімінде көрсетілетін қызметті жеткізушінің материалын пайдалана отырып, казарманың желдету жүйесін орнатуға арналған техникалық ерекшелік, мекенжайы: Атырау қаласы, Водников-3, 14-көше, 6-құрылыс.

1. Жалпы мәліметтер 
Объект: Казарма. 
Атауы: Казарма ғимаратында желдету жүйесін монтаждау бойынша жұмыстар. Жұмыстың мақсаты: Казарма үй-жайларында нормативтік ауа алмасуды және санитарлық-гигиеналық жағдайларды қамтамасыз ету. 
Жұмыс режимі: жыл бойы (қыс-жаз).
Қолдану саласы: тұрғын үй-жай, 
2. Жұмыс көлемі. 
Ішке сору-сыртқа тарату желдеткішін монтаждау; 
Санитариялық тораптар мен себезгі бөлмелерінде қаңғыбас желдеткіш құрылғысы; Желдету жабдығы мен ауа арналарын монтаждау;
 Іске қосу-жөндеу. 
3. Талаптар: 
Желдету жүйесі ҚР ҚН талаптарына сәйкес болуы тиіс; 
Жабдықтар мен материалдар - жаңа, сертификатталған; 
Шу деңгейі - рұқсат етілген нормалар шегінде.
Жұмыс тәртібі: қыздыру/желдету.
     4.Ауа өткізгіштер 
Типі: тікбұрышты, мырышталған болат. 
Металдың қалыңдығы: кемінде 0,7 мм. 
     5. Корпус және конструкция.
Корпустың материалы: мырышталған болат.
 Жылу және шу оқшаулау: минералды мақта, қалыңдығы кемінде 25 мм. 
Шу деңгейі: 65 дБ-ден аспайды,
 Корпустың қорғау класы: IP44 
     6. Қауіпсіздік талаптары.
Өрт және электр қауіпсіздігі талаптарына сәйкестігі. 
Автоматты қорғаудың болуы. 
Жабдықты міндетті түрде жерге қосу. 
- ауа өткізгіштерді қабырға арқылы, монтаждау саңылауы арқылы монтаждауды жүргізу. Көшеге шығу орны лауазымы монтаждау көбігімен герметизацияланған болуы тиіс. Сыртында ауа өткізгіш каналына түсуі мүмкін жауын-шашын тұнбайтын және 3-5 еңіске орнатылатын, аспапқа жәндіктер мен ұсақ қоқыстардың түсуін бұғаттайтын декоративтік тор орнатылады.
 - монтаждау үшін орама мырышталған ауа өткізгіштерді пайдалану керек, Мырышталған ауа өткізгіш қолданыстағы диффузорлармен иілгіш ауа өткізгішпен қосылуы тиіс, барлығы 4 бұрғыш болуы тиіс; 
- өткізуді көздеу керек. қосу трассасының ұзындығы кемінде 30 метр, кәбілдің диаметрі 5х6 мм2; 
- желдеткіш 220В – 2 дана, 380В – 2 дана болуы тиіс;
 - құбыр мен электрмен қоректендіруді монтаждау жасырын жүргізілуі, не барлығын төсеуі тиіс кабель-арнадағы коммуникациялар;
 - барлық құрылыс, шығыс материалдары (монтаждық қапсырмалар, өздігінен кескіштер, болттар, гайкалар, анкерлер, қамыттар, конденсатты бұруға арналған түтіктер мен шлангілер, жылытқыштар және т.б.), сондай-ақ сыртқа тарату желдеткішін орнатуға арналған жөндеу құралдары жеткізілетін жабдықтың сертификаттары болуы және Қазақстан Республикасында бекітілген МЕМСТ-қа сәйкес келуі тиіс;
 - жүйенің қандай да бір бөлшегі істен шыққан жағдайда, сондай-ақ жүйенің қандай да бір бөлшегі істен шыққан жағдайда резервтік шешімді көздеу қажет.
 - «Орындаушы» жүргізілген жөндеу жұмыстарына ұйым басшысының (АҚ, ЖШС, ЖК) қолы және мөрі қойылып, 12 ай мерзімге кепілдік беруге тиіс; 
- тауар тұрмыстық болуы тиіс. жаңа, пайдаланылмаған, 2025 жылдан ерте емес дайындалған.
 - барлық жұмыстар «Қазақстан Республикасының стандарттық нормалары мен № 402 - 42 - 2006 бұйрықтарының» (жылыту, желдету және ауа баптау) талаптарына сәйкес болуы тиіс.







ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 
для установки системы вентиляции казармы с использованием материала поставщика оказываемой услуги на воинской части 5546 по адресу: г. Атырау, Водников-3, улица 14, строение 6.

1. Общие сведения
Объект: Казарма.
Наименование: Работы по монтажу системы вентиляции в здании казармы.
Цель работ: Обеспечение нормативного воздухобмена и санитарно-гигенических условий в помещениях казармы.
[bookmark: _GoBack]Режим работы: круглогодичный (зима-лето).
Область применения: жилые помещение.
1. Объем работ.
Монтаж приточно-вытяжной вентиляции;
Устройство вытожной вентиляции в санитарных узлах и душевых;
Монтаж вентиляционного оборудования и воздуховодов;
Пуско-наладочные работы;
1. Требования:
Система вентиляции должна соответствовать требованиям СН РК;
Оборудование и материалы- новое,сертифицированные;
Уровень шума – в пределах допустимых норм.
Режимы работы: нагрев/вентиляция.
    4. Воздуховоды
Тип: прямоугольные, оцинкованная сталь.
Толщина металла: не менее 0,7мм.
    5.  Корпус и конструкция
Материал корпуса: оцинкованная сталь.
Тепло и шумоизоляция: минеральная вата, толщина не менее 25мм.
Уровень шума: не более 65дБ.
Класс защиты корпуса: IP44
       6. Требования безопасности
Соответствие требованием пожарной и электробезопасности.
Наличие автоматической защиты.
Обязательное заземление оборудования.
- произвести монтаж воздуховодов сквозь стену, через монтажное отверстие. Место выхода на улицу должно быть за герметизировано монтажной пеной. Снаружи установить декоративную решетку, блокирующая попадание в прибор насекомых и мелкого мусора, чтобы осадки, которые могут попасть в канал воздуховода, в нем не застаивался и монтировался под наклоном в 3 - 5 градусов вниз в сторону улицы;
- для монтажа использовать навивные оцинкованные воздуховоды. Оцинкованный воздуховод должен быть соединен с существующими диффузорами гибким воздуховодом, всего должно быть 4 отводов;
- предусмотреть подведение электропитания устанавливаемому оборудованию. Длина трассы подключения должна быть не менее 30 метров, диаметр кабеля 5х6 мм2;
- вентилятор 220В – 2шт, 380В – 2 шт.;
- монтаж трубопровода и электропитания должен быть произведен скрытно, либо уложить все коммуникации в кабель-канал;
-все строительные, расходные материалы (монтажные скобы, саморезы, болты, гайки, анкеры, хомуты, трубки и шланги для отвода конденсата, утеплители и т.д.),а так же ремонтные инструменты для установки вытяжной вентиляции за счет «Исполнителя». Поставляемое оборудование должно иметь сертификаты и соответствовать ГОСТам, утвержденным в Республике Казахстан;
- необходимо предусмотреть резервное решение в случае выхода из строя какой - либо детали системы, а так же чтобы вентиляция была незаметна либо органично вписывалась в интерьер помещения;
- «Исполнитель» должен предоставить гарантию на проведенные ремонтные работы сроком на 12 месяцев с подписью и печатью руководителя организации 
(АО, ТОО, ИП);
- товар должен быт новым, не использованным, не ранее 2025 г. изготовления.
- все работы должны соответствовать требованиям «Стандартных норм 
и приказов Республики Казахстан за № 402 - 42 - 2006» (отопление, вентиляция 
и кондиционирование).

Начальник квартирно - эксплуатационной службы
подполковник	Д. Щербаков












