Техническая спецификация
Работы по изготовлению напольных вешалок для раздевалки спортивного зала со скамьёй и крючками.
Количество: 4 штуки.
Технические требования к результату работ
1. Изготовить 4 напольные вешалки со скамьёй, спинкой и крючками для одежды.
2. Габаритные размеры одной вешалки: ширина — 1800 мм, глубина — 400 мм, высота — 1800 мм. Допускается отклонение по каждому размеру не более ±20 мм.
3. Каркас, основание и опорные элементы изготовить из стального профиля сечением не менее 25 × 25 мм, с толщиной стенки не менее 1,5 мм.
4. Металлические элементы должны иметь защитно-декоративное лакокрасочное покрытие, нанесённое после изготовления каркаса.
5. Скамью изготовить из ламинированной древесно-стружечной плиты толщиной не менее 22 мм. Поверхность должна иметь влагостойкое защитное покрытие и быть пригодной для эксплуатации внутри помещения.
6. Конструкция должна включать спинку и от 15 до 20 крючков для одежды на каждую вешалку. Крючки должны быть прочно закреплены и расположены равномерно.
7. Конструкция должна быть устойчивой. Кромки и металлические элементы должны быть обработаны: не допускаются заусенцы, острые края и выступы, которые могут травмировать пользователей.
8. Материалы и комплектующие для выполнения работ предоставляет исполнитель. Материалы должны быть новыми, без повреждений и дефектов.
Состав работ и условия выполнения
Исполнитель выполняет замеры при необходимости, изготовление, доставку, разгрузку, сборку и установку четырёх вешалок в раздевалке спортивного зала Заказчика. Работы и установка выполняются за счёт исполнителя. Стоимость материалов, изготовления, доставки, разгрузки, сборки и установки должна быть включена в общую стоимость работ.

Техникалық сипаттама
Орындық пен ілгегі бар спорт залының киім ауыстыратын бөлмесіне арналған еден ілгіштерін жасау бойынша жұмыстар.
Саны: 4 дана.
Жұмыс нәтижесіне қойылатын техникалық талаптар
1. Орындық, Арқалық және киім ілгектері бар 4 еден ілгіштерін жасаңыз.
2. Бір ілгіштің жалпы өлшемдері: ені — 1800 мм, тереңдігі — 400 мм, биіктігі-1800 мм. әр өлшем бойынша ±20 мм аспайтын ауытқуға жол беріледі.
3. Қаңқаны, негізді және тірек элементтерін қимасы кемінде 25 × 25 мм, қабырғасының қалыңдығы кемінде 1,5 мм болат профильден жасау керек.
4. Металл элементтерде жақтау жасалғаннан кейін қолданылатын қорғаныс және сәндік бояу жабыны болуы керек.
5. Орындық қалыңдығы кемінде 22 мм ламинатталған тақтайшадан жасалған. беті ылғалға төзімді қорғаныс жабыны болуы керек және үй ішінде пайдалануға жарамды болуы керек.
6. Дизайн әр ілгіш үшін артқы және 15-тен 20-ға дейін киім ілгектерін қамтуы керек. Ілгектер мықтап бекітіліп, біркелкі орналасуы керек.
7. Дизайн тұрақты болуы керек. Шеттері мен металл элементтері өңделуі керек: пайдаланушыларды жарақаттауы мүмкін бөртпелерге, өткір жиектерге және жоталарға жол берілмейді.
8. Жұмыстарды орындау үшін материалдар мен компоненттерді Орындаушы ұсынады. Материалдар жаңа, зақымдалмаған және ақаусыз болуы керек.
Жұмыс құрамы және орындау шарттары
Орындаушы қажет болған жағдайда өлшеуді, Тапсырыс берушінің спорт залының киім ауыстыратын бөлмесінде төрт ілгішті дайындауды, жеткізуді, түсіруді, жинауды және орнатуды орындайды. Жұмыстар мен орнату Орындаушының есебінен жүзеге асырылады. Материалдардың, дайындаудың, жеткізудің, түсірудің, жинаудың және орнатудың құны жұмыстың жалпы құнына қосылуы керек.
