2-қосымша

ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК
Тауардың атауы: Бекіткіштері бар сыртқы москиттік тор, орнатуымен.
Саны:     92 дана.
Тордың өлшемі:   	65 см × 42       – 59 дана
                 			61 см × 38,8 см – 25 дана 
64 см × 75 см    – 2 дана
84 см × 62,6см  – 6 дана
Мақсаты:
Терезе ойығының ішкі жағынан орнатуға және бөлмені масалардың, шыбындардың және басқа да ұсақ жәндіктердің кіруінен қорғауға арналған.
Техникалық сипаттамалары:
· Москиттік тор жаңа, бұрын пайдаланылмаған болуы тиіс;
· тор материалы — шыныталшық (фибергласс) немесе пайдалану сипаттамалары бойынша ұқсас не одан жоғары материал;
· тор ұяшықтары ұсақ жәндіктердің өтуіне жол бермейтіндей ұсақ болуы тиіс;
· тордың жақтауы алюминий профилінен немесе беріктігі мен сапасы жағынан кем түспейтін материалдан жасалуы тиіс;
· жақтаудың түсі — ақ немесе Тапсырыс берушімен келісілген басқа түс;
· конструкция терезенің ішкі жағынан орнатуға бейімделген болуы тиіс;
· бекіту элементтері (бекіткіштер) жеткізілім жиынтығына толық көлемде кіруі тиіс;
· бекіткіштер торды терезе жақтауына берік бекітуді қамтамасыз етуі тиіс;
· москиттік тор терезені ашуға және жабуға кедергі келтірмеуі тиіс;
· орнатылғаннан кейін тор терезе жақтауына тығыз орналасып, саңылаулар қалмауы тиіс;
· тордың жақтауында майысулар, жарықтар, деформациялар және басқа да көзге көрінетін ақаулар болмауы тиіс.
Орнату жұмыстары:
Жеткізуші Тапсырыс беруші нысанда көрсеткен терезелерге 92 дана москиттік торды толық көлемде орнатып беруге міндетті.
Өлшеу, жеткізу, тасымалдау, қажетті бекіткіштер және орнату жұмыстары тауардың жалпы құнына енгізілуі тиіс.
Монтаждау жұмыстарын жүргізу кезінде терезе жақтауларының бүтіндігі сақталуы тиіс.
Орнату жұмыстары аяқталғаннан кейін әрбір тордың беріктігі, бекітілуінің сенімділігі және терезе ойығына сәйкестігі тексерілуі тиіс.
Сапаға қойылатын талаптар:
Тауар жаңа және сапалы, өндірістік ақауларсыз болуы тиіс.
Жеткізілетін тауар техникалық сипаттамаларға сәйкес келуі және пайдалануға толық дайын күйде тапсырылуы тиіс.
Кепілдік мерзімі:  Кемінде 12 ай.









Приложение 2
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
Наименование товара: Наружная москитная сетка с креплениями, с установкой.
Количество:   92 шт.
Размер сетки:   	65 см × 42       – 59 штука
                 		61 см × 38,8 см – 25 штука
64 см × 75 см    – 2 штука
84 см × 62,6см – 6 штука

Назначение:
Предназначена для установки с внутренней стороны оконного проема и защиты помещения от проникновения комаров, мух и других мелких насекомых.
Технические характеристики:
· Москитная сетка должна быть новой, ранее не использованной;
· материал сетки — стекловолокно (фибергласс) либо материал с аналогичными или более высокими эксплуатационными характеристиками;
· ячейки сетки должны быть достаточно мелкими, чтобы препятствовать проникновению мелких насекомых;
· рама сетки должна быть изготовлена из алюминиевого профиля либо материала, не уступающего ему по прочности и качеству;
· цвет рамы — белый либо иной цвет, согласованный с Заказчиком;
· конструкция должна быть адаптирована для установки с внутренней стороны окна;
· крепежные элементы (крепления) должны входить в комплект поставки в полном объеме;
· крепления должны обеспечивать надежную фиксацию сетки на оконной раме;
· москитная сетка не должна препятствовать открыванию и закрыванию окна;
· после установки сетка должна плотно прилегать к оконной раме, без образования зазоров;
· рама сетки не должна иметь изгибов, трещин, деформаций и других видимых дефектов.
Работы по установке:
[bookmark: _GoBack]Поставщик обязан полностью установить  92 шт. москитных сеток на указанные Заказчиком окна на объекте.
Замер, доставка, транспортировка, необходимые крепежные элементы и работы по установке должны быть включены в общую стоимость товара.
При проведении монтажных работ должна быть обеспечена сохранность оконных рам.
После завершения монтажных работ должна быть проверена прочность каждой сетки, надежность ее крепления и соответствие оконному проему.
Требования к качеству:
Товар должен быть новым и качественным, без производственных дефектов.
Поставляемый товар должен соответствовать техническим характеристикам и передаваться в состоянии, полностью готовом к эксплуатации.
Гарантийный срок:  Не менее 12 месяцев.
