Техническая спецификация
Наименование услуги: Установка двух новых электрических насосов для перекачки воды, замена мембраны расширительного бака и полная замена 15 шт. пердунов (с установкой новых).
1. Установка двух новых насосов
Услуга по монтажу и подключению двух новых электрических водяных насосов со следующими техническими характеристиками:
Наименование оборудования: Электрический вихревой водяной насос Pedrollo PQm 50.
Производитель: Pedrollo (Италия).
Технические характеристики:
1. Тип оборудования: электрический вихревой водяной насос.
2. Модель: PQm 50.
3. Номинальная мощность: 0,37 кВт (370 Вт).
4. Напряжение питания: 220–230 В.
5. Частота тока: 50 Гц.
6. Частота вращения: 2900 об/мин.
7. Степень защиты: IPX4.
8. Максимальный напор: до 35 м.
9. Страна производства: Италия.
Работы включают демонтаж старых насосов (при наличии), установку и подключение двух новых насосов, присоединение к существующей трубопроводной системе, проверку герметичности соединений и проверку работоспособности оборудования после монтажа.
Количество: 2 шт.
2. Замена мембраны расширительного бака
Услуга по демонтажу и вскрытию расширительного бака, извлечению изношенной мембраны, установке новой мембраны, сборке бака, проверке герметичности и восстановлению рабочего давления в соответствии с техническими требованиями оборудования.
Работы должны обеспечивать герметичность расширительного бака и его дальнейшую безопасную эксплуатацию.
Количество: 1 услуга.
3. Полная замена 15 шт. пердунов
Услуга по демонтажу 15 шт. существующих пердунов, установке 15 шт. новых изделий соответствующего типа и размера, проверке состояния соединений и герметичности системы после завершения монтажных работ.
Все заменяемые изделия должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации, и соответствовать техническим параметрам установленной системы.
Количество: 15 шт.
Общие требования к выполнению работ
· Все устанавливаемые насосы, мембрана расширительного бака и заменяемые изделия должны быть новыми.
· Монтажные работы должны выполняться с соблюдением требований безопасности и технической документации производителей.
· После завершения работ необходимо провести проверку работоспособности насосов, герметичности соединений и функционирования системы.
· Исполнитель должен обеспечить надлежащее качество выполненных работ и предоставить информацию об установленном оборудовании.

ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК
Қызметтің атауы: Екі жаңа электрлі су сорғысын орнату, кеңейту багының мембранасын ауыстыру және 15 дана пердунды толықтай жаңасына ауыстыру қызметі.
1. Екі жаңа су сорғысын орнату
Екі жаңа электрлі су сорғысын монтаждау және қолданыстағы жүйеге қосу бойынша қызмет көрсету.
Жабдықтың толық атауы: Pedrollo PQm 50 электрлі құйынды су сорғысы.
Өндірушісі: Pedrollo (Италия).
Техникалық сипаттамалары:
1. Жабдық түрі: электрлі құйынды су сорғысы.
2. Моделі: PQm 50.
3. Номиналды қуаты: 0,37 кВт (370 Вт).
4. Қоректену кернеуі: 220–230 В.
5. Электр тогының жиілігі: 50 Гц.
6. Айналу жылдамдығы: 2900 айн/мин.
7. Қорғаныс дәрежесі: IPX4.
8. Максималды көтеру биіктігі: 35 м.
9. Өндірілген елі: Италия.
Жұмыс көлеміне мыналар кіреді:
· Ескі сорғыларды (бар болған жағдайда) бөлшектеу.
· Екі жаңа сорғыны орнату және электр желісіне қосу.
· Сорғыларды қолданыстағы құбыр жүйесіне жалғау.
· Қосылыстардың герметикалығын тексеру.
· Орнатылған сорғылардың жұмысқа жарамдылығын тексеру.
Саны: 2 дана.
2. Кеңейту багының мембранасын ауыстыру
Кеңейту багын ашу, ішіндегі тозған мембрананы алып тастау және оның орнына жаңа мембрана орнату бойынша қызмет көрсету.
Жұмыс көлеміне мыналар кіреді:
· Кеңейту багын жүйеден ажырату және қауіпсіз түрде ашу.
· Ескі мембрананы алып тастау.
· Жаңа мембрананы орнату.
· Бакты қайта жинау.
· Герметикалығын тексеру.
· Жұмыс қысымын жабдықтың техникалық талаптарына сәйкес қалпына келтіру.
· Жүйенің жұмысқа жарамдылығын тексеру.
Талап: Орнатылатын мембрана жаңа, пайдаланылмаған және кеңейту багының моделіне сәйкес болуы тиіс.
Саны: 1 қызмет.
3. 15 дана пердунды толықтай ауыстыру
Қолданыстағы 15 дана пердунды толық бөлшектеу және олардың орнына 15 дана жаңа бұйым орнату бойынша қызмет көрсету.
Жұмыс көлеміне мыналар кіреді:
· Ескі 15 дана пердунды бөлшектеу.
· Олардың орнына 15 дана жаңа пердун орнату.
· Қосылыстардың дұрыстығын тексеру.
· Жүйенің герметикалығын тексеру.
· Ауыстыру жұмыстары аяқталғаннан кейін жүйенің жұмысын тексеру.
Талаптар:
· Барлық орнатылатын бұйымдар жаңа және пайдаланылмаған болуы тиіс.
· Бұйымдардың түрі мен өлшемі қолданыстағы жүйенің техникалық параметрлеріне сәйкес келуі қажет.
· Монтаж жұмыстары қауіпсіздік талаптарына және техникалық құжаттамаға сәйкес орындалуы тиіс.
Саны: 15 дана.
4. Жалпы талаптар
1. Орнатылатын екі су сорғысы, кеңейту багының мембранасы және 15 дана ауыстырылатын бұйым жаңа болуы тиіс.
2. Барлық монтаждау және ауыстыру жұмыстары сапалы әрі техникалық талаптарға сәйкес орындалуы қажет.
3. Жұмыстар аяқталғаннан кейін сорғылардың жұмыс қабілеттілігі, қосылыстардың герметикалығы және жүйенің жалпы жұмыс істеуі тексерілуі тиіс.
4. Орындаушы орындалған жұмыстардың сапасына жауап береді.
5. Барлық жабдықтар қолданыстағы инженерлік жүйемен үйлесімді болуы тиіс.

