ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

на выполнение работ по демонтажу существующего и устройству нового пандуса
Средняя школа имени Алтынсарина, с. Дмитриевка

№	Наименование работ	Ед. изм.	Объем
Техническое описание
	
	Демонтаж существующего бетонного пандуса с погрузкой и вывозом строительного мусора
	4,0
	м³
	88 000

	
	Демонтаж существующих металлических ограждений и перил пандуса
	12,0
	пог.м
	72 000

	
	Устройство опалубки для бетонного пандуса с двух сторон, включая установку, крепление и последующий демонтаж
	36,0
	пог.м
	360 000

	
	Устройство бетонного участка пандуса после разворота на 180° с формированием необходимого уклона  
	19
	куб.м
	922 000

	
	Изготовление и монтаж металлических поручней и ограждений пандуса. Из тр. 32 мм и тр.25,4 мм 
	84,0
	пог.м
	560 000

	
	Монтаж стоек поручней и каркаса навеса
	22
	шт
	220 000

	
	Устройство навеса над пандусом из поликарбоната на металлическом каркасе
	20
	пог.м
	200 000

	
	Устройство тактильных направляющих и элементов доступной среды на пандусе
	20
	пог.м
	50 000

	
	Комплект напольных тактильных направляющих
	1
	комплект
	70 000

	
	Демонтаж существующего дверного блока
	1
	усл
	15 000

	
	Монтаж новой двери
	1
	усл.
	30 000

	
	Дверь 1600х2200 мм
	1
	шт
	200 000
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	2 787 000



Существующий пандус средней школы имени Алтынсарина, с. Дмитриевка выполнен из бетона, с металлическими ограждениями и поручнями. Ориентировочные существующие размеры пандуса — длина около 5,0 м, ширина 1,20 м.


* демонтировать существующее бетонное покрытие/тело пандуса — ориентировочно 4,0 м³;
* демонтировать существующие металлические ограждения и поручни — 12 пог. м;
* выполнить новое бетонное основание пандуса с необходимым уклоном;
* выполнить два участка пандуса с разворотом на 180°;
* установить опалубку общей протяженностью 36 пог. м;
* выполнить бетонирование первого участка объемом ориентировочно 12 м³;
* выполнить бетонирование второго участка объемом ориентировочно 8 м³;
* установить новые металлические ограждения и поручни общей протяженностью 72 пог. м;
* выполнить металлический каркас и покрытие навеса из поликарбоната протяженностью 24 пог. м для защиты пандуса от атмосферных осадков и образования наледи;
* установить тактильные направляющие;
* заменить существующий дверной блок на новый размером 1,60 × 2,20 м.

Ориентировочный общий объем нового бетона — 19 м³.




