ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Наименование товара: Пластиковые двери и окна (ПВХ) для здания школы.                                                                                                   Технические характеристики:                                                                                            Материал изготовления: поливинилхлорид (ПВХ).                                                         Цвет: белый, либо по согласованию с заказчиком.                                              Конструкция: оконные и дверные блоки с рамой и створками.                           Заполнение: стеклопакет, в соответствии с назначением изделия.    Стеклопакет: двухкамерный либо другой тип, обеспечивающий необходимые теплоизоляционные характеристики.                                                                    Фурнитура: ручки, петли, замки и другие необходимые элементы для эксплуатации.                                                                                                                     Уплотнители: резиновые, обеспечивающие герметичность закрывания.                                                                                                     Тепло- и звукоизоляция: обеспечение защиты от холода, шума и сквозняков. Устойчивость к воздействию влаги, перепадам температуры и ультрафиолетовому излучению.                                                                                                         Размеры: согласно замерам оконных и дверных проёмов заказчика.             Комплектация: рамы, створки, стеклопакеты, фурнитура, уплотнители и необходимые крепёжные элементы.                                                                        Качество: изделия должны быть новыми, без сколов, трещин, царапин и иных дефектов.                                                                                                      Назначение: установка и эксплуатация в здании общеобразовательной школы.                                                                                                                        Поставка: в упаковке, обеспечивающей сохранность изделий при транспортировке.                                                                                                       Гарантия: согласно гарантийным обязательствам производителя.                               Единица измерения: штука (шт.).                                                                    Дополнителные требования: пластиковые двери и окна должны соответствовать действующим требованиям качества и безопасности. Размеры, количество и комплектация согласовываются с заказчиком.
ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК

Тауардың атауы: Мектеп ғимаратына арналған пластикалық есіктер мен терезелер (ПВХ).                                                                                       Техникалық сипаттамалары:                                                                                  Дайындау материалы: поливинилхлорид (ПВХ).                                         Түсі: ақ немесе тапсырыс берушімен келісу бойынша.                     Құрылымы: жақтауы мен ашылатын бөліктері бар терезе және есік блоктары.                                                                                          Толтырылуы: бұйымның мақсатына сәйкес шыны пакетпен жабдықталуы тиіс.                                                                                     Шыны пакет: қажетті жылу оқшаулау сипаттамаларын қамтамасыз ететін екі камералы немесе басқа үлгідегі шыны пакет.       Фурнитурасы: тұтқалар, ілмектер, құлыптар және пайдалануға қажетті басқа да элементтер.                                                       Тығыздағыштары: жабылған кезде саңылаусыздықты қамтамасыз ететін резеңке тығыздағыштар.                                                                 Жылу және дыбыс оқшаулауы: суықтан, шудан және жел өтінен қорғауды қамтамасыз етуі тиіс.                                                          Төзімділігі: ылғалдың әсеріне, температураның өзгеруіне және ультракүлгін сәулелерге төзімді болуы тиіс.                                  Өлшемдері: тапсырыс берушінің есік және терезе ойықтарына жүргізілген өлшемдерге сәйкес болуы тиіс.                        Жиынтықтылығы: жақтаулар, ашылатын бөліктер, шыны пакеттер, фурнитура, тығыздағыштар және қажетті бекіткіш элементтер.      Сапасы: бұйымдар жаңа, сынықтарсыз, жарықтарсыз, сызаттарсыз және басқа да ақауларсыз болуы тиіс.                                              Мақсаты: жалпы білім беретін мектеп ғимаратына орнатуға және пайдалануға арналған.                                                                          Жеткізу: тасымалдау кезінде бұйымдардың сақталуын қамтамасыз ететін қаптамада жеткізілуі тиіс.                                                         Кепілдік: өндірушінің кепілдік міндеттемелеріне сәйкес.                         Өлшем бірлігі: дана (дн.).
Қосымша талаптар:
Пластикалық есіктер мен терезелер қолданыстағы сапа және қауіпсіздік талаптарына сәйкес болуы тиіс. Өлшемдері, саны және жиынтықталуы тапсырыс берушімен келісіледі.
