Экскаваторды күрделі жөндеуден өткізуге арналған техникалық ерекшелік
1. Жұмыстың мәні
Экскаваторға техникалық диагностика және ақауларды анықтау жұмыстарын жүргізу, тозған және жарамсыз тораптар мен агрегаттарды қалпына келтіру немесе ауыстыру арқылы экскаваторды күрделі жөндеуден өткізу.
2. Негізгі талаптар
[bookmark: _GoBack]Жеткізуші ақау актісіне сәйкес жұмыстарды орындауы тиіс:
· экскаватордың бастапқы техникалық диагностикасы мен ақауларын анықтау;
· қажетті жөндеу жұмыстары мен қосалқы бөлшектердің тізімі көрсетілген ақау ведомосын жасау;
· диагностика нәтижелеріне сәйкес қозғалтқышқа, гидравликалық жүйеге, трансмиссияға және жүріс бөлігіне күрделі жөндеу жүргізу;
· жарамсыз тораптарды, агрегаттарды, құбырларды, қосылыстарды және басқа да бөлшектерді жөндеу немесе ауыстыру;
· қажетті пайдалану сұйықтықтарын, сүзгілерді, тығыздағыштарды және басқа да шығын материалдарын ауыстыру;
· электр жабдықтары мен басқару жүйелерінің жұмысын қалпына келтіру;
· жабдықты жинау, реттеу және баптау;
· жөндеуден кейін экскаваторды жұмыс жүктемесімен сынақтан өткізу;
· сынақ барысында анықталған кемшіліктерді Мердігердің есебінен жою.
Орнатылатын барлық қосалқы бөлшектер мен материалдар жаңа болуы және өндірушінің техникалық талаптарына сәйкес келуі тиіс.
3. Экскаваторды тасымалдау
Экскаваторды Тапсырыс берушінің аумағынан алып кету, жөндеу базасына тасымалдау, тиеу-түсіру жұмыстары, сондай-ақ жөндеу аяқталғаннан кейін экскаваторды Тапсырыс берушіге қайта жеткізу Жеткізушінің/Мердігердің күшімен және толық есебінен жүзеге асырылады.
Экскаватор өздігінен жүріп кете алмайтын жағдайда, Жеткізуші тиісті арнайы көлік құралын өз есебінен қамтамасыз етуге міндетті.
4. Жұмыстың нәтижесі
Жөндеу жұмыстары аяқталғаннан кейін экскаватор толық жұмысқа жарамды және мақсаты бойынша пайдалануға дайын болуы тиіс.
Жеткізуші Тапсырыс берушіге келесі құжаттарды ұсынады:
· орындалған жұмыстар актісі;
· ақау ведомосы;
· ауыстырылған қосалқы бөлшектердің тізімі;
· қорытынды сынақтардың нәтижелері;
· орындалған жұмыстар мен орнатылған қосалқы бөлшектерге кепілдік.
Кепілдік мерзімі кемінде 6 ай болуы тиіс және орындалған жұмыстар актісіне қол қойылған күннен бастап есептеледі.
5. Жұмыстарды орындау мерзімі.
Жөндеу жұмыстарының нақты көлемі бастапқы диагностика және ақауларды анықтау нәтижелері бойынша белгіленеді және негізгі жөндеу жұмыстары басталғанға дейін Тапсырыс берушімен келісіледі.

Техническая спецификация на проведение капитального ремонта экскаватора
1. Предмет работ
Проведение капитального ремонта экскаватора с восстановлением его технического состояния, заменой изношенных и неисправных узлов и агрегатов, проведением необходимых диагностических и регулировочных работ.
2. Основные требования
Поставщик должен выполнить работы согласно дефектного акта:
· входную диагностику и дефектовку экскаватора;
· составление дефектной ведомости с перечнем необходимых ремонтных работ и запасных частей;
· капитальный ремонт двигателя, гидравлической системы, трансмиссии и ходовой части — по результатам дефектовки;
· ремонт или замену неисправных узлов, агрегатов, трубопроводов и соединений;
· замену эксплуатационных жидкостей, фильтров, уплотнений и других расходных материалов, необходимых для качественного выполнения ремонта;
· восстановление электрооборудования и систем управления;
· сборку, регулировку и настройку оборудования;
· проведение испытаний экскаватора после ремонта под рабочей нагрузкой;
· устранение выявленных в процессе испытаний недостатков за счет подрядчика.
Все устанавливаемые запасные части и материалы должны быть новыми и соответствовать техническим требованиям производителя либо иметь не худшие эксплуатационные характеристики.

3. Вывоз и доставка
Вывоз экскаватора с территории Заказчика, его транспортировка до ремонтной базы, погрузо-разгрузочные работы, а также последующая доставка экскаватора обратно Заказчику осуществляются полностью за счет и силами Поставщика/Подрядчика.
В случае невозможности самостоятельного передвижения экскаватора Поставщик обязан обеспечить необходимый специализированный транспорт.
4. Результат работ
После завершения ремонта экскаватор должен быть полностью работоспособен и пригоден для дальнейшей эксплуатации по назначению.
Поставщик предоставляет Заказчику:
· акт выполненных работ;
· дефектную ведомость;
· перечень замененных запасных частей;
· результаты итоговых испытаний;
· гарантию на выполненные работы и установленные запасные части.
Гарантийный срок устанавливается Поставщиком, но должен составлять не менее 6 месяцев с даты подписания акта выполненных работ.
5. Срок выполнения
Окончательный перечень ремонтных работ определяется по результатам входной диагностики и дефектовки и согласовывается с Заказчиком до начала основных ремонтных работ.

