	
	


Техническая спецификация
на услуги по заправке и ремонту картриджей

[bookmark: _GoBack]Заправка картриджей не менее 50 раз.
Заправка картриджей состоит из разбора картриджа; очистки бункера от отработанного тонера; очистки светочувствительного барабана от спекшегося тонера; очистки ролика заряда и магнитного вала от бумажной пыли и остатков тонера; очистки от бумажной пыли и остатков тонера металлического ракеля и проверки целостности его пластиковой вставки; очистки шестерен, заполнения новым порошком тонера; сборки картриджа; проверки целостности электрических контактов; смазки контактов и креплений; нанесения специальной маркировки с датой заправки на картридже; упаковки в светонепроницаемый пакет; заправка картриджа производиться без повреждений и нарушения целостности корпуса; при доставке заправленных картриджей Исполнитель прикладывает к каждому картриджу распечатанную с данного картриджа пробную страницу, подтверждающую качественную заправку.


