Қосымша-2

Техникалық сипаттама

4 СУ ҰҢҒЫМАСЫН (СКВАЖИНА) БҰРҒЫЛАУ ЖҰМЫСТАРЫН ЖҮРГІЗУ ЖӘНЕ ДИАМЕТРІ 150 ММ ЭЛЕКТРЛІ СУ СОРҒЫ НАСОСЫН САТЫП АЛУ.

	Тереңдікте жер асты суларын алу үшін.  Шағын  құдық ұңғыманы бұрғылау жұмыстары . Ұңғыманы 20 метр тереңдікке дейін бұрғылау бойынша жұмыстар көрсету, П – 56 торымен 2,5 м Нейлон сүзгісі бар d 117 мм пластикалық корпусты (тағамдық пластик) түсіру.
	Жеткізуші өз есебінен диаметрі 150 мм электр су сорғысын қоса алғанда, барлық қажетті материалдарды, жабдықтар мен компоненттерді сатып алуды, жеткізуді, монтаждауды және пайдалануға беруді жүзеге асырады.

1 ұңғыма 
	№
п/п
	Атауы
	Өлшем бірлігі
	Саны

	1
	Бұрғылау (пластикалық корпус құбыры тағамдық пластик 117 мм +  сүзгі 2,5 м торлы  П-56)
	метр
	20

	2
	Бұрғылау ерітіндісін дайындауға арналған қоспалар (1 пакет, 50 кг)
	дана
	2

	3
	Терең сорғы өнімділігі 10 м3/сағ220В 
	дана
	1

	4
	Қауіпсіздік кабелі (трос) 0,5 мм
	метр
	20

	5
	Эл.кабель 2*4
	метр
	30

	6
	Құбыр ПНД 32мм
	метр
	300

	7
	Адаптер (ПНД 32 мм)
	дана
	1

	8
	32х32 мм компрессиялық ПНД муфтасы
	дана
	3

	9
	Тройник ПНД обжимной 32x32x32
	дана
	20

	10
	Кран ПНД шар. 32х32
	дана
	20

	11
	СИП-2х16 Кабелі
	метр
	100

	12
	Электр энергиясын есептегіш (монтаждау шкафы)
	Жинақ
	1

	13
	Бағана (9 метр)
	дана
	1

	14
	Құдықты қорғау мақсатында темірден жасалған  құлыптанатын жәшік ені 70 см, биіктігі 50 см, ұзындығы 70 см. 4 бұрышы қазықпен жерге қағылып бетондалуы (цемент) тиіс.
	Дана
	1



2 ұңғыма 
	№
п/п
	Атауы
	Өлшем бірлігі
	Саны

	1
	Бұрғылау (пластикалық корпус құбыры тағамдық пластик 117 мм +  сүзгі 2,5 м торлы  П-56)
	метр
	20

	2
	Бұрғылау ерітіндісін дайындауға арналған қоспалар (1 пакет, 50 кг)
	дана
	2

	3
	Терең сорғы өнімділігі 10 м3/сағ220В 
	дана
	1

	4
	Қауіпсіздік кабелі (трос) 0,5 мм
	метр
	20

	5
	Эл.кабель 2*4
	метр
	30

	6
	Құбыр ПНД 32мм
	метр
	300

	7
	Адаптер (ПНД 32 мм)
	дана
	1

	8
	32х32 мм компрессиялық ПНД муфтасы
	дана
	2

	9
	Тройник ПНД обжимной 32x32x32
	дана
	20

	10
	Кран ПНД шар. 32х32
	дана
	20

	11
	СИП-2х16 Кабелі
	метр
	150

	12
	Электр энергиясын есептегіш (монтаждау шкафы)
	Жинақ
	1

	13
	Бағана (9 метр)
	дана
	1

	14

	Құдықты қорғау мақсатында темірден жасалған  құлыптанатын жәшік ені 70 см, биіктігі 50 см, ұзындығы 70 см. 4 бұрышы қазықпен жерге қағылып бетондалуы (цемент) тиіс.
	дана
	1



3 ұңғыма 
	№
п/п
	Атауы
	Өлшем бірлігі
	Саны

	1
	Бұрғылау (пластикалық корпус құбыры тағамдық пластик 117 мм +  сүзгі 2,5 м торлы  П-56)
	метр
	20

	2
	Бұрғылау ерітіндісін дайындауға арналған қоспалар (1 пакет, 50 кг)
	дана
	2

	3
	Терең сорғы өнімділігі 10 м3/сағ220В 
	дана
	1

	4
	Қауіпсіздік кабелі (трос) 0,5 мм
	метр
	20

	5
	Эл.кабель 2*4
	метр
	30

	6
	Құбыр ПНД 32мм
	метр
	500

	7
	Адаптер (ПНД 32 мм)
	дана
	1

	8
	32х32 мм компрессиялық ПНД муфтасы
	дана
	3

	9
	Тройник ПНД обжимной 32x32x32
	дана
	25

	10
	Кран ПНД шар. 32х32
	дана
	30

	11
	СИП-2х16 Кабелі
	метр
	150

	12
	Электр монтаждау шкафы (автомат)
	Жинақ
	1

	13
	Бағана (9 метр)
	дана
	1

	14

	Құдықты қорғау мақсатында темірден жасалған  құлыптанатын жәшік ені 70 см, биіктігі 50 см, ұзындығы 70 см. 4 бұрышы қазықпен жерге қағылып бетондалуы (цемент) тиіс.
	дана
	1



4 ұңғыма 
	№
п/п
	Атауы
	Өлшем бірлігі
	Саны

	1
	Бұрғылау (пластикалық корпус құбыры тағамдық пластик 117 мм +  сүзгі 2,5 м торлы  П-56)
	метр
	20

	2
	Бұрғылау ерітіндісін дайындауға арналған қоспалар (1 пакет, 50 кг)
	дана
	2

	3
	Терең сорғы өнімділігі 10 м3/сағ220В 
	дана
	1

	4
	Қауіпсіздік кабелі (трос) 0,5 мм
	метр
	20

	5
	Эл.кабель 2*4
	метр
	30

	6
	Құбыр ПНД 32мм
	метр
	100

	7
	Адаптер (ПНД 32 мм)
	дана
	1

	8
	32х32 мм компрессиялық ПНД муфтасы
	дана
	1

	9
	Тройник ПНД обжимной 32x32x32
	дана
	5

	10
	Кран ПНД шар. 32х32
	дана
	5

	11
	СИП-2х16 Кабелі
	метр
	100



ДИАМЕТРІ 150 ММ ЭЛЕКТРЛІ СУ СОРҒЫ НАСОСЫ

	№
п/п
	Атауы
	Өлшем бірлігі
	Саны

	1
	Диаметрі 150 мм электрлі су сорғы насосы. 
	1
	Сорғы диаметрі
	150мм

	2
	Қуаты, кВт
	7,5

	3
	Фазалар
	220-240В

	4
	м3/сағ берудің оңтайлы есебі
	100



	дана
	1

	2
	Құбыр ПВХ қысымды жең: 
- ішкі диаметрі: (150 мм);
- жұмыс қысымы: 4 бардан аспайды;
	метр
	20

	3
	СИП-2х16 Кабелі
	метр
	100

	4
	Электр энергиясын есептегіш (монтаждау шкафы)
	Жинақ
	1



Жұмыстарды орындау мерзімі: шарт күшіне енген сәттен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде. 
Жұмыс жүргізу шарттары  
· Жұмысты бастамас бұрын Жеткізуші Тапсырыс берушімен жұмыстың техникалық ерекшелігін (Ақау АКТ –сіне сәйкес) ұсынуы керек.  
· Өнім беруші ҚР ҚНжЕ 1.03-052011 сәйкес жұмыстың барлық кезеңінде қауіпсіздік техникасын қамтамасыз етуге, құрылыстағы Еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасына жауапты болады, 
· Қажетті материалдарды (барлық шығын материалдары, жөндеу, ауыстыру, тасымалдау, монтаждау,бөлшектеу) және жабдықтарды жеткізу және сатып алу жеткізушінің қаражаты есебінен жүргізіледі және жұмыс құнына қосылады 
· ҚР аумағында жұмыс істейтін ҚНжЕ және ГОСТ сәйкес жұмыстар жүргізілсін
·  Қолданылатын материалдар Тапсырыс берушімен келісілуі керек олардың сапасы ҚР аумағында қолданылатын ГОСТ талаптарына сәйкес келуі керек 
· Жеткізуші жеткізетін материалдар жаңа, пайдаланылмаған және тиісті сертификаттармен жабдықталған болуы керек  
· Жұмыстарды жүргізу кезінде келтірілген шығындарды өнім беруші толық көлемде өтеуі тиіс 
· Жұмыстарды орындау сапасының кепілдік мерзімі 2 жыл, кепілдік мерзімі ішінде өнім беруші хабарлама бойынша Тапсырыс беруші хабарлама алған сәттен бастап (ауызша немесе жазбаша) 3 жұмыс күні ішінде объектіге келіп, ақаулар мен кемшіліктерді өз есебінен жоюға міндетті.
               Жұмыстар техникалық ерекшелікке сай және Тапсырыс берушімен келісілген кесте негізінде жасалуы тиіс. Жөндеу жұмыстары Құрылыс нормалары мен ҚНжЕ ережелеріне сәйкес орындалуы керек және сапасын төмендететін ақаулары, шала жұмыс, кемшіліктері(оның ішінде жасырын) болмауы тиіс.
Жұмыстарды орындауға қажетті барлық тауарлар, құрал саймандар толығымен Өнім беруші есебінен.
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ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО БУРЕНИЮ 4 ВОДОЗАБОРНЫХ 
СКВАЖИН И ПРИОБРЕТЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ВОДЯНОГО 
НАСОСА ДИАМЕТРОМ 150 ММ
	Выполнение работ по бурению малогабаритных водозаборных скважин для добычи подземных вод.
	Предусматривается бурение каждой скважины на глубину до 20 метров с установкой пластиковой обсадной трубы (пищевой пластик) диаметром 117 мм, оснащенной нейлоновым фильтром длиной 2,5 м с сеткой П-56.
	Поставщик за свой счет осуществляет приобретение, доставку, монтаж и ввод в эксплуатацию всех необходимых материалов, оборудования и комплектующих, включая электрический водяной насос диаметром 150 мм.

1-ая скважина 
	п\п
	Наименование 
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Бурение, пластиковая обсадная труба (пищевой пластик)  D 117 мм c капроновым фильтром – 2,5м с сеткой П-56
	Пог/метр
	20

	2
	Смесь для приготовления бурового раствора 1уп. 50 кг 
	шт
	2

	3
	Глубинный насос производительность 10м3/ч 220 в
	шт
	1

	4
	Страховочный трос 0,5мм
	Пог/метр
	20

	5
	Электрокабель 2х4
	Пог/метр
	30

	6
	Труба ПНД 32мм
	Пог/метр
	300

	7
	Переходник адаптер  (насос плюс ПНД 32мм)
	шт
	1

	8
	Муфта ПНД компрессионная 32х32 мм
	шт
	3

	9
	Тройник ПНД обжимной 32x32x32
	шт
	20

	10
	Кран ПНД шар. 32х32
	шт
	20

	11
	Кабель СИП-2х16
	Пог/метр
	100

	12
	Счетчик электроэнергии (Шкаф монтажные)
	Комплект
	1

	13
	Столба (9 метр)
	шт
	1

	14
	В целях защиты колодца запираемый ящик из железа имеет ширину 70 см, высоту 50 см, длину 70 см. 4 угол должен быть забетонирован (цемент) колом, забитым в землю.
	шт
	1



2-ая скважина 
	п\п
	Наименование 
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Бурение, пластиковая обсадная труба (пищевой пластик)  D 117 мм c капроновым фильтром – 2,5м с сеткой П-56
	Пог/метр
	20

	2
	Смесь для приготовления бурового раствора 1уп. 50 кг 
	шт
	2

	3
	Глубинный насос производительность 10м3/ч 220 в
	шт
	1

	4
	Страховочный трос 0,5мм
	Пог/метр
	20

	5
	Электрокабель 2х4
	Пог/метр
	30

	6
	Труба ПНД 32мм
	Пог/метр
	300

	7
	Переходник адаптер  (насос плюс ПНД 32мм)
	шт
	1

	8
	Муфта ПНД компрессионная 32х32 мм
	шт
	2

	9
	Тройник ПНД обжимной 32x32x32
	шт
	20

	10
	Кран ПНД шар. 32х32
	шт
	20

	11
	Кабель СИП-2х16
	Пог/метр
	150

	12
	Счетчик электроэнергии (Шкаф монтажные)
	комплект
	1

	13
	Столба (9 метр)
	шт
	1

	14
	В целях защиты колодца запираемый ящик из железа имеет ширину 70 см, высоту 50 см, длину 70 см. 4 угол должен быть забетонирован (цемент) колом, забитым в землю.
	шт
	1




3-ья скважина 
	п\п
	Наименование 
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Бурение, пластиковая обсадная труба (пищевой пластик)  D 117 мм c капроновым фильтром – 2,5м с сеткой П-56
	Пог/метр
	20

	2
	Смесь для приготовления бурового раствора 1уп. 50 кг 
	шт
	2

	3
	Глубинный насос производительность 10м3/ч 220 в
	шт
	1

	4
	Страховочный трос 0,5мм
	Пог/метр
	20

	5
	Электрокабель 2х4
	Пог/метр
	30

	6
	Труба ПНД 32мм
	Пог/метр
	500

	7
	Переходник адаптер  (насос плюс ПНД 32мм)
	шт
	1

	8
	Муфта ПНД компрессионная 32х32 мм
	шт
	3

	9
	Тройник ПНД обжимной 32x32x32
	шт
	25

	10
	Кран ПНД шар. 32х32
	шт
	30

	11
	Кабель СИП-2х16
	Пог/метр
	150

	12
	Шкаф монтажные (автомат)
	комплект
	1

	13
	Столба (9 метр)
	шт
	1

	14
	В целях защиты колодца запираемый ящик из железа имеет ширину 70 см, высоту 50 см, длину 70 см. 4 угол должен быть забетонирован (цемент) колом, забитым в землю.
	шт
	1



4-ая скважина 
	п\п
	Наименование 
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Бурение, пластиковая обсадная труба (пищевой пластик)  D 117 мм c капроновым фильтром – 2,5м с сеткой П-56
	Пог/метр
	20

	2
	Смесь для приготовления бурового раствора 1уп. 50 кг 
	шт
	2

	3
	Глубинный насос производительность 10м3/ч 220 в
	шт
	1

	4
	Страховочный трос 0,5мм
	Пог/метр
	20

	5
	Электрокабель 2х4
	Пог/метр
	30

	6
	Труба ПНД 32мм
	Пог/метр
	100

	7
	Переходник адаптер  (насос плюс ПНД 32мм)
	шт
	1

	8
	Муфта ПНД компрессионная 32х32 мм
	шт
	1

	9
	Тройник ПНД обжимной 32x32x32
	шт
	5

	10
	Кран ПНД шар. 32х32
	шт
	5

	11
	Кабель СИП-2х16
	Пог/метр
	100



ПРИОБРЕТЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ВОДЯНОГО 
НАСОСА ДИАМЕТРОМ 150 ММ

	№
п/п
	Атауы
	Өлшем бірлігі
	Саны

	1
	Насос водяной электрический диаметром 150 мм. 
	1
	Диаметр насоса
	150мм

	2
	Мощность, кВт
	7,5

	3
	Фазы	
	220-240В

	4
	Оптимальный расчет подачи м3\час
	100



	дана
	1

	2
	Труба ПВХ напорная втулка: 
- внутренний диаметр: (150 мм);
- рабочее давление: не более 4 бар;
	метр
	20

	3
	Кабель СИП-2х16
	метр
	100

	4
	Электр энергиясын есептегіш (монтаждау шкафы)
	Жинақ
	1



     Срок оказания работы: В течении 16  календарных дней  с момента вступления  в силу договора.
Условия производства работ
· Перед началом проведения работ Поставщику необходимо предоставить и согласовать с Заказчиком техническую спецификаию (по деф.АКТ)
работ.
· Поставщик несет ответственность за обеспечение техники безопасности на весь период работ, согласно СНиП РК 1.03-052011 ,,Охрана труда и техника безопасности в строительстве,,
· Поставка и приобретение необходимх материалов (все расходные материалы, ремонт, замена, транспортировка, монтаж,демонтаж) и оборудования производится за счет средств Поставщика и включена в стоимость работ
· Работы производить согласно СНиП и ГОСТов действующих на территории РК
· Применяемые материалы необходимо согласовать с Заказчиком их качество должно соответствовать требованиям ГОСТов, действующих на территории РК
· Материалы, поставляемые  Поставщиком должень быть новыми, не бывшими в употреблении и укомплектованные соответствующими сертификатами
· Нанесенные убытки при проведении работ должны возмещаться Поставщиком  в полном объеме
· Гарантийный срок качества выполнения работ 2 год, в течении гарантийного срока Поставщик обязан по уведомлению Заказчик с момента получения уведомления (устного или письменного) в течении 3  рабочих дней прибыть на объект и устранить дефекты и недостатки за свой счет.

	Работы будут производиться согласно технческой спецификаций, а также согласно графика выполнения работ, согласованных Заказчиком. Ремонтные работы должны быть выполнены в соответствии со строительными нормами и правилами   СНиП, действующими Республике Казахстан и не иметь дефектов, недоработок, недоделок (в том числе скрытых), снижающих качество.
	Все товары и инструменты, необходимые для выполнения работ, полностью за счет Поставщика.

