ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
на поставку оборудования и выполнение работ по восстановлению, ремонту и дооснащению систем видеонаблюдения и автоматической пожарной сигнализации
Объекты: ДЮСШ п. Карсакбай и ДЮСШ п. Жезды. Настоящая техническая спецификация составлена на основании предоставленного дефектного акта и определяет минимальные функциональные требования к оборудованию, материалам и работам.
1. Общие требования
Оборудование должно быть новым, не бывшим в эксплуатации, без механических повреждений, комплектным и пригодным для использования по назначению.
Поставляемое оборудование должно быть совместимо с существующими системами, установленными на соответствующем объекте. До поставки исполнитель обязан проверить интерфейсы, питание, типы соединений, протоколы и возможность совместной работы с имеющимся оборудованием.
Монтажные, подключительные и пусконаладочные работы выполняются квалифицированным персоналом с соблюдением требований изготовителей оборудования и действующих требований безопасности.
Кабели, разъёмы, крепёж, защитные элементы и иные расходные материалы, необходимые для полноценного монтажа и подключения, должны быть предусмотрены исполнителем в объёме, подтверждённом обследованием трасс и мест установки. Их фактические количества следует определить до утверждения сметы/закупочной документации.
После завершения работ исполнитель проводит проверку работоспособности, демонстрирует заказчику результат, передаёт инструкции и гарантийные документы, а также оформляет акт выполненных работ.
Если отдельные технические параметры существующего оборудования не установлены дефектным актом, их необходимо уточнить на объекте до закупки. Не допускается поставка оборудования, несовместимого с действующей системой.
2. Перечень оборудования и работ
2.1. ДЮСШ п. Карсакбай — система видеонаблюдения
	№
	Наименование
	Кол-во
	Минимальные технические/функциональные требования
	Состав работ

	1
	Жёсткий диск для видеорегистратора
	1 шт.
	Ёмкость 6 ТБ; предназначен для круглосуточной записи и хранения видеоданных; совместимость с установленным видеорегистратором обязательна.
	Поставка, установка, форматирование/инициализация при необходимости, проверка записи и воспроизведения архива.

	2
	Камера видеонаблюдения взамен неисправной
	5 шт.
	Тип, разрешение, объектив, исполнение корпуса, питание и интерфейс должны соответствовать существующей системе и условиям места установки; обеспечить совместимость с регистратором и сетевым оборудованием.
	Демонтаж неисправных камер, монтаж новых, подключение, настройка изображения и проверка передачи видеосигнала.

	3
	Сетевой коммутатор
	3 шт.
	Количество портов, пропускная способность, тип портов и поддержка PoE (при необходимости) определяются по фактической конфигурации существующей сети; обеспечить совместимость с подключёнными камерами и регистратором.
	Демонтаж неисправных устройств, установка и подключение новых коммутаторов, проверка сетевых соединений и видеопотоков.

	4
	Дополнительный видеорегистратор для КПП
	1 шт.
	Совместимость с установленными камерами и основной системой; возможность вывода изображения на монитор/экран поста охраны и одновременного просмотра требуемых камер. Канальность, тип видеовходов/сетевых каналов и интерфейсы уточнить по фактической системе.
	Поставка, установка на КПП, подключение к сети/системе, настройка просмотра камер, проверка доступа и вывода изображения для сотрудников охраны.

	5
	Дополнительные камеры видеонаблюдения
	11 шт.
	Камеры, совместимые с существующей системой. Размещение и необходимые характеристики определяются по условиям освещённости, дальности обзора, высоте монтажа, типу подключения и требуемому перекрытию зоны.
	Монтаж и подключение: 4 камеры в зоне угольных хранилищ, 3 камеры по периметру/в слепых зонах, 4 камеры на этажах/внутри здания; настройка и проверка каждой камеры.



2.2. Корпус ДЮСШ в п. Жезды — система видеонаблюдения
	№
	Наименование
	Кол-во
	Минимальные технические/функциональные требования
	Состав работ

	1
	Жёсткий диск для видеорегистратора
	1 шт.
	Ёмкость 6 ТБ; предназначен для круглосуточной записи и хранения видеоданных; совместимость с установленным видеорегистратором обязательна.
	Демонтаж имеющегося накопителя (при необходимости), установка, инициализация и проверка записи/воспроизведения архива.



2.3. Корпус ДЮСШ в п. Жезды — автоматическая пожарная сигнализация (АПС)
	№
	Наименование
	Кол-во
	Минимальные технические/функциональные требования
	Состав работ

	1
	Блок бесперебойного питания ББП-20
	1 шт.
	Тип/модель ББП-20 либо полностью совместимый эквивалент, соответствующий параметрам установленного прибора пожарной сигнализации BOLID и требованиям системы.
	Демонтаж неисправного блока (если установлен), монтаж, подключение, проверка выходного питания и взаимодействия с прибором АПС.

	2
	Аккумуляторная батарея
	1 шт.
	Номинальное напряжение 12 В, ёмкость 7 А·ч; типоразмер и клеммы должны соответствовать блоку бесперебойного питания.
	Установка батареи, проверка полярности, зарядки и работы питания в предусмотренных режимах.

	3
	Проверка линий питания и соединений
	1 услуга
	Проверка состояния линий электропитания, клеммных соединений и подключения оборудования.
	Выявление и устранение дефектов соединений в пределах согласованного объёма работ.

	4
	Подключение, настройка и проверка АПС
	1 услуга
	Проверка работоспособности системы в предусмотренных изготовителем режимах после устранения неисправности.
	Подключение оборудования, настройка, функциональная проверка и оформление результата проверки.



3. Требования к размещению дополнительных камер в ДЮСШ п. Карсакбай
	№
	Зона установки
	Кол-во
	Требование к результату

	1
	Угольные хранилища
	4 камеры
	Обеспечить максимально возможный визуальный контроль зоны хранения угля и минимизировать неконтролируемые участки.

	2
	Периметр территории и слепые зоны
	3 камеры
	Обеспечить обзор участков периметра, не просматриваемых существующими камерами либо имеющих недостаточный угол обзора.

	3
	Этажи здания и внутренние слепые зоны
	4 камеры
	Обеспечить обзор коридоров, проходов и иных общих участков, находящихся вне зоны обзора действующих камер.

	
	ИТОГО
	11 камер
	Точки установки окончательно согласовать с заказчиком на объекте до начала монтажа.



4. Требования к выполнению работ и приёмке
До начала работ исполнитель обследует существующие системы и подтверждает совместимость закупаемого оборудования с установленными устройствами.
Места установки дополнительных камер, кабельные трассы, точки питания и подключения согласовываются с заказчиком до выполнения монтажных работ.
Все камеры после установки должны обеспечивать устойчивое изображение и передачу видеосигнала на соответствующее устройство просмотра/записи.
После замены жёстких дисков необходимо проверить запись, поиск и воспроизведение архива. Фактическая глубина хранения архива зависит от параметров камер, режима записи, количества потоков и настроек системы.
На КПП должна быть обеспечена возможность просмотра сотрудниками охраны согласованного перечня камер через дополнительный видеорегистратор/устройство вывода.
После восстановления АПС необходимо проверить наличие питания от ББП, состояние аккумуляторной батареи и работоспособность системы в предусмотренных режимах. Работы по АПС должны выполнять специалисты соответствующей квалификации.
Приёмка осуществляется после демонстрации работоспособности оборудования и передачи заказчику актов выполненных работ, перечня установленного оборудования и гарантийных документов.
5. Гарантийные обязательства
Гарантия на оборудование предоставляется в соответствии с гарантийными условиями изготовителя и условиями договора. Гарантия на выполненные монтажные и пусконаладочные работы устанавливается договором. Сроки гарантии должны быть указаны участником закупки в составе предложения и подтверждены документально.
6. Примечания для уточнения перед размещением закупки
Уточнить марку, модель и количество каналов основного и дополнительного видеорегистраторов, а также совместимость с существующими камерами.
Уточнить тип существующих камер (IP/аналоговые), разрешение, объектив, способ питания и требования к уличному исполнению.
Для сетевых коммутаторов уточнить число портов, необходимость PoE, суммарный PoE-бюджет и скорость uplink-портов.
Уточнить требуемые кабельные линии, их длину, способы прокладки и объём дополнительных материалов. Эти данные должны быть отражены в ведомости объёмов работ/смете до объявления закупки.
Проверить, требуется ли для дополнительного видеорегистратора отдельный монитор, накопитель, лицензии или иное оборудование: дефектный акт прямо указывает только на установку регистратора для просмотра.
В закупочной документации технические характеристики следует формулировать как минимальные функциональные требования и требования совместимости, не ограничивая конкуренцию конкретной торговой маркой без надлежащего обоснования.

Заказчик: КГУ «Детско-юношеская спортивная школа Карсакпай» 
