

Техническая спецификация
по обработке деревянной конструкции 
зданий и сооружений огнезащитным составом

Условия оказания услуг по обработке 
деревянной конструкции зданий и сооружений огнезащитным составом


Огнезащитная обработка деревянных конструкции (пропитка древесины антипиреном) с огнезащитным составом ПОС БИО кровель зданий и сооружений.
	Предоставить сертификат на огнезащитный состав которым будет проводится обработка.
	По завершению обработки, предоставить образцы, снятые с каждого объекта обработки с Протоколм испытания качества обработки
	Общая обрабатываемая площадь: 900 м2.
Примечание: 
Обработка деревянной конструкции зданий и сооружений огнезащитным составом должна осуществляться представителем поставщика.
Транспортировка необходимого оборудования и средств для обработки, осуществляется представителем поставщика.
Все необходимы расходные материалы и оборудования необходимые для оказания услуги, за счет поставщика.
[bookmark: _GoBack]Место оказания услуги: г. Узынагаш, Библиотека  ул.Байдибек би 170
Срок оказания услуг в течении 10 календарных дней со дня вступления договора в законную силу.


Техническая характеристика.
замер электрического сопротивления заземляющего устройства (молния защита).
1)измерение сопротивления растекания тока заземляющих устройств
2)измерение сопротивления металлической связи электрооборудования с заземляющим контуром или основным пунктом заземления
3)измерение сопротивления изоляции электропроводок и кабелей
4) измерение сопротивления петли «фаза-нуль»

Техническая характеристика.
Обучение ПТМ
Техническая характеристика.
Обслуживание пожарной сигнализации в течении c ноябрь 2026- 31 декабрь 2027г

