[bookmark: _GoBack]Перечень работ выполняемых при оказании услуг по сервисному обслуживанию отопительных  котлов;
1. Круглосуточное дежурство аварийной бригады для экстренного устранения неполадок в отопительный период, аварийная бригада должна прибыть на место аварий (поломки) в течение 2-х часов с момента получения заявки (устной или письменной).  Аварийные выезды осуществляются неограниченное количество раз.

2. Проведение ремонтных и профилактических работ, а именно:
2.1.      Определение неисправности и способа ее устранения в течении 2-х часов с момента прибытия на место;
2.2. Регулировка горелки;
2.3. Регулировка основных технологических параметров горелки: давления топливного насоса, зазора между электродами зажигания, количества подаваемого воздуха в камеру сгорания с применением газоанализирующего оборудования (обязательное наличие данного газоанализирующего оборудования в собственности). 

3. Профилактическая чистка котла:
3.1.  Чистка котла;
3.2.  Чистка горелки;
3.3.  Удаление отложений в циркуляционном насосе.

4. Осмотр котла, проверка технического состояния:
4.1.  Прочистка горелки;
4.2. Прочистка теплообменника;
4.3.  Проверка давления мембранного расширительного бака;
4.4.  Проверки настройки;
4.5.  Проверка электрических соединений;
4.6.  Проверка процесса розжига и горения;
4.7.  Проверка герметичности по топливу и воде;
4.8.  При необходимости, замена деталей;
4.9.  Проверка автоматики котла.
5. Консервация отопительного котла после окончания отопительного сезона.

Квалификационный требования к потенциальным поставщикам:
1. Наличие подтверждающих документов на рабочих по прохождению обучения по монтажу, сервису и ремонту котлов.
2. Допуск к электрооборудованию.
3. Допуск к газовому оборудованию котла, промышленная безопасность.
