Техникалық ерекшелік
Металл есіктерді дайындау және орнату бойынша жұмыстар

	Металл есік. Іш жағы MDF интерьерімен. Кенептің қалыңдығы 70 мм. Тұтқасы бар екі құлып. Бояуы (түс тапсырыс берушімен келісіледі). Ескі есікті қайта өңдеумен және металл есікті орнату. Есікті ашу оңға. Есіктің ені 700 мм-ден 1000 мм-ге дейін. Биіктігі 2050 мм. Саны 1 дана.  Орнатуға және дайындауға байланысты барлық шығындар Жеткізушінің есебінен. Есіктер орнатылғаннан кейін жеткізуші атауы, саны және бірлік бағасы көрсетілген төлқұжатты ұсынуы керек.


Техницеская спецификация
[bookmark: _GoBack]Работы по изготовлению и установке металлических дверей

Дверь металлическая. С внутренней отделкой МДФ. Толщина полотна 70 мм. Два замка с ручкой. Окраска молотковой краской (цвет согласовать с Заказчиком). Демонтаж старой двери и монтаж металлической двери. Открывание двери правое. Ширина двери 800мм. Высота 2050мм. Количество 1 штук.  Все расходы связанные с установкой и изготовлению за счет поставщика. После установки дверей поставщик должен предоставить накладную с указанием наименование, кол-во и цену за ед. 
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