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Сметалық құжаттамаға сәйкес пәтерге ағымдағы жөндеу жұмыстарын жүргізу бойынша техникалық ерекшелік.

	Конкурстың атауы
	Ағымдағы жөндеу жұмыстарын сметалық құжаттамаға сәйкес пәтерге жүзеге асыру

	Объектінің орналасқан мекенжайы
	Қазақстан Республикасы,  Абай облысы, Семей қаласы, 342 квартал көшесі, 5 үй, 12 пәтер.

	Объект жұмыстарының атауы
	Пәтерге сметалық құжаттамаға сәйкес ағымдағы жөндеу жұмыстарын жүргізу (қабырғаларды, төбелерді және еденді ағымдағы жөндеу, терезелер мен есіктерді ауыстыру, санитарлық торапты жөндеу.)

	Аванстық төлемнің мөлшері	
	0 % 

	Көрсету мерзімі
	Шарт  жасасқаннан кейін 1 ай.

	Объектілер саны
	1 пә
тер

	Объектілерге кепілдік беру мерзімі
	-



        Қызмет көрсету кезінде Жеткізуші мыналарға міндетті:

1) Шарт бойынша өзіне алған міндеттердің толық және тиісінше орындалуын қамтамасыз етуге міндетті.
2) Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау кезінде көрсетілетін қызметтердің Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын Шартқа қосымшада (техникалық ерекшелік) көрсетілген талаптарға сәйкестігін қамтамасыз етуге міндетті;
3) Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз Тапсырыс беруші немесе Шарттың талаптарын орындау үшін Өнім беруші тартқан персоналды қоспағанда, оның атынан басқа тұлғалар ұсынған техникалық құжаттаманың мазмұнын ашпауға міндеттенеді. Көрсетілген ақпарат бұл персоналға міндеттемелерді орындау үшін қаншалықты қажет болса, сондай шамада құпия түрде берілуге тиіс;
4) Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз жоғарыда санамаланған қандай да бір құжаттар мен ақпаратты Шартты іске асыру мақсатынан басқа мақсатта пайдаланбауға тиіс;
5) Сметаға сәйкес жөндеу жұмыстарын жүргізу:
- Қабырғалар мен төбелерді жерден және мінбелерден әк бояуынан қолмен тазалау;
- Құрғақ қоспалардан дайындалған ерітіндімен сыланған қабырға бетін қаптауға немесе тұсқағаз жапсыруға арналған құрғақ қоспалар ерітіндісімен дайындау;
- Құрғақ қоспалардан дайындалған ерітіндімен сыланған қабырға бетін қаптауға немесе тұсқағаз жапсыруға дайындау;
- Дайындалған бетке желіммен қарапайым тұсқағаз жапсыру;
- Поливинилхлоридті үлдірден бір деңгейлі керме төбе орнату;
- Ағаш талшықты тақталардан тұтас жылу және дыбыс оқшаулағыш қабат орнату;
- Еденге желіммен линолеум төсеу;
- Поливинилхлоридті плинтустарды өздігінен бұрап кіретін бұрандалармен орнату;
- Тас қабырғалардағы терезе қораптарын еңістердегі сылақты шағып алып бөлшектеу;
- Әйнектелген терезе жақтауларын алу;
- Тас ғимараттардағы ағаш терезе алды тақтайларын алу;
- Ауданы 2 м²-ден асатын, екі жармалы, ашылатын (қайырмалы, ашылып-қайырмалы) ПВХ профильдерінен терезе блоктарының конструкцияларын орнату;
- ГОСТ 30674-2023 стандартына сәйкес, қалыңдығы 60 мм ПВХ профильдерінен жасалған, екі камералы шыныпакеті және ашылып-қайырмалы фурнитурасы бар, екі жармалы бір конструкциялы терезе блогы: импост пен ашылып-қайырмалы жармадан тұратын екі элементті;
- Тас қабырғалардағы ойық тереңдігі (ені) 0,5 м-ге дейінгі ПВХ терезе алды тақтайларын орнату;
- ГОСТ 23166-2021 стандартына сәйкес, ламинацияланбаған, ені 550 мм ПВХ профильдерінен жасалған терезе алды тақтайы;
- ГОСТ 23166-2021 стандартына сәйкес, ені 120 мм ПВХ профильдерінен жасалған терезе су ағар элементі;
- Тас қабырғалардағы есік қораптарын еңістердегі сылақты шағып алып бөлшектеу;
- Есік полотноларын алу;
- Ішкі қабырғалар мен қалқаларға ауданы 3 м²-ге дейінгі ағаш есік блоктарының конструкцияларын распорлы дюбельдермен орнату;
- СТ РК 943-92 стандартына сәйкес, CPL технологиясы негізіндегі сәндік қаптамасы бар, бір жармалы, тұтас есік полотнолары бар ішкі есік блогы: ДГ 21-9П, ДГ 21-10П;
- СТ РК 943-92 стандартына сәйкес, CPL технологиясы негізіндегі сәндік қаптамасы бар, бір жармалы, тұтас есік полотнолары бар ішкі есік блогы: ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П;
- ГОСТ 5089-2011 стандартына сәйкес, тұтқалармен және кілтпен басқарылатын ілмекті цилиндрлі ойып орнатылатын ЗВ7 құлпы;
- Жапсырмалы ПН1, ПН2, ПН3 топсалары;
- Кірпіш қабырғаларға бір жармалы болат есік блогын орнату;
- ГОСТ 31173-2016 стандартына сәйкес, тұйық қорапты, жылу оқшаулағышы бар бір жармалы болат есік блогы;
- Бетон немесе тас беттердегі жеке элементтердің, яғни терезе немесе есік жазық еңістерінің бетін цемент ерітіндісімен сылау;
- Қабырғалардағы жылтыр керамикалық тақталар қаптамасын бөлшектеу;
- Керамикалық тақталардан жасалған еден жабындысын бөлшектеу;
- Кірпіш пен бетон беттерді ерітіндімен керамикалық тақталармен қаптау;
- Құрғақ қоспалардан дайындалған желіммен еденге керамикалық тақталар төсеу;
- ГОСТ 13996-2019 стандартына сәйкес, қалыңдығы 7,5 мм-ден 13 мм-ге дейінгі бір түсті глазурьланбаған керамикалық тақта;
- Поливинилхлоридті үлдірден бір деңгейлі керме төбе орнату;
- Қолжуғыштар мен раковиналарды бөлшектеу;
- Унитаздар мен писсуарларды бөлшектеу;
- Ваннаны бөлшектеу;
- Тікбұрышты болат шомылу ваннасын орнату;
- ГОСТ 23695-94 стандартына сәйкес, өлшемі 1600×700×380 мм эмальданған болат ванна;
- Душ пен ваннаға арналған екі тұтқалы ортақ араластырғыш: әртүрлі тесіктерге жалғанатын, қабырғаға орнатылатын, иілгіш шлангідегі душ торы және ұшы кеңейтілген шүмегі бар;
- Суық және ыстық су құбырларына қосылатын, араластырғышы орнатылып жалғанатын, монтаждық жүйесі бар жеке қолжуғышты орнату;
- Тұғырсыз, жартылай дөңгелек, сопақ, тікбұрышты немесе трапеция тәрізді, арқалығы бар немесе арқалықсыз, ұзындығы 650 мм және ені 500 мм қолжуғыш;
- Қолжуғышқа арналған екі тұтқалы араластырғыш: орталықтан қосылатын, жиекке орнатылатын, ұзындығы 110 мм × 70 мм аэраторы бар шүмекпен жабдықталған;
- Қолжуғышқа арналған тұғыр;
- Шайғыш багы тікелей жалғанған унитазды орнату;
- Диаметрі 32 мм-ге дейінгі су-газ құбырларын бөлшектеу;
- Диаметрі 100 мм шойын кәріз құбырларын бөлшектеу;
- Диаметрі 50 мм шойын кәріз құбырларын бөлшектеу;
- Диаметрі 50 мм раструбты полимер құбырынан кәріз құбыржолын төсеу;
- ГОСТ 32414-2013 стандартына сәйкес, ішкі су бұру жүйелеріне арналған, өлшемі 50×3 мм SDR 26 полиэтилен құбыры;
- Диаметрі 100 мм раструбты полимер құбырынан кәріз құбыржолын төсеу;
- ГОСТ 32414-2013 стандартына сәйкес, ішкі су бұру жүйелеріне арналған, өлшемі 110×4,2 мм SDR 26 полиэтилен құбыры;
- Диаметрі 25 мм, раструбты дәнекерленген қосылыстары бар полимер құбырынан су құбыры желісін төсеу;
- ГОСТ 18599-2001 стандартына сәйкес, су құбыры жүйелеріне арналған, өлшемі 25×1,8 мм PE 100 SDR 17 PN 10 полиэтилен құбыры (ISO 4427-1:2014, NEQ);
- Жасырын электр сымдарын бөлшектеу;
- Ажыратқыштар мен розеткаларды бөлшектеу;
- Қыздыру шамдары бар жарық шамдарын бөлшектеу;
- Қорғаныш қабықшасындағы топтық жарықтандыру желілерінің сымдарын немесе екі-үш талсымды кабельді қабырға бойымен сылақ астына не ойыққа төсеу;
- ГОСТ 31996-2012 стандартына сәйкес, жануды таратпайтын, үш талсымды, кернеуі 0,66 кВ ВВГнг 3×2,5 (ок)-0,66 маркалы күштік кабель;
- Қалыпты орта жағдайларындағы үй-жайларда ілмекке ілінетін жарықдиодты шамды орнату;
- ГОСТ 17677-82 стандартына сәйкес, IP65 қорғаныс дәрежесі бар, ЛСП01-2×36-002 типті люминесцентті шамдарға арналған жарықтандырғыш;
- Жасырын электр сымдары кезінде бір немесе екі пернелі ажыратқышты немесе жасырын орнатылатын штепсельдік розетканы орнату;
- Ашық орнатуға арналған, екі орынды, жерге тұйықтау түйіспелері мен қорғаныш перделері бар, кернеуі 250 В-қа дейінгі, тогы 10–16 А, IP20 қорғаныс дәрежесіндегі штепсельдік розетка;
- ГОСТ 30850.2.1-2002 стандартына сәйкес, жасырын электр сымдарына арналған, индикаторы бар, бір пернелі, кернеуі 250 В-қа дейінгі, тогы 4–10 А, IP20 қорғаныс дәрежесіндегі ажыратқыш;
- Дайын ойыққа немесе қабырғаға болттармен бекітілетін, салмағы 3 кг-ға дейінгі топтық жарықтандыру қалқанын орнату;
- Бір фазалы электрондық және индукциялық есептегіштерді орнату мүмкіндігі бар, есікті, пластиктен жасалған, өлшемі 150×270×110 мм, модульдік аппаратура орнатуға арналған ЩК 26-04 пәтерлік электр энергиясын енгізу және тарату қалқаны;
- ВА47-60 типті автоматты ажыратқыш, «C» сипаттамасы, 1Р, 16 А, 6 кА;
- ВА47-60 типті автоматты ажыратқыш, «C» сипаттамасы, 1Р, 32 А, 6 кА;
- Құрылыс қоқыстарын қолмен тиеу;
- Елді мекендерден тыс жерлерде жүк көтергіштігі 5 тоннадан 10 тоннаға дейінгі самосвалдармен құрылыс жүктерін 15 км қашықтыққа тасымалдау.
Шартқа қол қойылғаннан кейін өнім беруші жұмыстарды Техникалық ерекшелікке және жергілікті сметалық есепке сәйкес орындайды.
Көрсетілген қызметтер үшін ақы төлеу Өнім берушінің есеп айырысу шотына ақшалай қаражатты аудару арқылы ұсынылған шот-фактура және орындалған жұмыстар актісі негізінде жүргізіледі.
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