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на изготовление, поставку и монтаж накладного стенда с символикой РК
	
	Описание технической спецификации

	Наименование работ/услуг
	Изготовление, поставка, монтаж и установка накладного информационного стенда с Государственной символикой Республики Казахстан.

	Габаритные размеры
	Высота — 215 см (2150 мм), ширина — 110 см (1100 мм).

	Материал изготовления
	Органическое стекло (акрил). Конструкция должна быть накладной, элементы и основа изготавливаются из высококачественного оргстекла оптимальной толщины для обеспечения жесткости и презентабельного вида. Все торцы должны пройти качественную лазерную резку и полировку.

	Оформление и Символика РК
	На стенде размещается Государственная символика Республики Казахстан. Изображение Герба и Флага должно строго соответствовать Конституционному Закону РК «О государственных символах Республики Казахстан» и действующим государственным стандартам (СТ РК).

	Обязательное согласование
	Поставщик обязан предварительно согласовать эскиз, текстовое наполнение, шрифты и цветовую гамму с Заказчиком в электронном или бумажном виде до начала непосредственного изготовления стенда.

	Монтаж и тип крепления
	Установка стенда осуществляется силами Поставщика «под ключ». Способ фиксации — высокопрочный профессиональный двухсторонний скотч (типа 3M или аналог с высокой несущей способностью). Поставщик самостоятельно подготавливает и обезжиривает поверхность перед монтажом.

	Качество
	Изделие должно быть новым, без царапин, сколов, трещин и иных дефектов. Конструкция должна быть травмобезопасной. Поставщик несет ответственность за надежность крепления стенда после установки.




	











ТЕХНИКАЛЫҚ СПЕЦИФИКАЦИЯ
ҚР мемлекеттік рәміздері бар жапсырмалы стендті дайындау, жеткізу және монтаждау қызметі
	
	Техникалық спецификацияның сипаттамасы

	Жұмыстың/қызметтің атауы
	Қазақстан Республикасының Мемлекеттік рәміздері бар жапсырмалы ақпараттық стендті дайындау, жеткізу, монтаждау және орнату.

	Габариттік өлшемдері
	Биіктігі — 215 см (2150 мм), ені — 110 см (1100 мм).

	Дайындау материалы
	Органикалық шыны (акрил). Конструкция жапсырмалы түрде болуы тиіс. Стендтің негізі мен элементтері беріктікті және эстетикалық көріністі қамтамасыз ететін тиісті қалыңдықтағы жоғары сапалы органикалық шыныдан жасалуы керек. Барлық жиектері лазермен сапалы кесіліп, тегістелуі (полировка) тиіс.

	ҚР Рәміздерін рәсімдеу
	Стендте Қазақстан Республикасының Мемлекеттік рәміздері орналастырылады. Елтаңба мен Тудың бейнесі «Қазақстан Республикасының Мемлекеттік рәміздері туралы» ҚР Конституциялық Заңына және қолданыстағы мемлекеттік стандарттарға (ҚР СТ) қатаң сәйкес келуі тиіс.

	Міндетті түрде келісу
	Өнім беруші стендті тікелей дайындауды бастамас бұрын оның эскізін, мәтіндік мазмұнын, қаріптерін (шрифт) және түс гаммасын Тапсырыс берушімен электронды немесе қағаз түрінде алдын ала келісуге міндетті.

	Монтаждау және бекіту түрі
	Стендті орнатуды Өнім беруші өз күшімен «дайын күйде» (под ключ) жүзеге асырады. Бекіту тәсілі — жоғары беріктігі бар кәсіби екі жақты скотч (3M типіндегі немесе жүк көтергіштігі жоғары баламасы). Өнім беруші монтаждау алдында бетті өздігінен дайындайды және майсыздандырады.

	Сапасы
	Бұйым жаңа, сызатсыз, жарықсыз және басқа да ақауларсыз болуы керек. Конструкция жарақаттанудан қауіпсіз болуы тиіс. Өнім беруші стенд орнатылғаннан кейін оның бекітілу сенімділігіне жауапты болады.

	
	



