Приложение №2
Техническая спецификация

Работа по изготовлению комплекта мебели для кабинета руководителя. Назначение — Офис.  
Состав комплекта: Стол рабочий не менее 1 шт. Стол конференц-приставка не менее 1 шт.
Сервисная тумба (тумба помощник) на небольших ножках-опоры круглой формы не менее 1 шт. Мобильная тумба на колесиках с замком на верхнем ящике не менее 1 шт. Шкаф для документов не менее 3 шт. Шкаф-гардероб не менее 1 шт. 
Материал изготовления комплекта мебели: Материал ― МДФ крышки, стенки, столешницы не менее 32 мм (по согласованию с Заказчиком) и остальные детали не менее 16 мм. (по согласованию с Заказчиком), материал корпусной части ― ЛДСП. Фасады – МДФ. Столешница – МДФ. Опоры стола - ламинированная ДСП. Цвет комплекта мебели – дуб беленый либо баунти (по согласованию с Заказчиком). 
Стол рабочий: Количество не менее 1 шт. Назначение — Офис.  Длина стола не менее 140 см. Глубина стола не менее 90 см. Высота стола не менее 75 см. С плавными скошенными краями, без острых углов (по согласованию с Заказчиком). Основание - стационарные декоративные небольших ножках-опоры круглой формы (металлические либо деревянные) по согласованию с Заказчиком.
Конференц-приставка к столу рабочему: Количество не менее 1 шт. Назначение — Офис, для быстрой организации мест для посетителей, переговоров и совещаний. Длина приставки не менее 100 см. Глубина приставки не менее 85 см. Высота приставки не менее 71 см. С плавными скошенными краями, без острых углов, скругленная форма конференц-приставки со стороны посетителей.  Основание - стационарные декоративные небольшие ножки-опоры круглой формы (металлические либо деревянные) по согласованию с Заказчиком.
	
	


Сервисная тумба офисная: Количество не менее 1 шт. Назначение — Офис.  Ширина тумбы не менее 120 см. Глубина тумбы не менее 54 см. Высота тумбы не менее 61 см. Тумба с тремя отделениями: в первом отделении не менее 3 встроенных выдвижных ящиков с ручками, во втором отделении не менее 2 полок для документов закрывается дверью (с дверной ручкой), третье отделение ниша закрывается дверью (с дверной ручкой). Тумба на устойчивых небольших колесиках – не менее 4 шт. Количество ручек — не менее 5 шт. Основание на небольших ножках-опоры круглой формы (по согласованию с Заказчиком) – не менее 4 шт. Количество отделений по всей тумбе — не менее 6 шт.
Мобильная передвижная тумбы: Количество не менее 1 шт. Назначение — Офис.  Ширина мобильной тумбы не менее 49 см. Глубина мобильной тумбы не менее 51 см. Высота мобильной тумбы не менее 58 см. Тумба мобильная передвижная с замком на верхнем ящике из качественного ЛДСП толщиной не менее 16 мм, что обеспечивает прочность и долговечность изделия. Удобные колесики позволяют с легкостью перемещать изделие. Тумба оснащена тремя встроенными выдвижными ящиками на шариковых направляющих, что обеспечивает плавное и бесшумное открывание и закрывание. Задняя стенка тумбы выполнена из ЛДСП, что придает дополнительную прочность и устойчивость конструкции. Основание тумбы выполнено из ЛДСП, что обеспечивает устойчивость и безопасность использования, на колесиках.
Шкафы для документов: Количество не менее 3 шт. Назначение — Офис.  Ширина шкафа не менее 60 см. Глубина шкафа не менее 35 см. Высота шкафа не менее 180 см. Тип шкафа — напольный, стационарная. В верхней части шкафа две вкладные полки, создающие не менее 3 отделений для документов, в нижних частях шкафа одна вкладная полка, создающие не менее 2 отделений для документов. 
2 шкафа верхняя часть которых представляет собой шкаф-витрину с фасадами из высокопрочного прозрачного стекла с дверными ручками длиной не менее 160 мм  (по согласованию с заказчиком). Внутри секции должны быть расположены полки не менее 3 штук для документов. Нижняя часть секции оснащена глухими распашными фасадами для закрытого хранения документов. Исполнение фасада - выступающие внешние ручки. Использование фурнитуры повышенной прочности. Все распашные глухие и стеклянные фасады устанавливаются на петли со встроенными доводчиками плавного и бесшумного закрывания. Стеклянные двери в верхней части, с глухими распашными фасадами в нижней части шкафа для закрытого хранения документов. 
1 двустворчатый закрытый шкаф с глухими распашными фасадами в нижней и верхней частях шкафа для закрытого хранения документов, с дверными ручками длиной не менее 160 мм  (по согласованию с заказчиком). 
Глубина всех полок офисного шкафа должна быть не менее 35 см. Ручки металлические, по одной на каждую дверь, петли мебельные, надежные, устойчивые к многократному открыванию.  Задняя стенка из ДВП в цвет корпуса. Покрытие ламинированное, износостойкое, устойчивое к воздействию бытовых моющих средств, применяемых для обычной влажной уборки. Шкафы должны быть устойчивыми при эксплуатации, без перекосов и раскачивания, оснащен устойчивыми или регулируемыми мебельными опорами.  Полки должны выдерживать размещение документов без видимой деформации. Цветовое исполнение: Комбинированное, строго соответствующее единому мебельному гарнитуру, по согласованию с Заказчиком.  Основание - стационарные декоративные небольшие ножки-опоры круглой формы (металлические либо деревянные) по согласованию с Заказчиком.
Шкаф-гардероб: Количество не менее 1 шт. Назначение — Офис.  Ширина гардероба не менее 60 см. Глубина гардероба не менее 35 см. Высота гардероба не менее 180 см. Распашной шкаф: классическая модель с распашными дверями и универсальным внутренним наполнением (полки, штанга). Двустворчатый закрытый шкаф с глухими распашными фасадами во всю высоту. Секция должна быть укомплектована штангой для хранения верхней одежды и верхней полкой для головных уборов. Внутреннее оснащение – металлическая штанга для одежды, предназначенная для размещения плечиков, верхней полки для головных уборов и других вещей. Все детали должны быть изготовлены ровно и аккуратно, без сколов, трещин, вздутий, царапин и иных производственных дефектов. Толщина каркаса не менее 16 мм.  Задняя стенка из ДВП в цвет корпуса. Материал должен быть устойчив к влаге, выцветанию, истиранию и механическим воздействиям. Длина дверных ручек не менее 160 мм. Цветовое исполнение: Комбинированное, строго соответствующее единому мебельному гарнитуру, по согласованию с Заказчиком.   Материал корпуса- ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП) повышенной плотности с антибликовым покрытием. Все видимые торцевые части деталей должны быть обработаны противоударной пластиковой кромкой ПВХ/АБС, толщиной не менее 2 мм. На видимых внешних поверхностях не допускается наличие сквозных отверстий и видимых винтов. Фурнитура должна быть качественная, обеспечивающая надежное соединение элементов и длительную эксплуатацию.  Цокольная часть шкафов должны быть снабжена скрытыми регулируемыми опорами изнутри корпуса для идеального выравнивания мебельной стенки по уровню и компенсации неровностей напольного покрытия.  Основание - стационарные декоративные небольшие ножки-опоры круглой формы (металлические либо деревянные) по согласованию с Заказчиком.
Материалы должны быть экологически безопасными (без запаха, безвредными). Материалы комплекта мебели должны быть новыми, не бывшим в употреблении, без механических повреждений и производственных дефектов.
Гарантия на изготовляемую мебель должна составлять не менее 12 месяцев с даты изготовления мебели. В течение гарантийного срока Поставщик обеспечивает устранение выявленных производственных дефектов в соответствии с условиями договора.  Поставка осуществляется в упаковке, обеспечивающей сохранность мебели при транспортировке. Поставщик осуществляет сборку мебели по адресу Северо-Казахстанская область, Тайыншинский район, г.Тайынша улица Конституции Казахстана 203 без дополнительной оплаты со стороны Заказчика. После сборки мебель должна быть установлена устойчиво, все элементы должны быть надежно закреплены. После завершения сборки Поставщик обязан убрать упаковочный материал и иной строительный мусор, образовавшийся в результате выполнения работ, с территории Заказчика. Предварительные эскизы мебели обязательно согласовать с Заказчиком (размеры, материал, цвет) по телефону 8 7153621697, 87762950638. Транспортировка (доставка), разгрузка и сборка на адрес Заказчика: г.Тайынша ул.Конституции Казахстана, 203, 2 этаж,  а также возврат (в случае брака выявления дефектов) осуществляется силами и средствами Поставщика.


































№2 қосымша

Техникалық сипаттама
[bookmark: _GoBack]
Басшының кабинетіне арналған жиһаз жиынтығын дайындау бойынша жұмыс. Тағайындау-Кеңсе.  
Жинақтың құрамы: жұмыс үстелі кемінде 1 дана. конференц-қорап үстелі кемінде 1 дана.
Шағын аяқтардағы сервистік тұғыр (көмекші тұғыр) - дөңгелек пішінді тіректер кемінде 1 дана. Жоғарғы тартпада құлпы бар дөңгелектердегі жылжымалы тұғыр кемінде 1 дана. құжаттарға арналған Шкаф кемінде 3 дана. Шкаф-гардероб кемінде 1 дана. 
Жиһаз жиынтығын дайындау материалы: Материал-МДФ қақпақтар, қабырғалар, үстелшелер кемінде 32 мм (Тапсырыс берушінің келісімі бойынша) және қалған бөлшектер кемінде 16 мм. (Тапсырыс берушінің келісімі бойынша), корпус бөлігінің материалы ― ДСП. Қасбеттер-МДФ. Үстел үсті-МДФ. Үстел тіректері-ламинатталған бөлшектер тақтасы. Жиһаз жиынтығының түсі-ағартылған емен немесе баунти (Тапсырыс берушінің келісімі бойынша). 
Жұмыс үстелі: саны кемінде 1 дана.  Үстелдің ұзындығы кемінде 140 см. үстелдің тереңдігі кемінде 90 см. үстелдің биіктігі кемінде 75 см. тегіс қиғаш жиектері бар, өткір бұрыштары жоқ (Тапсырыс берушінің келісімі бойынша). Негізі-стационарлық сәндік кішкентай аяқтар-Тапсырыс берушінің келісімі бойынша дөңгелек пішінді (металл немесе ағаш) тіректер.
Жұмыс үстеліне Конференц-префикс: саны кемінде 1 дана. тағайындау-кеңсе, келушілерге, келіссөздер мен жиналыстарға арналған орындарды жылдам ұйымдастыру үшін. Префикстің ұзындығы кемінде 100 см. префикстің тереңдігі кемінде 85 см. префикстің биіктігі кемінде 71 см. тегіс қиғаш жиектері бар, өткір бұрыштары жоқ, келушілер тарапынан конференц-префикстің дөңгелектелген пішіні.  Негізі-стационарлық сәндік кішкентай аяқтар-Тапсырыс берушінің келісімі бойынша дөңгелек пішінді (металл немесе ағаш) тіректер.
	
Кеңсе сервистік тұғыры: саны кемінде 1 дана.  Тұғырдың ені кемінде 120 см, тұғырдың тереңдігі кемінде 54 см, тұғырдың биіктігі кемінде 61 см. үш бөлімшесі бар тұғыр: бірінші бөлімшеде тұтқалары бар кемінде 3 кіріктірілген тартпа, екінші бөлімшеде құжаттарға арналған кемінде 2 сөре есікпен жабылады (есік тұтқасымен), үшінші бөлімше тауашаны есікпен жабады (есікпен қалам). Тұрақты шағын дөңгелектердегі тұғыр-кемінде 4 дана. Тұтқалар саны-кемінде 5 дана. шағын аяқтардағы негіз-дөңгелек пішінді тіректер (Тапсырыс берушінің келісімі бойынша) - кемінде 4 дана. Бүкіл тұғырдағы бөлімшелер саны-кемінде 6 дана.
Жылжымалы жылжымалы шкафтар: саны кемінде 1 дана.  Жылжымалы шкафтың ені кемінде 49 см. жылжымалы шкафтың тереңдігі кемінде 51 см. жылжымалы шкафтың биіктігі кемінде 58 см.жылжымалы шкафтың қалыңдығы кемінде 16 мм жоғары сапалы ДСП-дан жасалған жоғарғы тартпасында құлпы бар, бұл өнімнің беріктігі мен беріктігін қамтамасыз етеді. Ыңғайлы дөңгелектер өнімді оңай жылжытуға мүмкіндік береді. Шкафта шарлы рельстердегі үш кіріктірілген тартпалар бар, олар тегіс және үнсіз ашылу мен жабуды қамтамасыз етеді. Шкафтың артқы қабырғасы құрылымға қосымша беріктік пен тұрақтылық беретін ДСП-дан жасалған. Шкафтың негізі дөңгелектерде тұрақтылық пен қауіпсіздікті қамтамасыз ететін ДСП-дан жасалған.
Құжаттарға арналған шкафтар: саны кемінде 3 дана.  Шкафтың ені кемінде 60 см, шкафтың тереңдігі кемінде 35 см, шкафтың биіктігі кемінде 180 см.шкафтың түрі — еден, стационарлық. Шкафтың жоғарғы бөлігінде құжаттарға арналған кемінде 3 Бөлімше жасайтын екі қосымша сөре, шкафтың төменгі бөліктерінде бір қосымша сөре, құжаттарға арналған кемінде 2 бөлімше жасайды. 
2 шкаф, оның жоғарғы бөлігі-ұзындығы кемінде 160 мм есік тұтқалары бар жоғары беріктігі бар мөлдір шыныдан жасалған қасбеттері бар витрина шкафы (Тапсырыс берушінің келісімі бойынша). Бөлімнің ішінде құжаттар үшін кемінде 3 дана сөрелер болуы керек. Бөлімнің төменгі бөлігі құжаттарды жабық сақтау үшін соқыр бұралмалы қасбеттермен жабдықталған. Қасбеттің орындалуы-шығыңқы сыртқы тұтқалар. Жоғары беріктігі бар жабдықты пайдалану. Барлық бұралмалы соқыр және шыны қасбеттер тегіс және үнсіз жабылатын кіріктірілген жақынырақ ілмектерге орнатылады. Жоғарғы бөлігінде шыны есіктер, құжаттарды жабық сақтауға арналған шкафтың төменгі жағында соқыр бұралмалы қасбеттері бар. 
Құжаттарды жабық сақтауға арналған шкафтың төменгі және жоғарғы бөліктерінде соқыр бұралмалы қасбеттері бар, ұзындығы кемінде 160 мм есік тұтқалары бар (тапсырыс берушінің келісімі бойынша) 1 қос жармалы жабық шкаф. 
Кеңсе шкафының барлық сөрелерінің тереңдігі кемінде 35 см болуы керек.тұтқалар металл, әр есікке бір, жиһаз ілмектері, сенімді, бірнеше рет ашуға төзімді.  Артқы қабырға талшықты тақтадан корпустың түсіне дейін. Жабын ламинатталған, тозуға төзімді, қарапайым дымқыл тазалау үшін қолданылатын тұрмыстық жуғыш заттардың әсеріне төзімді. Шкафтар жұмыс кезінде тұрақты болуы керек, бұрмаланбауы және тербелмеуі керек, тұрақты немесе реттелетін жиһаз тіректерімен жабдықталған.  Сөрелер көрінетін деформациясыз құжаттарды орналастыруға төтеп беруі керек. Түсті орындау: Тапсырыс берушінің келісімі бойынша бірыңғай жиһаз гарнитурасына қатаң сәйкес келетін аралас.  Негізі-стационарлық сәндік кішкентай аяқтар-Тапсырыс берушінің келісімі бойынша дөңгелек пішінді (металл немесе ағаш) тіректер.
Шкаф-гардероб: саны кемінде 1 дана.  Гардеробтың ені кемінде 60 см, гардеробтың тереңдігі кемінде 35 см, гардеробтың биіктігі кемінде 180 см. топсалы шкаф: бұралмалы есіктері және әмбебап ішкі толтыруы бар классикалық модель (сөрелер, штангалар). Толық биіктікте соқыр бұралмалы қасбеттері бар екі қабатты жабық шкаф. Бөлім сыртқы киімді сақтауға арналған штангамен және бас киімге арналған үстіңгі сөремен жабдықталуы керек. Ішкі жабдық-иықтарды, бас киімдердің үстіңгі сөресін және басқа заттарды орналастыруға арналған металл киім штангасы. Барлық бөлшектер тегіс және ұқыпты, чиптер, жарықтар, ісінулер, сызаттар және басқа да өндірістік ақауларсыз жасалуы керек. Жақтаудың қалыңдығы кемінде 16 мм. артқы қабырға талшықты тақтадан корпустың түсіне дейін. Материал ылғалға, бозаруға, абразияға және механикалық кернеуге төзімді болуы керек. Есік тұтқаларының ұзындығы кемінде 160 мм. түсті орындау: Тапсырыс берушінің келісімі бойынша бірыңғай жиһаз гарнитурасына қатаң сәйкес келетін аралас.   Корпус материалы-шағылысуға қарсы жабыны бар жоғары тығыздықтағы ламинатталған бөлшектер тақтасы (ДСП). Бөлшектердің барлық көрінетін соңғы бөліктері қалыңдығы кемінде 2 мм ПВХ/АБС соққыға қарсы пластикалық жиегімен өңделуі керек.көрінетін сыртқы беттерде тесіктер мен көрінетін бұрандалардың болуына жол берілмейді. Арматура элементтердің сенімді қосылуын және ұзақ жұмыс істеуін қамтамасыз ететін сапалы болуы керек.  Шкафтардың жертөле бөлігі жиһаз қабырғасын деңгей бойынша тамаша Туралау және еден жабынының біркелкі компенсстігін өтеу үшін корпустың ішкі жағынан жасырын реттелетін тіректермен қамтамасыз етілуі керек.  Негізі-стационарлық сәндік кішкентай аяқтар-Тапсырыс берушінің келісімі бойынша дөңгелек пішінді (металл немесе ағаш) тіректер.
Материалдар экологиялық таза болуы керек (иіссіз, зиянсыз). Жиһаз жиынтығының материалдары жаңа, пайдаланылмаған, механикалық зақымданусыз және өндірістік ақауларсыз болуы керек.
Өндірілген жиһазға кепілдік жиһаз жасалған күннен бастап кемінде 12 ай болуы керек. Кепілдік мерзімі ішінде өнім беруші Шарттың талаптарына сәйкес анықталған өндірістік ақауларды жоюды қамтамасыз етеді.  Жеткізу тасымалдау кезінде жиһаздың сақталуын қамтамасыз ететін қаптамада жүзеге асырылады. Өнім беруші Солтүстік Қазақстан облысы, Тайынша ауданы, Тайынша қаласы, Қазақстан Конституциясы 203 көшесі мекенжайы бойынша жиһазды құрастыруды Тапсырыс беруші тарапынан қосымша төлемсіз жүзеге асырады. Жиналғаннан кейін жиһаз тұрақты орнатылуы керек, Барлық элементтер мықтап бекітілуі керек. Құрастыру аяқталғаннан кейін Өнім беруші жұмысты орындау нәтижесінде пайда болған орауыш материалды және өзге де құрылыс қоқыстарын Тапсырыс берушінің аумағынан алып тастауға міндетті. Жиһаздың алдын ала эскиздерін Тапсырыс берушімен (өлшемдері, материалы, Түсі)                     8 7153621697, 87762950638 телефоны бойынша келісу қажет. Тапсырыс берушінің мекенжайына тасымалдау (жеткізу), түсіру және құрастыру: Тайынша қ., Қазақстан Конституциясы к-сі, 203,                      2 қабат, сондай-ақ қайтару (ақаулар анықталған жағдайда) Өнім берушінің күшімен және құралдарымен жүзеге асырылады.
