Техническая спецификация закупаемых работ

	Наименование товара
	Ремонт с заменой запасных частей и калибровкой аппарата Maico easyScreen
	Maico easyScreen аппаратын қосалқы бөлшектерін ауыстыра отырып жөндеу және калибрлеу

	Единица измерения
	Работа
	Жұмыс

	Срок поставки/выполнения работ (услуг)
	В течение 30 календарных дней после заявки Заказчика
	Тапсырыс берушінің өтінімінен кейін 30 күнтізбелік күн ішінде

	Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок.
	Ремонт с заменой запасных частей и калибровкой аппарата Maico easyScreen
	Maico easyScreen аппаратын қосалқы бөлшектерін ауыстыра отырып жөндеу және калибрлеу

	Гарантийный срок (в месяцах)
	12 месяцев
	12 ай

	Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара
	Диагностика, проверка всех узлов медицинского аппарата на исправность: устранение незначительных поломок, очистка от экссудатов и т.п. изделия в целом или его составных частей (без разборки). Обновление программного обеспечения на и в составе микропроцессорных электронных блоков. Проверка технического состояния, восстановление работоспособности и выполнение калибровки ушного зонда с целью обеспечения точности измерений и соответствия заводским параметрам производителя. Ремонт с заменой, ушного зонда отоакустической эмиссии (ОАЭ) (цвет — серый), ушного зонда ОАЭ (цвет-черный), синего стилуса 3шт и комплекта принадлежностей для накладных наушников 2шт. Разовая калибровка зондов (Snap PROBE, IP 30 и BERAphone), калибровка экрана, обновление и настройка ПО. Стоимость зондов входит  в стоимость договора.
Требования к поставщику:
•Использование оригинальных запасных частей;
Адаптер светового кабеля (оригинальный)	1 шт.
Приемка выполненных работ
•	предоставления сервисного отчета с перечнем выполненных работ и замененных элементов;
•	подтверждения отсутствия заявленных дефектов;
•	подписания сторонами акта выполненных работ.
Место эксплуатации оборудования: КГП «Областная клиническая больница» управления здравоохранения Карагандинской области
Запасные части для ремонта оборудования должны быть произведены фирмой-изготовителем оборудования и являться оригинальным товаром. Исполнитель должен предоставить оригинал или нотариально заверенную копию соответствующего Сертификата о происхождении Товара, выданного соответствующим органом страны происхождения в установленном порядке.
Заказчик или его представители могут проводить контроль и проверку выполненных работ на предмет соответствия требованиям, указанным в технической спецификации. При этом все расходы по этим проверкам несет Исполнитель.
Цена включает в себя все расходы, связанные с выполнением работ по восстановлению работоспособности (ремонту): непосредственно стоимость работ (разборка, замена запчастей, сборка, проверка), запасных частей, доставки оборудования, погрузки/разгрузки, упаковки, маркировки, таможенной очистки, сертификации, НДС и иных налогов и сборов.
Иметь в штате инженера, прошедшего специализированную подготовку и имеющего право на сервисное обслуживание (монтаж, наладка, профилактика, текущий ремонт) указанного оборудования. (Согласно Правил осуществления сервисного обслуживания медицинской техники в Республике Казахстан от 15 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-273/2020. Сервисное обслуживание медицинской техники в Республике Казахстан осуществляется: субъектами здравоохранения, имеющими в штате специалиста (специалистов) по ремонту и обслуживанию медицинской техники, прошедшие обучение на предприятиях-производителях соответствующих видов (наименований) медицинской техники или в организациях и учреждениях, имеющих право осуществлять профессиональную подготовку по техническому обслуживанию соответствующих видов медицинской техники; сервисными службами.)
	Диагностика, медициналық аппараттың барлық тораптарының жарамдылығын тексеру: кішігірім бұзылуларды жою, экссудаттардан және т.б. тұтастай алғанда бұйымды немесе оның құрамдас бөліктерін тазалау (бөлшектемей). Бағдарламалық жасақтаманы микропроцессорлық электрондық блоктарға және олардың құрамына жаңарту. Өлшеу дәлдігін және өндірушінің зауыттық параметрлеріне сәйкестігін қамтамасыз ету мақсатында құлақ зондының техникалық жай-күйін тексеру, жұмысқа қабілеттілігін қалпына келтіру және калибрлеуді орындау. Ауыстыру, отоакустикалық эмиссиялық құлақ зондын (БАӘ) (түсі — сұр), БАӘ құлақ зондын (түсі-қара), 3 дана көк қаламды және құлаққап аксессуарларының жиынтығын 2 дана жөндеу. бір реттік зондты калибрлеу (Snap PROBE, IP 30 және BERAphone), экранды калибрлеу, бағдарламалық жасақтаманы жаңарту және теңшеу. Зондтардың құны Шарттың құнына кіреді.
Жеткізушіге қойылатын талаптар:
* Түпнұсқа қосалқы бөлшектерді пайдалану;
Жарық кабелінің адаптері (түпнұсқа) 1 дана.
Орындалған жұмыстарды қабылдау
* орындалған жұмыстар мен ауыстырылған элементтер тізбесімен сервистік есепті ұсыну;
* мәлімделген ақаулардың жоқтығын растау;
* тараптардың орындалған жұмыстар актісіне қол қоюы.
Жабдықтарды пайдалану орны: Қарағанды облысы Денсаулық сақтау басқармасының "Облыстық клиникалық аурухана" КМК
Жабдықты жөндеуге арналған қосалқы бөлшектерді жабдықты өндіруші компания шығаруы және түпнұсқа тауар болуы керек. Орындаушы белгіленген тәртіппен шығарылған елдің тиісті органы берген тауардың шығу тегі туралы тиісті сертификаттың түпнұсқасын немесе нотариалды куәландырылған көшірмесін ұсынуға тиіс.
Тапсырыс беруші немесе оның өкілдері орындалған жұмыстардың техникалық ерекшелікте көрсетілген талаптарға сәйкестігіне бақылау және тексеру жүргізе алады. Бұл ретте осы тексерулер бойынша барлық шығындарды Орындаушы көтереді.
Баға жұмысқа қабілеттілікті қалпына келтіру (жөндеу) бойынша жұмыстарды орындауға байланысты барлық шығындарды қамтиды: тікелей жұмыс құны (бөлшектерді бөлшектеу, ауыстыру, құрастыру, тексеру), қосалқы бөлшектер, жабдықты жеткізу, тиеу/түсіру, орау, таңбалау, кедендік тазарту, сертификаттау, ҚҚС және басқа салықтар мен алымдар.
[bookmark: _GoBack]Штатында мамандандырылған даярлықтан өткен және көрсетілген жабдыққа сервистік қызмет көрсетуге (монтаждау, баптау, профилактика, ағымдағы жөндеу) құқығы бар инженер болуға тиіс. (Қазақстан Республикасында медициналық техникаға сервистік қызмет көрсетуді жүзеге асыру қағидаларына сәйкес 2020 жылғы 15 желтоқсандағы № ҚР ДСМ-273/2020. Қазақстан Республикасында медициналық техникаға сервистік қызмет көрсетуді: медициналық техниканың тиісті түрлерін (атауларын) өндіруші кәсіпорындарда немесе медициналық техниканың тиісті түрлеріне техникалық қызмет көрсету бойынша кәсіптік даярлықты жүзеге асыруға құқығы бар ұйымдар мен мекемелерде оқытудан өткен, медициналық техниканы жөндеу және оған қызмет көрсету жөніндегі маман (мамандар) штатында бар денсаулық сақтау субъектілері; сервистік қызметтер жүзеге асырады.)
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Наименование товара  Ремонт с заменой запасных частей  и калибровкой аппарата Maico  easyScreen  Maico easyScreen аппаратын  ? осал ? ы   б ? лшектерін ауыстыра  отырып ж ? ндеу ж ? не калибрлеу  

Единица измерения  Работа  Ж ? мыс  
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Наименование  национальных стандартов,  а в случае их отсутствия  межгосударственных  стандартов на закупаемые  товары. При отсутствии  национальных и  межгосударственных  стандартов указываются  требуемые  функциональные,  технические, качественные  и эксплуатационные  характеристики  закупаемых товаров, с  учетом нормирования  госу дарственных закупок.  Ремонт с заменой запасных частей  и калибровкой аппарата Maico  easyScreen  Maico easyScreen аппаратын  ? осал ? ы   б ? лшектерін ауыстыра  отырып ж ? ндеу ж ? не калибрлеу  

Гарантийный срок (в  месяцах)  12 месяцев  12 ай  

Описание требуемых  функциональных,  технических,  качественных,  эксплуатационных и иных  характеристик закупаемого  товара  Диагностика, проверка всех узлов  медицинского аппарата на  исправность: устранение  незначительных поломок, очистка  от экссудатов и т.п. изделия в  целом или е го составных частей  (без разборки). Обновление  программного обеспечения на и в  составе микропроцессорных  электронных блоков. Проверка  технического состояния,  восстановление  работоспособности и выполнение  калибровки ушного зонда с целью  обеспечения точности   измерений  и соответствия заводским  параметрам производителя.  Ремонт с заменой, ушного зонда  отоакустической эмиссии (ОАЭ)  (цвет  —   серый), ушного зонда Диагностика, медициналы ?   аппаратты ?  барлы ?  тораптарыны ?   жарамдылы ? ын тексеру: кішігірім  б ? зылу ларды жою, экссудаттардан  ж ? не т.б. т ? тастай ал ? анда  б ? йымды немесе оны ?   ?? рамдас  б ? ліктерін тазалау (б ? лшектемей).  Ба ? дарламалы ?  жаса ? таманы  микропроцессорлы ?  электронды ?   блоктар ? а ж ? не оларды ?   ?? рамына  жа ? арту.  ? лшеу д ? лдігін ж ? не  ? ндірушіні ?  зауытты ?   па раметрлеріне с ? йкестігін  ? амтамасыз ету ма ? сатында  ?? ла ?   зондыны ?  техникалы ?  жай - к ? йін  тексеру, ж ? мыс ? а  ? абілеттілігін  ? алпына келтіру ж ? не калибрлеуді  орындау. Ауыстыру,  отоакустикалы ?  эмиссиялы ?   ?? ла ?   зондын (БА ? ) (т ? сі  —   с ? р), БА ?  

