                                       Техникалық ерекшелік

Мектеп ауласын жарықтандыру жұмысы.
Сметалық құжатта көрсетілген жұмыстардан тыс  тапсырыс берушінің талаптары орындалуы қажет. Сонымен  қатар жұмыс жасалған аймақтарды бүлінген, шашылған бөгде заттардан тазарту және қалпына келтіру.
Аулада тұрған бағана саны 45 дана осыған қосымша 15 дана бағана орнату. Жаңадан қойылатын бағана алдыңғы ескі бағаналармен сәйкес болуы қажет.
60 дана Бағана басына жарық шамдарын орнату. 
60 дана бағананы ақ бояумен бояу.
Краска эмаль маркасы: алван 3,5л
Жарық шамның маркасы: Тип лампы Светодиод. (LED) несменная
Ширина, mm156.0
Материал плафона/рассеивателя Стекло прозрачное (светопроницаемое)
Индекс цветопередачи (Ra) 70-79 (класс 2A)Тип проводки Оконечный
Цветовая температура, K5000...5000  Длина, m372.0
Номинал. световой поток в соотв. IEC 62722-2-1, lm10000
Номин. напряжение, V230...230
Жарық шам саны 80 дана
Аталған бағаналар арасын қолымен қазу. 
Тереңдігін 40 см. Ені 30 см
Бағаналардың арасы 12 метрді құрайды.
Жарық шамдарына қойылған ток кабелдері ешқандай жерден көрінбеуі керек.
Аталған жарық шамдарға толық кабель тартылып жарық шамдары жануы.
60 бағанадан тыс 20 дана  жарық шамдары айтылған жайларға орнату қажет.
Прожекторлар жазылған маркамен сейкес келуі.
Арнайы жәшік орнатылып ток автоматтары сол жерге жиналуы. 
Қосымша автоматтық таймерлер орнатылуы.
Жасалған жұмыстарға 12 ай көлемінде кепілдік берілуі.
Қосымша жұмыстар қажет болған жағдайда жеткізушінің есебінен есептеледі.







Техническая спецификация
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Работа по освещению школьного двора.
Вне работ, указанных в сметной документации, должны быть выполнены требования заказчика. А также очистка и восстановление обработанных участков от поврежденных, разбросанных инородных тел.
Кол-во стоящих во дворе колонн 45 шт. дополнительно установить колонну 15 шт. Новый столбец должен совпадать с предыдущими старыми столбцами.
Установка светильников на головку колонны 60 шт. 
Покраска столба 60 шт белой краской.
Краска эмаль Марка: алван 3,5 л
Марка светильника: Тип лампы Светодиод. (LED) несменная
Ширина, mm156. 0
Материал плафона/рассеяние Стекло прозрачное (светопроникающее)
Индекс цветопередачи (Ra) 70-79 (класс 2A)Тип проводки Оконечный
Цветовая температура, K5000...5000 длин, m372. 0
Номинал. световой поток в соотв. IEC 62722-2-1, lm10000
Номин. изображение, V230...230
Количество лампочек 80 шт
Выкапывание вручную между указанными колоннами. 
Глубина 40 см. Ширина 30 см
Расстояние между колоннами составляет 12 метров.
Токовые кабели, размещенные на осветительных приборах, нигде не должны быть видны.
К данным светильникам прилагается полный кабель и загораются световые люки.
За 60 колонн необходимо установить 20 шт. светильников.
Прибытие сейкеса с маркировкой прожекторов.
Установлен специальный ящик, в котором установлены токовые автоматы. 
Установка дополнительных автоматических таймеров.
Гарантия на выполненные работы в размере 12 месяцев.
Дополнительные работы при необходимости рассчитываются за счет поставщика.

