ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
На услуги по определению прочности стационарных наружных вертикальных пожарных лестниц .
[bookmark: _GoBack]Лабораторные испытания по определению основных размеров конструкции и по определению прочностей стационарных пожарных наружных лестниц зданий или сооружений осуществляются на основании актуализированных нормативных документов по стандартизации и метрологии, а именно,
 - СТ РК 2218-2012 «Конструкции строительные металлические. Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения кровли. Общие технические условия»; 
 - ГОСТ 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные и наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний». 
Исполнителю предоставить Аттестат аккредитации с областью аккредитации, зарегистрированного в реестре субъектов аккредитации. 
Результат испытаний Исполнителю оформить протоколом контрольных испытаний, проведенных аккредитованной лабораторией в государственной системе технического регулирования. 
Поставщику необходимо включить в стоимость услуги все налоги и обязательные платежи в бюджет, а так же все необходимые затраты связанные с оказанием данной услуги. пожарные стационарные лестницы в количестве 4 шт.по 3метра, с ограждениями. 

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА 
Стационарлық сыртқы тік өрт сатыларының беріктігін анықтау жөніндегі қызметтерге. 
Құрылымның негізгі өлшемдерін анықтау және ғимараттардың немесе құрылыстардың сыртқы стационарлық өрт сатыларының беріктігін анықтау бойынша зертханалық сынақтар стандарттау және метрология бойынша өзектендірілген нормативтік құжаттар негізінде жүзеге асырылады, атап айтқанда, 
- ҚР СТ 2218-2012 " құрылыс металл конструкциялары. Сыртқы стационарлық өрт сөндіру баспалдақтары және шатыр қоршаулары. Жалпы техникалық шарттар"; 
- ГОСТ 53254-2009 " Өрт сөндіру техникасы. Өрт сөндіру және сыртқы стационарлық баспалдақтар. Шатыр қоршаулары. Жалпы техникалық талаптар. Сынақ әдістері". Орындаушыға аккредиттеу субъектілерінің тізілімінде тіркелген аккредиттеу саласымен аккредиттеу аттестаты берілсін. 
Сынақтардың нәтижесі Орындаушыға мемлекеттік техникалық реттеу жүйесінде аккредиттелген зертхана жүргізген бақылау сынақтарының хаттамасымен ресімделсін. Өнім беруші қызмет құнына барлық салықтар мен бюджетке төленетін міндетті төлемдерді, сондай-ақ осы қызметті көрсетуге байланысты барлық қажетті шығындарды қосуы қажет. 4 дана 3 метрден  өрт сөндіру стационарлық баспалдақ, қоршаулары бар.

