Конкурстық құжаттамаға
14-қосымша



Сатып алынатың құрылысқа байланысты емес жұмыстардың техникалық ерекшелігі 
(тапсырыс беруші толтырылады)

	
Тапсырыс берушінің атауы

	"Жылыой ауданы тұрғын үй коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй инспекциясы бөлімі" мемлекеттік мекемесі

	
Ұйымдастырушының атауы
	"Жылыой ауданы тұрғын үй коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй инспекциясы бөлімі" мемлекеттік мекемесі

	Лоттың №
	

	Лоттың атауы
	Тұрғын үйлерді/құрылыстарды/үй-жайларды ағымдағы жөндеу бойынша жұмыстар

	Жұмыстың атауы:
	Тұрғын үйлерді/құрылыстарды/үй-жайларды ағымдағы жөндеу бойынша жұмыстар

	Өлшем бірлігі:
	Жұмыс

	Саны (көлемі):
	1

	Бірлік бағасы, қосылған құн салығын қоспағанда:
	24 363 773

	Қосылған құн салығын қоспағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома:
	21 003 253

	
Жұмыстарды орындау мерзімі:
	Шарт ҚР Қаржы министрлігінің қазынашылық аумақтық бөлімшесінде тіркелгеннен кейін 20 күнтізбелік күн ішінде

	Жұмыстарды орындау орны:
	Атырау облысы, Жылыой ауданы, Құлсары қ. Ж.Изтурганов 7

	Аванстық төлем мөлшері:
	0

	Кепілдік мерзімі (айлар)
	24



	








Талап етілетін сипаттамалардың, параметрлердің және өзге де бастапқы деректердің сипаттамасы:
	Бөлім балансындағы 4 қызметтік пәтерлерді ағымдағы жөндеу жұмыстары. Жұмыстарды орындауға қойылатын талаптар, жұмыстарды жүргізу шарттары
Жұмыстар ғимаратты ағымдағы жөндеуге арналған ақау актісіне және Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 16 шілдедегі №242-II «Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы» Заңына сәйкес орындалуы тиіс. Жұмыстар бекітілген сметалық құжаттамаға сәйкес орындалуы тиіс.
Келесі жұмыс түрлері көзделсін:
Линолеум және релин едендері. Жабындыны бөлшектеу 
Тас қабырғалардағы есік қораптары. Құламалардағы сылақты алып тастау арқылы бөлшектеу 
Жылтырланған керамикалық тақталардан жасалған қабырға қаптамасын бөлшектеу 
Керамикалық тақташалардан жасалған еден жабындысын бөлшектеу 
Унитаздар мен писсуарларды бөлшектеу 
Ваннаны бөлшектеу 
Қолжуғыштар мен раковиналарды бөлшектеу 
Құрылыс қоқыстарын объектінің аумағынан шығару.
Бөлшектеу жұмыстары аяқталғаннан кейін тазалау.
Құрылыс қалдықтарын мердігер өз күшімен белгіленген орындарға төгу.
Диаметрі 40 мм-ге дейінгі мырышталмаған болат су-газ құбырынан жылыту құбырын төсеу 
Салмағы 80 кг-ға дейінгі радиаторды бөлшектеу 
Сылақ және құрастырмалы қабырға конструкцияларын су эмульсиялы құраммен қарапайым бояу  боялатын бет;
Бөлме ішіндегі қабырға бетін гипс негізіндегі құрғақ қоспа ерітіндісімен сылау, қалыңдығы 10 мм-ге дейін (балкон) 
Ғимарат ішіндегі төбені сылау. Кейіннен бояуға немесе тұсқағаз жапсыруға арналған қалыңдығы 10 мм-ге дейінгі құрғақ ерітінді қоспасымен тұтас тегістеу (бір қабатты сылақ) 
Сылақ және құрастырмалы төбе конструкцияларын су эмульсиялы құраммен қарапайым бояу 
Линолеумнан еден жабындысын құрғақ тәсілмен, жіктерінде полотноларды дәнекерлеу арқылы төсеу 
Поливинилхлоридті плинтустарды өздігінен бұрап тұратын бұрандалармен орнату 
Керамикалық тақташалардан плинтус орнату 
Құрғақ қоспадан жасалған желіммен керамикалық тақташалардан еден жабындысын орнату 
Бетон бетіне қабырғаны цемент ерітіндісімен жеке керамикалық тақташалармен қаптау 
Ауданы 2 м²-ден асатын екі жармалы ашпалы (желдеткіш, ашпалы-желдеткіш) ПВХ профильді терезе блоктарын орнату 
Ауданы 3 м²-ге дейінгі сыртқы және ішкі ағаш есік блоктарын ағаштан жасалған тұтас қабырғаларға орнату 
Кірпіш қабырғаларға бір жармалы болат есік блогын орнату 
Тас және бетон негіздегі жазық терезе және есік құламаларының бетін сылау 
Шаю бачогы тікелей жалғанған унитазды орнату – 1 жиынтық;
Суық және ыстық суға қосылатын, араластырғышы орнатылып, қосылатын жеке қолжуғышты инсталляциямен орнату 
Сұйық отынмен немесе газбен жұмыс істейтін, жылу өнімділігі 0,31 МВт (0,27 Гкал/сағ) дейінгі болат су құбырлы жылыту қазандығын орнату 
Үстелдерді, раковина астындағы шкафтарды, тоңазытқыш шкафтарды және басқа да бұйымдарды орнату 
Шойын ванна. Санитариялық-техникалық аспаптарды ауыстыру 
Диаметрі 40 мм-ге дейінгі мырышталмаған болат су-газ құбырынан жылыту құбырын төсеу 
Биметалл (алюминий) радиаторын орнату 
Бөренені, болат құбырды және сол сияқты конструкцияларды майлы құраммен 2 рет бояу, диаметрі 50 мм-ден бастап 
Ажыратқыштар мен розеткаларды ауыстыру 

	Орындаушы жеңімпаз деп анықталған жағдайда әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасу (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушіні көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені немесе бермегені үшін қабылдамауға жол берілмейді)
	Барлық жұмыстар мен Қолданылатын материалдар, сондайақ жөндеу жұмыстарының мекен-жайы Тапсырыс берушімен алдын-ала келісіледі. Жұмыстар қолданыстағы ҚР ҚН, ҚР ҚЖ сәйкес орындалуы тиіс.
Мердігерлік ұйымдар жұмыстар Тапсырысшыға тиісті хабарлағаннан кейін 5 жұмыс күні ішінде басталуы тиіс.


* мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан алынады (автоматты түрде көрсетіледі). Ескертпе.
Әрбір талап етілетін сипаттамалар, өлшемдер, бастапқы деректер және қосымша шарттар жеке жолда көрсетіледі.
Техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
Өзге құжаттарда техникалық ерекшеліктің талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

Приложение 14 к конкурсной              документации





Техническая спецификация закупаемых работ, не связанных со строительством
(заполняется заказчиком)

	
Наименование заказчика
	Государственное учреждение "Отдел жилищно- коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жылыойского района"

	
Наименование организатора
	Государственное учреждение "Отдел жилищно- коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жылыойского района"

	Номер лота
	

	Наименование лота:
	Работы по текущему ремонту жилых зданий/сооружений/помещений

	Наименование работы:
	Работы по текущему ремонту жилых зданий/сооружений/помещений

	Единица измерения:
	Работа

	Количество(объем):
	4

	Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость:
	24 363 773

	Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость:
	21 003 253

	
Срок выполнения работы:
	[bookmark: _GoBack]После регистрации договора в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов РК в течении 20 календарных дней

	Место выполнения работы:
	Атырауская область, Жылыойский район, г.Кульсары Изтурганов 7

	Размер авансового платежа:
	0



	Гарантийный срок (в месяцах)
	24

	







Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных
	Текущий ремонт 4 служебных квартир, находящихся на балансе отдела. Требования к выполнению работ, условия производства работ
Работы должны выполняться в соответствии с актом дефектовки на текущий ремонт здания, Законом Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242-II «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан», а также утверждённой сметной документацией.
Предусмотреть следующие виды работ:
Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия.
Дверные коробки в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах.
Разборка облицовки стен из глазурованных керамических плиток.
Разборка покрытия пола из керамических плиток.
Демонтаж унитазов и писсуаров.
Демонтаж ванны.
Демонтаж умывальников и раковин.
Вывоз строительного мусора с территории объекта.
Уборка после завершения демонтажных работ.
Вывоз строительных отходов подрядчиком собственными силами в установленные места утилизации.
Прокладка трубопроводов отопления из неоцинкованных стальных водогазопроводных труб диаметром до 40 мм.
Демонтаж радиаторов массой до 80 кг.
Простая окраска поверхностей оштукатуренных и сборных стеновых конструкций водоэмульсионным составом.
Штукатурка внутренних поверхностей стен помещений (балкон) сухой гипсовой смесью толщиной до 10 мм.
Выравнивание поверхностей потолков внутри здания сплошной однослойной штукатуркой толщиной до 10 мм с применением сухих растворных смесей под последующую окраску или оклейку обоями.
Простая окраска поверхностей оштукатуренных и сборных потолочных конструкций водоэмульсионным составом.
Устройство покрытия пола из линолеума сухим способом со сваркой стыков полотнищ.
Установка поливинилхлоридных (ПВХ) плинтусов на самонарезающие винты.
Устройство плинтусов из керамических плиток.
Устройство покрытия пола из керамических плиток на клее на основе сухих смесей.
Облицовка стен отдельными керамическими плитками по бетонному основанию на цементном растворе.
Установка двухстворчатых распашных оконных блоков из ПВХ-профиля площадью более 2 м² (с фрамугой, поворотных и поворотно-откидных).
Установка наружных и внутренних деревянных дверных блоков площадью до 3 м² в рубленых стенах.
Установка однопольного стального дверного блока в кирпичных стенах.
Штукатурка плоских оконных и дверных откосов по каменному и бетонному основанию.
Установка унитаза с непосредственным присоединением смывного бачка — 1 комплект.
Установка отдельного умывальника с инсталляцией, монтажом и подключением смесителя, с подсоединением к системам холодного и горячего водоснабжения.
Установка стального водотрубного отопительного котла, работающего на жидком топливе или газе, теплопроизводительностью до 0,31 МВт (0,27 Гкал/ч).
Установка столов, тумб под раковины, холодильных шкафов и других изделий.
Замена санитарно-технических приборов: чугунная ванна.
Прокладка трубопроводов отопления из неоцинкованных стальных водогазопроводных труб диаметром до 40 мм.
Установка биметаллических (алюминиевых) радиаторов.
Двукратная окраска брёвен, стальных труб и аналогичных конструкций масляным составом, диаметром от 50 мм.
Замена выключателей и розеток.

	Условия к потенциальному поставщику в случае 
определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)
	Все работы и применяемые материалы, а также адреса проведение ремонтных работ предварительно согласовать с Заказчиком. Работы должны выполнятся в соответствии с действующими СН РК, СП РК. Работы подрядные организации должны начаться в течении 5 рабочих дней после соответствующего уведомления Заказчика


* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически). Примечание.
1. Каждые требуемые характеристики, параметры, исходные данные и дополнительные условия указываются отдельной строкой.
2. Установление в технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.
3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.
